4.2 Acción al ocurrir una alarma
Visualice el botón de indicación de ocurrencia de alarma en la página “En directo”
Se visualizará el botón de indicación de ocurrencia de alarma en la página “En directo” cuando ocurra una alarma. (→1.2 Acerca de la página “En directo”)
IMPORTANTE
•
Cuando se seleccione “Llam selec.(30s)” para “Modo de actualización del estado de alarma” (→10.1 Configuración de los ajustes básicos [Básica]), el botón de indicación de ocurrencia de alarma se actualizará a intervalos de 30 segundos. Por tal razón, puede tardarse un máximo de 30 segundos hasta que se visualice el botón de indicación de ocurrencia de alarma en la página “En directo” cuando ocurra una alarma.
Guarde las imágenes en la tarjeta de memoria SD
Cuando ocurre una alarma, las imágenes (JPEG/H.264) se guardarán en la tarjeta de memoria SD. Los ajustes para guardar las imágenes en la tarjeta de memoria SD pueden configurarse en la ficha [Tarjeta memoria SD] (→10.3 Configuración de los ajustes relacionados con la tarjeta de memoria SD [Tarjeta memoria SD]) de la página “Básica” y en la ficha [Alarma] de la página [Alarma] (→13.2 Configuración de los ajustes relacionados con la acción de cámara al ocurrir una alarma [Alarma]).
Transmita automáticamente una imagen a un servidor
Cuando ocurra una alarma puede transmitirse una imagen de alarma al servidor designado de antemano. Los ajustes necesarios para transmitir una imagen de alarma a un servidor pueden configurarse en la sección “Imagen de alarma” de la ficha [Alarma] de la página “Alarma” (→13.2 Configuración de los ajustes relacionados con la acción de cámara al ocurrir una alarma [Alarma]) y ficha [Avanzadas] de la página “Red” (→16.2.2 Configuración de los ajustes relacionados con la transmisión FTP).
Notifique las ocurrencias de alarma por correo electrónico
El correo de alarma (notificación de ocurrencia de alarma) puede enviarse al ocurrir una alarma a las direcciones de correo electrónico registradas de antemano. Pueden registrarse hasta 4 direcciones como recipientes del correo de alarma. Puede enviarse una imagen de alarma (imagen fija) como archivo adjunto del correo de alarma. Los ajustes para el correo de alarma pueden configurarse en la sección “Notificación por correo electrónico” de la ficha [Alarma] de la página “Alarma” (→13.2 Configuración de los ajustes relacionados con la acción de cámara al ocurrir una alarma [Alarma]) y ficha [Avanzadas] de la página “Red” (→16.2.1 Configuración de los ajustes relacionados con el envío de correos electrónicos).
Notificación de las ocurrencias de alarma a las direcciones designadas (notificación del protocolo de alarma Panasonic)
Esta función sólo esta disponible cuando se ha conectado al sistema un dispositivo Panasonic, como pueda ser la grabadora de discos de red. Cuando se selecciona “On” para “Notificación del protocolo de alarma Panasonic”, se notificará al dispositivo Panasonic conectado que la cámara está en el estado de alarma. Los ajustes para el protocolo de alarma Panasonic pueden configurarse en la sección Protocolo de alarma Panasonic de la ficha [Notificación] de la página “Alarma”. (→13.4.1 Configuración de los ajustes relacionados con el protocolo de alarma Panasonic)
Notificación de las ocurrencias de alarma al servidor HTTP designado (notificación de alarma HTTP)
Las notificaciones de ocurrencia de alarma puede enviarse al ocurrir una alarma a los servidores HTTP registrados de antemano. Pueden registrarse hasta 5 servidores HTTP como recipientes de notificaciones de alarma. Puede especificarse el URL enviado a los servidores HTTP con las notificaciones de alarma. Los ajustes para notificaciones de alarma de HTTP pueden configurarse en la ficha [Notificación] de la página “Alarma”. (→13.4.2 Configuración de los ajustes relacionados con la notificación de alarma de HTTP)