11.5 Ajuste el campo de visión angular empleando la función del extra zoom
Haga clic en el botón [Configurar>>] de ajuste de “Extra zoom” en la ficha [Calidad de imagen] de la página “Imagen”. (→11.4 Configure los ajustes relacionados con el ajuste de la imagen, zoom, zona privada, VIQS y compensación de la distorsión del objetivo [Calidad de imagen])
Podrá ajustar el campo de visión angular empleando la función de extra zoom.
•
: Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom al lado “Gran Angular”.
•
: Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom a x1,0.
•
: Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom al lado “Tele”.
•
: Haga clic en estos botones para ajustar las posiciones horizontal/vertical de la imagen después de haber efectuado el zoom.
Nota
•
Cuando se haya seleccionado “2 megapíxeles [16:9]” para “Modo de captura de imagen”, la relación de zoom máxima del extra zoom será de x3,0.
•
Cuando se haya seleccionado “2 megapíxeles [4:3]” o “3 megapíxeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”, la relación de zoom máxima del zoom óptico extra será de x2,5.
•
La relación de zoom máxima del extra zoom pasará a ser de x2,0.
IMPORTANTE
•
Las posiciones se desalinearán si se configuran los ajustes del extra zoom cuando se configura el área de mascara (→11.4.2 Ajuste de las áreas de máscara), zona privada (→11.6 Configuración de los ajustes relacionados con la zona privada (menú de configuración de “Zona privada”)), área de VMD (→13.3 Configure los ajustes de VMD [Área VMD]), área de VIQS (→11.8 Configure el área de VIQS), o área de recorte (→14.1 Configuración de los ajustes relacionados con el recorte [RECORTAR]). Para evitarlo, efectúe el ajuste para la función de extra zoom antes de efectuar los otros ajustes.
•
Cuando se emplea la función de compensación de la distorsión del objetivo, si se emplea la función de extra zoom, se inhabilita la función de compensación de la distorsión del objetivo.