18.2 Actualice el firmware [Actualización]
Haga clic en la ficha [Actualización] de la página “Mantenimiento”. (→9.1 Cómo visualizar el menú de configuración y 9.2 Cómo operar el menú de configuración)
El firmware actual puede comprobarse y actualizarse a la última versión en esta página. Para obtener más información sobre la actualización del firmware, póngase en contacto con el distribuidor.
[N.° de modelo], [Dirección MAC], [Número de serie], [Versión del firmware], [Dirección IPv6], [Contador de instalación del programa de visualización], [Tiempo pasado desde la fecha de fabricación]
Se visualizará la información de cada elemento.
1.
Póngase en contacto con el distribuidor y descargue la última versión del firmware en un ordenador.
IMPORTANTE
•
Para el nombre del directorio donde se guarde el firmware descargado no podrán utilizarse espacios (en blanco).
2.
Haga clic en el botón [Examinar...] y designe el firmware descargado.
Nota
•
En nuestro sitio Web encontrará la actualización más reciente del firmware.
–
Cuando utilice la cámara en Japón
http://panasonic.biz/security/support/
–
Cuando utilice la cámara fuera de Japón
http://security.panasonic.com/pss/security/support/
•
Para poder visitar nuestro sitio Web es necesario estar conectado a Internet.
3.
Haga clic en el botón de la opción correspondiente a la opción deseada para determinar si deben o no inicializarse los ajustes después de haber completado la actualización del firmware.
Ajuste predeterminado: No reponer los ajustes predeterminados después de la actualización.
Nota
•
Tenga presente que los ajustes no pueden restaurarse después de haber llevado a cabo una inicialización.
4.
Haga clic en el botón [Ejecutar].
→
Aparecerá la ventana de confirmación.
IMPORTANTE
•
Después de terminar la actualización, borre los archivos temporales de Internet. (→Sección 21 Solución de problemas)
•
Actualice el firmware empleando un ordenador en la misma subred que la unidad.
•
Siga las instrucciones del distribuidor para actualizar el firmware.
•
Cuando actualice el software de la aplicación, emplee el archivo designado (extensión: img) para la actualización del firmware.
El nombre del firmware a utilizarse para la actualización deberá ser “nombre de modelo (emplee letras minúsculas. “WV-” no es necesario.)_xxxxx.img”.
* (“xxxxx” indica la versión del firmware.)
•
No desconecte la alimentación de la cámara durante el proceso de actualización.
•
No efectúe ninguna operación durante la actualización y espere hasta que se complete.
•
Los siguientes ajustes de la red no se repondrán a los predeterminados cuando se actualice el firmware después de haber seleccionado “Reponer los ajustes predeterminados después de la actualización. (Excepto los ajustes de red)”.
Ajustes de la dirección del servidor primario y dirección del servidor secundario para IPv4, ajustes de la dirección del servidor DNS primario y dirección del servidor DNS secundario para IPv6, On/Off para DHCP, dirección IP, máscara de subred, acceso de enlace predeterminado, puerto HTTP, puerto HTTPS, protocolo de conexión (HTTP/HTTPS), clave CRT, certificado de servidor, ajuste de UPnP, velocidad de línea, control de ancho de banda (velocidad en bits), hora y fecha
•
El software de visualización se emplea en cada ordenador y debe otorgarse una licencia individualmente. Para más detalles sobre la licencia del software, consulte a su distribuidor.