16.2.1 Configuración de los ajustes relacionados con el envío de correos electrónicos
[Notificación por correo electrónico]
Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe o no proporcionarse una notificación por correo electrónico de acuerdo con los ajustes de las casillas de verificación “Alarma” y “Diag..” de “Destino de notificación” de abajo.
–
Cuando se ha detectado una alarma (“Alarma”).
–
Cuando se ha proporcionado la notificación de la capacidad remanente en la tarjeta de memoria (“Diag.”)
–
Cuando se ha llenado la tarjeta de memoria SD (“Diag.”)
–
Cuando no puede reconocerse la tarjeta de memoria SD (“Diag.”)
•
Ajuste predeterminado: Off
[Adjuntar imagen de alarma]
Seleccione “On” u “Off” para determinar si se debe adjuntar o no una imagen en el envío del correo cuando se detecte una alarma.
•
Ajuste predeterminado: Off
[Tamaño de captura de imagen]
Seleccione uno de los siguientes tamaños de captura de imagen para las imágenes adjuntas al correo electrónico de alarmas.
JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)
•
Ajuste predeterminado: JPEG(2)
[Dirección del servidor SMTP]
Introduzca la dirección IP o el nombre de anfitrión del servidor SMTP utilizado para enviar el correo electrónico.
•
Número de caracteres disponibles: 1 - 128 caracteres
•
Caracteres disponibles: Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).
[Puerto SMTP]
Introduzca el número de puerto al que se envía el correo electrónico.
•
Número de puerto disponible: 1 - 65535
•
Ajuste predeterminado: 25
Los siguientes números de puerto no estarán disponibles porque ya se están utilizando.
20, 21, 23, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Dirección del servidor POP]
Cuando se seleccione “POP antes de SMTP” para “Tipo”, introduzca la dirección IP o el nombre de anfitrión del servidor POP.
•
Número de caracteres disponibles: 1 - 128 caracteres
•
Caracteres disponibles: Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).
IMPORTANTE
•
Cuando introduzca el nombre del anfitrión para “Dirección del servidor SMTP” o “Dirección del servidor POP”, será necesario configurar el ajuste de DNS en la ficha [Red] de la página “Red”. (→16.1 Configure los ajustes de la red [Red])
[Autenticación]
•
Tipo
Seleccione uno de los siguientes métodos de autenticación para enviar correo electrónico.
–
Ninguno: No es necesario borrar ninguna autenticación para enviar correo electrónico.
–
POP antes de SMTP: Es necesario borrar primero la autenticación del servidor POP para emplear el servidor SMTP para enviar correo electrónico.
–
SMTP: Es necesario borrar la autenticación del servidor SMTP para enviar correo electrónico.
–
Ajuste predeterminado: Ninguno
Nota
•
Cuando no sepa el método de autenticación para enviar correo electrónico, consulte al administrador de la red.
•
Nombre de usuario
Introduzca el nombre de usuario para acceder al servidor.
–
Número de caracteres disponibles: 0 - 32 caracteres
–
Caracteres no disponibles: " & : ; \
•
Contraseña
Introduzca la contraseña para acceder al servidor.
–
Número de caracteres disponibles: 0 - 32 caracteres
–
Caracteres no disponibles: " &
[Dirección de correo electrónico del remitente]
Introduzca la dirección de correo electrónico del remitente.
La dirección de correo introducida se visualizará en la línea “De” (remitente) de los correos enviados.
•
Número de caracteres disponibles: 3 - 128 caracteres
•
Caracteres disponibles: Los caracteres alfanuméricos, la arroba (@), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).
[SSL]
Seleccione “On” si desea emplear la encriptación SSL para enviar notificaciones por correo electrónico cuando ocurre una alarma o para la función “Diag.”. Cuando se seleccione “On”, el método de autenticación se ajustará a “SMTP”. Ponga el nombre de usuario y la contraseña para la autenticación.
•
Ajuste predeterminado: Off
Nota
•
Es posible que algunos servidores SMTP no ofrezcan compatibilidad con SSL.
•
SSL es compatible con SMTP por SSL, pero no hay compatibilidad con STARTTLS.
•
Cuando se seleccione “On”, es posible que resulte necesario ajustar el número de puerto de SMTP al 465. Solicite los ajustes apropiados a su proveedor de servicios de Internet.
[Dirección 1] - [Dirección 4]
Introduzca la dirección de correo de destino. Pueden registrarse hasta 4 direcciones de destino de correo electrónico.
•
Casilla de verificación de [Alarma]: Cuando se marca la casilla de verificación, la notificación de correo se realizará al ocurrir una alarma.
•
Casilla de verificación de [Diag.]: Cuando se marca la casilla de verificación, la notificación de correo se realizará en los casos siguientes.
–
Cuando se ha proporcionado la notificación de la capacidad remanente en la tarjeta de memoria
–
Cuando se ha llenado la tarjeta de memoria SD
–
Cuando no puede reconocerse la tarjeta de memoria SD
•
[Dirección de correo electrónico de destino]: Introduzca la dirección de correo de destino.
–
Número de caracteres disponibles: 3 - 128 caracteres
–
Caracteres disponibles: Los caracteres alfanuméricos, la arroba (@), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).
Para borrar la dirección registrada, haga clic en el botón [Borrar] correspondiente a la dirección deseada.
[Asunto del correo electrónico]
Introduzca el asunto del correo electrónico.
•
Número de caracteres disponibles: 0 - 50 caracteres
[Cuerpo de correo electrónico]
Introduzca el cuerpo de correo electrónico.
•
Número de caracteres disponibles: 0 - 200 caracteres
Nota
•
Cuando se haya llenado la tarjeta de memoria SD, se enviará una notificación con el mensaje “The capacity of the SD memory card is full.” y cuando el montaje de la tarjeta de memoria SD haya fallado se enviará el mensaje “The SD memory card cannot be detected.”.