8.5 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’RS485 [RS485]
Cliccare la scheda [RS485] sulla pagina “Immagine”. (→6.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 6.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Su questa pagina si possono configurare le impostazioni dell’RS485 per controllare la telecamera collegata all’unità.
Nota
•
Quando sono presenti telecamere con protocolli RS485 differenti (ad esempio, telecamere prodotte da Panasonic e da Pelco, Inc.) nella stessa linea di comunicazione RS485, le telecamere non funzioneranno correttamente.
•
Selezionare “Full-duplex” o “Half-duplex” a seconda delle specifiche del metodo di comunicazione RS485 delle telecamere collegate.
•
Far riferimento al nostro sito web (http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html) per ulteriori informazioni riguardo al comando di controllo (tabella dei comandi) dell’RS485.
•
I dati inviati da un PC all’unità attraverso la porta 52000 dell’UDP possono essere inviati alla telecamera attraverso l’RS485 per controllare la telecamera.
[Trasmissione RS485]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se controllare o meno la telecamera utilizzando l’RS485.
•
Regolazione predefinita: On
[Metodo di comunicazione]
Selezionare il metodo di comunicazione del cavo RS485 tra Full-duplex e Half-duplex.
•
Regolazione predefinita: Full-duplex
[Baud rate]
Selezionare la velocità di linea per la trasmissione RS485 dalle seguenti.
2400bps/4800bps/9600bps/19200bps/38400bps
•
Regolazione predefinita: 19200bps
[Data bit]
Selezionare il bit dei dati tra 7bit o 8bit.
•
Regolazione predefinita: 8bit
[Controllo di parità]
Selezionare per determinare se eseguire o meno il controllo di parità dalle seguenti opzioni.
Nessuno/Dispari/Pari
•
Regolazione predefinita: Nessuno
[Protocollo]
Selezionare il comando di controllo RS485 per la telecamera dai seguenti.
Panasonic/Pelco-D/Pelco-P/Custom
•
Regolazione predefinita: Panasonic
Nota
•
Quando si utilizzano comandi di controllo RS485 diversi da Panasonic, Pelco-D e Pelco-P, selezionare “Custom” per “Protocollo” e caricare la tabella dei comandi sull’unità tramite un server FTP. L’unità deve essere riavviata una volta completato il caricamento.
•
Se non si possono utilizzare le funzioni Pan/Tilt/Zoom per le telecamere Panasonic, si deve selezionare “Custom” per “Protocollo” e caricare la tabella dei comandi sull’unità. Per ulteriori informazioni far riferimento al nostro sito web (http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html).
•
Far riferimento al nostro sito web (http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html) per ulteriori informazioni riguardo a come caricare le tabelle dei comandi ed ai casi in cui l’RS485 non può controllare le telecamere.
•
Le impostazioni della tabella dei comandi vengono inizializzate quando si inizializza l’unità. In questo caso, caricare nuovamente le tabelle dei comandi se necessario.
[Indirizzo dell'unità]
Specificare l’indirizzo dell’unità della telecamera collegata all’unità.
•
Regolazione predefinita: 01