Sezione 17 Numero di utenti che può accedere contemporaneamente all’unità
Il numero massimo degli utenti che possono accedere contemporaneamente all’unità è 14, inclusi gli utenti che ricevono immagini H.264 e gli utenti che ricevono immagini JPEG. (Quando è selezionato “On” per “Attivazione” di “Stream prioritario” sulla scheda [Sistema] della pagina “Gestione utenti”.) Il numero di utenti che può accedere contemporaneamente all’unità può variare a seconda dell’ambiente di rete e delle impostazioni della telecamera. Tenere in considerazione quanto segue.
•
Se è selezionato “Priorità del frame rate” per “Priorità di trasmissione” in “H.264(1)” o “H.264(2)” sulla scheda [JPEG/H.264] della pagina “Immagine”, il numero di utenti che può accedere contemporaneamente all’unità può diminuire.
•
Se l’impostazione di “Massimo bit rate (per cliente)*” viene aumentata in “H.264(1)” o “H.264(2)” sulla scheda [JPEG/H.264] della pagina “Immagine”, il numero di utenti che può accedere contemporaneamente all’unità può diminuire.
•
Se è selezionato “Illimitato*” per “Massimo bit rate (per cliente)*” in “H.264(1)” o “H.264(2)” sulla scheda [JPEG/H.264] della pagina “Immagine”, il numero di utenti che può accedere contemporaneamente all’unità sarà limitato a 1 utente.
•
Se “Controllo della larghezza di banda(bit rate)” sulla scheda [Rete] della pagina “Rete” è limitato, il numero di utenti che può accedere contemporaneamente all’unità può diminuire.

Numero di utenti che può accedere contemporaneamente all’unità | Aumento |  | Diminuzione | Connessioni H.264: circa 7 persone
“Priorità di trasmissione” in “H.264(1)” o “H.264(2)” sulla scheda [JPEG/H.264] | Bit rate costante/Miglior risultato |  | Priorità del frame rate | Priorità del frame rate
“Massimo bit rate (per cliente)*” in “H.264(1)” o “H.264(2)” sulla scheda [JPEG/H.264] | 64kbps |  | Illimitato* | 1536kbps*
“Controllo della larghezza di banda(bit rate)” sulla scheda [Rete] | Illimitato |  | 64kbps | Illimitato

Nota
•
Quando è selezionato “Multicast” per “Tipo di trasmissione” in “H.264(1)” o “H.264(2)” sulla scheda [JPEG/H.264] della pagina “Immagine”, soltanto il primo utente che ha effettuato l’accesso per monitorare immagini H.264 sarà incluso nel numero massimo. Il secondo utente e quelli successivi che monitorano immagini H.264 non saranno inclusi nel numero massimo.
•
Quando è selezionato “On” per “Attivazione” di “Stream prioritario” sulla scheda [Sistema] della pagina “Gestione utenti”, poiché la larghezza di banda della rete è costantemente riservata per “Stream prioritario”, il numero di utenti che può accedere contemporaneamente all’unità può diminuire. Quando è selezionato “Off” per “Attivazione” di “Stream prioritario”, un massimo di 12 utenti può accedere contemporaneamente all’unità.
•
Quando è selezionato “HTTPS” per “HTTPS” - “Collegamento” sulla scheda [Rete] della pagina “Rete” è limitato, il numero di utenti che può accedere contemporaneamente all’unità può diminuire.