8.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti Modalità immagine (Telecamera)/Ingresso video [JPEG/H.264]
Cliccare la scheda [JPEG/H.264] sulla pagina “Immagine”. (→6.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 6.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
[Ingresso video]
Selezionare l’ingresso video della telecamera dai seguenti.
NTSC/PAL
•
Regolazione predefinita: NTSC (modello P), PAL (modello E)
Nota
•
Quando è selezionato “NTSC” per “Ingresso video”, il frame rate massimo è 30 fps. Quando è selezionato “PAL”, il frame rate massimo è 25 fps.
•
Quando si clicca il pulsante [Imposta] dopo aver cambiato l’impostazione di “Ingresso video”, le impostazioni vengono ripristinate alla regolazione predefinita e l’unità viene riavviata. Tenere presente che le impostazioni di rete non verranno ripristinate.
[Modalità immagine (Telecamera)]
Selezionare la modalità dell’immagine (telecamera) dalle seguenti.
VGA [4:3]/ VGA [16:9]/ D1
•
Regolazione predefinita: VGA [4:3]
Nota
•
Quando si modifica “Modalità immagine (Telecamera)” su “D1” o si cambia la modalità da “D1” ad un’altra modalità, l’unità si riavvierà automaticamente.
•
Quando è selezionato “D1” per “Modalità immagine (Telecamera)”, alcune funzioni non saranno disponibili. (→16.1 Limitazioni delle funzioni quando è selezionato “D1”)
•
Far riferimento al nostro sito web (http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html) per ulteriori informazioni riguardo al supporto dei registratori su disco di rete di Panasonic quando si seleziona “D1” per “Modalità immagine (Telecamera)”.
•
La funzione di regolazione di Immagine/Posizione viene attivata per l’angolo visuale in “VGA [4:3]” anche quando è selezionato “VGA [16:9]” per “Modalità immagine (Telecamera)”. Poiché in questo caso una parte del menu di configurazione della telecamera collegata non verrà visualizzato, si consiglia di modificare l’impostazione di “Modalità immagine (Telecamera)” su “VGA [4:3]”.