11.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti lo stream prioritario [Sistema]
Cliccare la scheda [Sistema] sulla pagina “Gestione utenti”. (→6.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 6.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
La descrizione seguente è la configurazione dello stream prioritario che può trasmettere le immagini senza deteriorare la qualità dell’immagine e l’intervallo di rinfresco anche quando più utenti accedono contemporaneamente.
Stream prioritario
[Attivazione]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se utilizzare o meno lo stream prioritario.
•
Regolazione predefinita: Off
Nota
•
Quando si seleziona “On” per “Attivazione” di “Stream prioritario”, il numero degli utenti che possono accedere alla telecamera potrà essere limitato.
[Indirizzo IP di destinazione(1)]
Digitare il primo indirizzo IP di destinazione.
•
Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)
[Indirizzo IP di destinazione(2)]
Digitare il secondo indirizzo IP di destinazione.
•
Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)
[Tipo di stream]
Selezionare “JPEG”, “H.264(1)” o “H.264(2)”.
•
JPEG: Verranno trasmesse immagini JPEG.
•
H.264(1): Verranno trasmesse immagini H.264(1).
•
H.264(2): Verranno trasmesse immagini H.264(2).
•
Regolazione predefinita: JPEG
Nota
•
Quando è selezionato “Miglior risultato” per “Priorità di trasmissione” di “H.264”, il bit rate varierà tra i valori massimo e minimo mentre vengono trasmesse le immagini.
[Intervallo di rinfresco*]
Selezionare l’intervallo di rinfresco dai seguenti.
Questa impostazione è disponibile soltanto quando è selezionato “JPEG” per “Tipo di stream”.
NTSC: 0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps/ 2fps/ 3fps/ 5fps/ 6fps */ 10fps */ 15fps */ 30fps *
PAL: 0,08fps/ 0,17fps/ 0,28fps/ 0,42fps/ 1fps/ 2,1fps/ 3,1fps/ 4,2fps/ 5fps */ 8,3fps */ 12,5fps */ 25fps *
•
Regolazione predefinita: 1fps
Nota
•
Quando è selezionato “On” per “Trasmissione di H.264”, l’intervallo di trasmissione può essere più lungo rispetto al valore impostato quando si seleziona qualsiasi valore con un asterisco (*) sulla destra.
[Dimensione di cattura dell’immagine]
Selezionare la dimensione di cattura dell’immagine dalle seguenti.
Questa impostazione è disponibile soltanto quando è selezionato “JPEG” per “Tipo di stream”.

Modalità immagine (Telecamera) VGA [4:3] | QVGA/VGA
Modalità immagine (Telecamera) VGA [16:9] | 320x180/640x360
Modalità immagine (Telecamera) D1 | D1

•
Regolazione predefinita: VGA