13.2.5 Configurazione del protocollo di connessione
1.
Selezionare “HTTP” o “HTTPS” per “Collegamento” per determinare il protocollo utilizzato per l’accesso all’unità.
•
HTTP: Soltanto il collegamento HTTP è disponibile.
•
HTTPS: Soltanto il collegamento HTTPS è disponibile.
2.
Designare il numero della porta HTTPS da utilizzare in “Porta HTTPS”.
•
Numeri di porta disponibili: 1 - 65535
•
Regolazione predefinita: 443
I numeri di porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10669, 10670, 52000, 59000 - 61000
3.
Cliccare il pulsante [Imposta].
→
L’unità verrà riavviata e sarà possibile accedere alle unità utilizzando il protocollo HTTPS. (→1.1 Monitoraggio di immagini da una singola telecamera, 2.1 Monitoraggio delle immagini su un telefono cellulare, 2.2 Monitoraggio delle immagini su un terminale mobile)
Nota
•
L’unità verrà riavviata dopo che è stata modificata l’impostazione del collegamento.
•
Quando si utilizza il certificato auto-firmato:
Se si accede all’unità utilizzando il protocollo HTTPS per la prima volta, verrà visualizzata la finestra di avvertimento. In questo caso, seguire le istruzioni della procedura guidata per installare il certificato auto-firmato (di sicurezza). (→13.3.1 Installazione del certificato di sicurezza)
•
Quando si utilizza il certificato del server:
Installare anticipatamente il certificato radice ed il certificato intermedio sul browser utilizzato. Seguire le istruzioni della CA per come ottenere ed installare questi certificati.
•
Quando si accede all’unità utilizzando il protocollo HTTPS, l’intervallo di rinfresco ed il frame rate delle immagini possono diminuire.
•
Quando si accede all’unità utilizzando il protocollo HTTPS, può occorrere tempo per visualizzare le immagini.
•
Quando si accede all’unità utilizzando il protocollo HTTPS, le immagini possono essere distorte.
•
Quando si accede all’unità utilizzando il protocollo HTTPS, il numero degli utenti che possono accedere all’unità può diminuire. Il numero massimo di accessi contemporanei degli utenti varia a seconda della dimensione massima dell’immagine e del formato di trasmissione.