10.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti la notifica via e-mail [Notifica]
Cliccare la scheda [Notifica] sulla pagina “Allarme”. (→6.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 6.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Si possono configurare le impostazioni riguardanti l’e-mail di allarme. È necessario configurare le impostazioni del server di posta elettronica per eseguire la notifica via e-mail. (→12.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti il server di posta elettronica [E-Mail])
Notifica via e-mail
[Server di e-mail >>]
Quando viene cliccato “Server di e-mail >>”, verrà visualizzata la scheda [E-Mail] della pagina “Server”. (→12.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti il server di posta elettronica [E-Mail])
[Notifica via e-mail]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se inviare o meno notifica via e-mail conformemente alle impostazioni delle seguenti caselle di opzione “Allarme” e “Diagnosi” di “Destinatario della notifica”.
–
Quando viene rilevato un allarme (“Allarme”)
•
Regolazione predefinita: Off
Destinatario della notifica
[Indirizzo 1] - [Indirizzo 4]
Digitare l’indirizzo e-mail del destinatario. Si possono registrare fino a 4 indirizzi e-mail di destinazione.
•
Casella di opzione [Allarme]: Quando è selezionata la casella di opzione, la notifica via e-mail verrà inviata quando si verifica un allarme o quando viene recuperata una perdita del video.
•
[Indirizzo e-mail di destinazione]: Digitare l’indirizzo e-mail del destinatario.
–
Numero di caratteri disponibile: Da 3 a 128 caratteri
–
Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici, la chiocciola (@), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).
–
Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)
Per cancellare l’indirizzo registrato, cliccare il pulsante [Cancella] rispettivo all’indirizzo desiderato.
[Oggetto dell'e-mail]
Digitare l’oggetto dell’e-mail.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 50 caratteri
•
Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)
[Corpo dell'e-mail]
Digitare il corpo dell’e-mail.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 200 caratteri
•
Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)