4.2 Trasmissione di immagini ad un intervallo o periodo designato (Trasmissione periodica di immagini all’FTP)
Si possono trasmettere le immagini ad un intervallo o periodo designato. Per trasmettere immagini ad un intervallo o per un periodo designato, è necessario configurare anticipatamente le impostazioni.
Le impostazioni per il server FTP possono essere configurate sulla scheda [FTP] della pagina “Server”. (→12.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti il server FTP [FTP])
È possibile determinare se utilizzare o meno la funzione di trasmissione periodica di immagini all’FTP e configurare le impostazioni riguardanti le immagini di allarme e lo schedule sulla scheda “Trasm imm FTP” della pagina “Rete”. (→13.6 Configurazione delle impostazioni riguardanti la trasmissione periodica di immagini all’FTP [Trasm imm FTP])
Nota
•
A seconda della velocità di linea o del traffico, le immagini possono non essere trasmesse all’intervallo designato.
•
Quando è selezionato “On” sia per la funzione di trasmissione di immagini di allarme sia per la funzione di trasmissione periodica di immagini all’FTP, alla funzione di trasmissione di immagini di allarme verrà data la priorità sulla funzione di trasmissione periodica di immagini all’FTP. Pertanto, le immagini possono non essere trasmesse all’intervallo designato sull’impostazione “Trasmissione periodica di immagini all’FTP”.