3.2 Azione al verificarsi di un allarme
Visualizzazione del pulsante di indicazione del verificarsi dell’allarme sulla pagina “In diretta”
Il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme verrà visualizzato sulla pagina “In diretta” al verificarsi di un allarme. (→1.2 Riguardo alla pagina “In diretta”)
IMPORTANTE
•
Quando è selezionato “Polling(30s)” per “Modalità di aggiornamento dello stato dell’allarme” (→7.1 Configurazione delle impostazioni di base [Base]), il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme verrà rinfrescato ad intervalli di 30 secondi. Per questa ragione, possono occorrere un massimo di 30 secondi affinché venga visualizzato il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme sulla pagina “In diretta” al verificarsi di un allarme.
Trasmissione automatica di un’immagine su un server
Al verificarsi di un allarme si può trasmettere un’immagine di allarme al server designato anticipatamente. Le impostazioni necessarie per trasmettere un’immagine di allarme ad un server possono essere configurate nella sezione “Immagine di allarme” sulla scheda [Allarme] della pagina “Allarme” (→10.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’immagine di allarme [Allarme]) e sulla scheda [FTP] della pagina “Server” (→12.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti il server FTP [FTP]). Tuttavia, quando è selezionato “D1” per “Modalità immagine (Telecamera)”, le immagini non possono essere trasmesse.
Notifica del verificarsi di allarmi via e-mail
Al verificarsi di un allarme si può inviare un’e-mail di allarme (notifica del verificarsi di un allarme) agli indirizzi e-mail registrati anticipatamente. Si possono registrare fino a 4 indirizzi come destinatari dell’e-mail di allarme. Le impostazioni per l’e-mail di allarme possono essere configurate nella sezione “Notifica via e-mail” sulla scheda [Notifica] della pagina [Allarme] (→10.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti la notifica via e-mail [Notifica]) e sulla scheda [E-Mail] della pagina “Server” (→12.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti il server di posta elettronica [E-Mail]).
Notifica del verificarsi di allarmi agli indirizzi IP designati (Notifica del protocollo di allarme Panasonic)
Questa funzione è disponibile soltanto quando è collegato al sistema un dispositivo Panasonic, quale il registratore su disco di rete. Quando è selezionato “On” per “Notifica del protocollo di allarme Panasonic”, il dispositivo Panasonic collegato verrà notificato del fatto che l’unità è in stato di allarme. Le impostazioni per il protocollo di allarme Panasonic possono essere configurate nella sezione del Protocollo di allarme Panasonic della scheda [Notifica] della pagina [Allarme]. (→10.5 Configurazione delle impostazioni riguardanti il protocollo di allarme Panasonic [Notifica])