13.6 Configurazione delle impostazioni riguardanti la trasmissione periodica di immagini all’FTP [Trasm imm FTP]
Cliccare la scheda [Trasm imm FTP] sulla pagina “Rete”. (→6.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 6.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti la trasmissione periodica di immagini ad un server FTP. Per trasmettere periodicamente immagini ad un server FTP, è necessario configurare anticipatamente le impostazioni del server FTP (→12.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti il server FTP [FTP]). Far riferimento a 13.7 Configurazione delle impostazioni dello schedule della trasmissione periodica di immagini all’FTP [Trasm imm FTP] per le descrizioni di come configurare gli schedule di trasmissione delle immagini.
IMPORTANTE
•
Quando è selezionato “D1” per “Modalità immagine (Telecamera)”, non sarà possibile la trasmissione periodica di immagini all’FTP.
•
A seconda della velocità di linea della rete o del traffico della rete, le immagini possono non essere trasmesse esattamente all’intervallo o periodo designato.
•
Quando è selezionato “On” sia per la funzione di trasmissione di immagini di allarme sia per la funzione di trasmissione periodica di immagini all’FTP, alla funzione di trasmissione di immagini di allarme verrà data la priorità sulla funzione di trasmissione periodica di immagini all’FTP. Per questa ragione, le immagini possono non essere trasmesse esattamente all’intervallo o periodo designato se gli allarmi si verificano frequentemente.
Trasmissione periodica di immagini all’FTP
[FTP >>]
Quando viene cliccato “FTP >>”, verrà visualizzata la scheda [FTP] della pagina “Server”. (→12.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti il server FTP [FTP])
[Trasmissione periodica di immagini all’FTP]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se trasmettere o meno le immagini utilizzando la funzione di trasmissione periodica di immagini all’FTP.
Quando viene selezionato “On”, è necessario configurare le impostazioni del server FTP. (→12.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti il server FTP [FTP])
•
Regolazione predefinita: Off
[Nome della directory]
Digitare il nome della directory nella quale devono essere salvate le immagini.
Ad esempio, digitare “/img” per designare la directory “img” sotto la directory radice del server FTP.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 256 caratteri
•
Caratteri non disponibili: " & ;
•
Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)
[Nome del file]
Digitare il nome del file (nome del file di immagine da trasmettere) e selezionare l’opzione per l’assegnazione del nome dalle seguenti.
•
Nome con ora e data: Il nome del file sarà [“Nome del file digitato” + “Ora e data (anno/ mese/ giorno/ ora/ minuti/ secondi)” + “Numero seriale (a partire da 00)”].
•
Nome senza ora e data: Il nome del file sarà composto soltanto dai caratteri digitati per “Nome del file”. Quando si seleziona “Nome senza ora e data”, il file verrà sovrascritto ogni volta che viene trasmesso un nuovo file.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 32 caratteri
•
Caratteri non disponibili: " & ; : / * < > ? \ |
•
Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)
Nota
•
Quando è selezionato “Nome con ora e data”, il nome del file sarà [“Nome del file digitato” + “Ora e data (anno/ mese/ giorno/ ora/ minuti/ secondi)” + “Numero seriale (a partire da 00)”] + “s” durante l’ora estiva.
[Intervallo di trasmissione]
Selezionare l’intervallo per la trasmissione periodica di immagini all’FTP dai seguenti.
1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 6s/ 10s/ 15s/ 20s/ 30s/ 1min/ 2min/ 3min/ 4min/ 5min/ 6min/ 10min/ 15min/ 20min/ 30min/ 1ora/ 1,5ore/ 2ore/ 3ore/ 4ore/ 6ore/ 12ore/ 24ore
•
Regolazione predefinita: 1s
[Dimensione di cattura dell’immagine]
Selezionare la dimensione di cattura delle immagini da trasmettere dalle seguenti.

Modalità immagine (Telecamera) VGA [4:3] | QVGA/VGA
Modalità immagine (Telecamera) VGA [16:9] | 320x180/640x360

•
Regolazione predefinita: VGA