15.3 Controllo dello stato [Stato]
Cliccare la scheda [Stato] della pagina “Manutenzione”. (→6.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 6.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Su questa pagina si può controllare lo stato di questa unità.
[Viewnetcam.com]
•
Server: Verrà visualizzato l’URL del server del servizio “Viewnetcam.com”.
•
Stato: Verrà visualizzato lo stato della registrazione a “Viewnetcam.com”.
•
URL riservata(Unità): Verrà visualizzata l’URL dell’unità registrata con “Viewnetcam.com”.
[UPnP]
•
Numero della porta(HTTP), Numero della porta(HTTPS): Verrà visualizzato il numero della porta impostato per il port forwarding UPnP.
•
Stato: Verrà visualizzato lo stato del port forwarding.
•
Indirizzo globale del router: Verrà visualizzato l’indirizzo globale del router.
[Autodiagnosi]
Verrà visualizzato il risultato dell’autodiagnosi dell’hardware.
Nota
•
Far riferimento al nostro sito web (http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html) per ulteriori informazioni circa il contenuto degli stati visualizzati (riguardo al servizio “Viewnetcam.com”, alla funzione UPnP o all’autodiagnosi).