3.1 Tipo di allarme
•
Allarme del VMD: Quando viene rilevato movimento nell’area del VMD impostata, verrà eseguita l’azione in seguito ad un allarme.
*VMD indica “Rivelazione di movimento video”.
•
Allarme di comando: Quando viene ricevuto un protocollo di allarme Panasonic dal dispositivo collegato tramite una rete, verrà eseguita l’azione in seguito ad un allarme.
•
Perdita del video: L’allarme verrà attivato quando si verifica una perdita dei segnali di ingresso video a causa dello scollegamento del cavo coassiale o di anomalie della telecamera.