10.3 Configurazione delle impostazioni del VMD [Area VMD]
Cliccare la scheda [Area VMD] sulla pagina “Allarme”. (→6.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 6.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Su questa pagina si possono impostare le aree del VMD.
Si possono impostare fino a 4 aree. Quando viene rilevato movimento nell’area impostata, questo verrà considerato come un allarme.
IMPORTANTE
•
Il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme (→1.2 Riguardo alla pagina “In diretta”) verrà visualizzato quando viene rilevato movimento dalla funzione del VMD.
•
Il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme verrà visualizzato quando si riceve un allarme di comando o un allarme di perdita del video.
•
A seconda dell’ambiente di rete, la notifica può essere ritardata anche quando è selezionato “Tempo reale” per “Modalità di aggiornamento dello stato dell’allarme” sulla scheda [Base] della pagina “Base” (→7.1 Configurazione delle impostazioni di base [Base]).
•
La funzione VMD non è una funzione dedicata alla prevenzione di furti, incendi, etc. Non si assume nessuna responsabilità nel caso si verificasse qualsiasi incidente o danno.
[Area]
Quando si seleziona un’area sullo schermo, questa verrà numerata come area 1. (Le aree successive saranno numerate nell’ordine della selezione.)
Pulsante [Tutte]
Quando viene cliccato il pulsante [Tutte], l’intera area diventerà un’area del VMD e verrà applicato automaticamente “1(Bianco)” a “Area”.
[Stato]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se eseguire o meno la rivelazione di movimento video.
•
On: Esegue la rivelazione di movimento video.
•
Off: Non esegue la rivelazione di movimento video.
•
Regolazione predefinita: Off
[Area di rivelazione]
Regolare la dimensione dell’area del VMD utilizzando il cursore di scorrimento. Minore è il valore selezionato, maggiore diventa la sensibilità dell’area del VMD. Il valore attuale (1-10) verrà visualizzato sulla parte destra del cursore di scorrimento.
•
Regolazione predefinita: 1
[Sensibilità di rivelazione]
Regolare la sensibilità della rivelazione di movimento dell’area del VMD utilizzando il cursore di scorrimento. Le impostazioni possono essere configurate singolarmente per ciascuna area. Maggiore è il valore impostato, più aumenta il livello di sensibilità.
Il valore attuale (1 (Bas) - 15 (Alt)) verrà visualizzato sotto al cursore di scorrimento.
•
Regolazione predefinita: 8
Pulsante [Cancella]
Cliccare il pulsante [Cancella] corrispondente all’area da cancellare. Verrà cancellato il contorno dell’area selezionata.
[Notifica No. area]
Quando viene cliccato “Notifica del protocollo di allarme Panasonic >>”, verrà visualizzata la scheda [Notifica] della pagina “Allarme”. (→10.5 Configurazione delle impostazioni riguardanti il protocollo di allarme Panasonic [Notifica])
Aggiunta informazioni del VMD
[Aggiunta informazioni]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se aggiungere o meno le informazioni del VMD ai dati di immagine sovrapposti.
Le informazioni del VMD possono essere ricercate con alcuni registratori su disco di rete Panasonic. Far riferimento al manuale di istruzioni dei dispositivi collegati per ulteriori informazioni riguardo alle funzioni ed alle impostazioni.
•
Regolazione predefinita: Off
Nota
•
Quando la telecamera sta eseguendo operazioni di brandeggio orizzontale, brandeggio verticale, zoom o messa a fuoco, regolando la luminosità o funzionando in modalità automatica, vengono aggiunte le informazioni del VMD.