Software visualizzatore
È necessario installare il software visualizzatore “Network Camera View 4S” (ActiveX®) per visualizzare le immagini su un PC. Questo software può essere installato direttamente dall’unità oppure selezionando il pulsante [Install] accanto a [Viewer Software] sul menu del CD-ROM fornito, quindi seguendo le istruzioni sullo schermo.
IMPORTANTE
•
La regolazione predefinita di “Installazione automatica del software visualizzatore” è “On”. Seguire le istruzioni a Barra delle informazioni quando il messaggio viene visualizzato sulla barra delle informazioni del browser.
•
Quando viene visualizzata la pagina “In diretta” per la prima volta, verrà visualizzata la procedura guidata per l’installazione del controllo ActiveX necessario per visualizzare le immagini dalla telecamera. Seguire le istruzioni della procedura guidata.
•
Se la procedura guidata per l’installazione venisse visualizzata nuovamente anche dopo aver completato l’installazione di ActiveX, riavviare il PC.
•
Il software visualizzatore utilizzato su ciascun PC deve essere concesso in licenza singolarmente. Il numero delle installazioni del software visualizzatore dall’unità può essere controllato sulla scheda [Aggiornamento] della pagina “Manutenzione” (→15.2 Aggiornamento del firmware [Aggiornamento]). Rivolgersi al proprio rivenditore per la concessione di licenza del software.