=========================================================================
                   网络硬盘录像机（WJ-NX400K/CH）
                   使用之前请务必阅读本文档资料

                   (c) Panasonic Corporation 2017
=========================================================================

1.前言
     本光盘包含网络硬盘录像机(WJ-NX400K/CH)的使用说明书。

2.光盘中包含的文件一览
     光盘
       |
       |--- readme.txt (本文件)
       |
       |--- Notes on Windows.pdf
       |    《关于Windows的说明》
       |
       |--- Instructions（使用说明书）（文件夹）
       |       |
       |       |--- Important Information.pdf
       |            《使用说明书 基本篇》
       |
       |--- OSS (About third-party licenses, Folder)
               |
               |-- gpl.txt
               |-- gpl_1.txt
               |-- lgpl.txt
               |-- license.txt


注：未安装Adobe Reader软件时，无法阅读PDF文件。请先安装Adobe Reader软件。

3.注意事项
   (1) 可兼容摄像机
     本机兼容的摄像机型号为如下所列：
      [松下电器产业株式会社（Panasonic Corporation）]
      
        BB-HCM511          版本3.51R00或以上
        BB-HCM527          版本3.51R03或以上
        BB-HCM531          版本3.51R00或以上
        BB-HCM547          版本3.51R03或以上
        BB-HCM580          版本3.51R00或以上
        BB-HCM581          版本3.51R00或以上
        BB-HCM701          版本4.30R00或以上
        BB-HCM705          版本4.30R00或以上
        BB-HCM715          版本4.30R00或以上
        BB-HCM735          版本4.30R00或以上
        WJ-GXE100
        WJ-GXE500
        WV-NP240 系列
        WV-NP502
        WV-NS202A
        WV-NW502S
        WV-S1132 系列      版本2.00或以上
        WV-S1432 系列      版本2.00或以上
        WV-S2132 系列      版本2.00或以上
        WV-S2532L          版本2.00或以上
        WV-S6130           版本2.00或以上
        WV-S6131           版本2.00或以上
        WV-S6530N          版本2.00或以上
        WV-SC384
        WV-SC385
        WV-SC386
        WV-SC387 系列
        WV-SC588 系列
        WV-SF132
        WV-SF135
        WV-SF138
        WV-SF332
        WV-SF335
        WV-SF336
        WV-SF337
        WV-SF342
        WV-SF346
        WV-SF438           版本1.50或以上
        WV-SF448           版本1.50或以上
        WV-SF538
        WV-SF539
        WV-SF548
        WV-SF549
        WV-SFN130
        WV-SFN311 系列
        WV-SFN313 系列
        WV-SFN480          版本2.53或以上
        WV-SFN532
        WV-SFN533 系列
        WV-SFN611L
        WV-SFN631L
        WV-SFV313L
        WV-SFV481          版本2.53或以上
        WV-SFV531
        WV-SFV533L
        WV-SFV611L
        WV-SFV631L
        WV-SFV781L         版本2.53或以上
        WV-SP102
        WV-SP105
        WV-SP302
        WV-SP305
        WV-SP306
        WV-SP307
        WV-SP508
        WV-SP509
        WV-SPN311
        WV-SPN313 系列
        WV-SPN531
        WV-SPN533 系列
        WV-SPN611
        WV-SPN631 系列
        WV-SPV781L         版本2.53或以上
        WV-SPW311L
        WV-SPW313L
        WV-SPW531L
        WV-SPW533L
        WV-ST162
        WV-ST165
        WV-SUD638 系列
        WV-SW115
        WV-SW152 系列
        WV-SW155 系列
        WV-SW158
        WV-SW172
        WV-SW174W
        WV-SW175
        WV-SW314
        WV-SW316 系列
        WV-SW352
        WV-SW355
        WV-SW395 系列
        WV-SW396 系列
        WV-SW397 系列
        WV-SW458 系列      版本1.50或以上
        WV-SW558
        WV-SW559
        WV-SW598 系列
        WV-X6531N          版本2.00或以上

        * 对于下列摄像机，当压缩方式为H.264并且帧率设置为3ips或以
          下时，图像将会按照5ips进行传送。
           - BB-HCM701
           - BB-HCM705
           - BB-HCM715
           - BB-HCM735

        * 下列摄像机只支持MJPEG压缩方式。
           - BB-HCM511
           - BB-HCM527
           - BB-HCM531
           - BB-HCM547
           - BB-HCM580
           - BB-HCM581

        * 对于WJ-GXE500，根据“选择使用Ch”的设置，图像可能无法按照指定
          的帧率传送。详情请参照WJ-GXE500的操作说明书。

        * 为了在一台WJ-GXE500中注册连接多台摄像机，将每台摄像机的以下设
          置都设定为相同。
           - 压缩格式
           - 分辨率
           - 帧率
           - 画质

        * 对于WV-SF438、WV-SW458系列，结合拍摄模式进行指定。
          拍摄模式用型号之后的下列简称来表示。
           - (DP)       ：＜天花板＞双重全景
           - (P)        ：＜墙壁＞全景
           - (FE)       ：＜天花板＞鱼眼
           - (4PTZ)     ：＜天花板＞四画面PTZ
           - (1PTZ)     ：＜天花板＞单画面PTZ
           - (FE+4PTZ)  ：＜天花板＞鱼眼+四画面PTZ
           - -1～-4     ：＜天花板＞VGA 四流
           * 在单画面PTZ和四画面PTZ模式下可以进行摄像机操作。
           * 变更拍摄模式和图像分辨率后，安装位置(天花板/墙壁/桌面)会返
             回上述各模式的初始值。

        * 对于WV-SFN480、WV-SFV481，结合拍摄模式进行指定。
          拍摄模式用型号之后的下列简称来表示。
           - (FE)       ：＜天花板＞鱼眼
           - (DP)       ：＜天花板＞双重全景
           - (P)        ：＜墙壁＞全景
           - (4PTZ)     ：＜天花板＞四画面PTZ
           - (1PTZ)     ：＜天花板＞单画面PTZ
           - (FE+DP)    ：＜天花板＞鱼眼+双重全景
           - (FE+P)     ：＜墙壁＞鱼眼+全景
           - (FE+4PTZ)  ：＜天花板＞鱼眼+四画面PTZ
           - -1～-4     ：＜天花板＞四流
           * 在单画面PTZ和四画面PTZ模式和鱼眼+四画面PTZ模式和四流模式下
             可以进行摄像机操作。
           * 四画面PTZ模式和鱼眼+四画面PTZ模式的变焦X1操作、四个领域有
             资格申请。
           * 变更拍摄模式和图像分辨率后，安装位置(天花板/墙壁/桌面)会返
             回上述各模式的初始值。

        * 使用WV-SPN6系列的RS485输出单元，选择"WV-SPN611(R48)" 或
          "WV-SPN631(R48)"。

      [安讯士网络通讯有限公司（AXIS Communications）]
        AXIS M7001
        AXIS P3384         版本5.40.11 (ONVIF)
        AXIS M5013         版本5.50.3  (ONVIF)
        AXIS P1346         版本5.40.9.5(ONVIF)
        * 下列摄像机只支持MJPEG压缩方式。
           - AXIS M7001

      [索尼株式会社（Sony Corporation）]
        SNC-CH210          版本1.78.00 (ONVIF)
        SNC-ER520          版本1.78.00 (ONVIF)
        SNC-EM600          版本2.7.0   (ONVIF)

      [VIVOTEK INC.]
        IP8162             版本IP8162-VVTK-0200 (ONVIF)

   (2) 关于图像分辨率
     支持分辨率取决于压缩方式。
        [H.265]
          H.265(1) 流为
            7M(3072x2304)
            5M(2560x1920)
            QXGA(2048x1536)
            SXVGA(1280x960)
            SVGA(800x600)
            VGA(640x480)
            4KUHD(3840x2160)
            5M(3072x1728)
            WQHD(2560x1440)
            FHD(1920x1080)
            HD(1280x720)
            HVGAW(640x360)
            9M(2992x2992)
            5M(2192x2192)
            1.6M(1280x1280)
            5M(1728x3072)
            4M(1440x2560)
            2M(1080x1920)
            1M(720x1280)
            0.2M(360x640)

          H.265(2) 流为
            VGA(640x480)
            HVGAW(640x360)
            0.4M(640x640)
            0.2M(360x640)

        * 使用H.265(1)流为单屏实时显示，也可以使用H.265(2)的多屏实时显示数据流。

        [H.264]
          H.264(1) 流为
            12M(4000x3000)
            7M(3072x2304)
            5M(2560x1920)
            QXGA(2048x1536)
            SXVGA(1280x960)
            SVGA(800x600)
            VGA(640x480)
            4KUHD(3840x2160)
            5M(3072x1728)
            WQHD(2560x1440)
            FHD(1920x1080)
            HD(1280x720)
            HVGAW(640x360)
            9M(2992x2992)
            8M(2816x2816)
            4M(2048x2048)
            1.6M(1280x1280)

          H.264(2) 流为
            VGA(640x480)
            HVGAW(640x360)
            0.4M(640x640)

        * 使用H.264(1)流为单屏实时显示，也可以使用H.264(2)的多屏实时显示数据流。

        [JPEG]
          12M(4000x3000)
          7M(3072x2304)
          5M(2560x1920)
          QXGA(2048x1536)
          SXVGA(1280x960)
          SVGA(800x600)
          VGA(640x480)
          9M(2992x2992)
          8M(2816x2816)
          4M(2048x2048)
          1.6M(1280x1280)

   (3) 关于监听/录音
        * 对于“WJ-GXE500”，只有CH1支持这些功能。
        * WV-SFN480,WV-SFV481的四流模式仅支持CH1。

   (4) 关于支持VMD检测功能的摄像机
        * 对于WV-SF438和WV-SW458系列的四画面PTZ/单画面PTZ/VGA四流，不支
          持该功能。

   (5) 关于摄像机注册的类别
     摄像机类别的兼容列表中所包含的数量和型号如下。
        i-PRO(Old)         WV-NP240 系列, WV-NS202A
        i-PRO(St1Only)     (i-PRO网络摄像机支持H.264/H.265流输出)
        i-PRO(Unknown)     (不支持的i-PRO网络摄像机)
        GXE500-1           WJ-GXE500(CH1)
        GXE500-2           WJ-GXE500(CH2)
        GXE500-3           WJ-GXE500(CH3)
        GXE500-4           WJ-GXE500(CH4)
        HCM3**             BB-HCM100, BB-HCM110, BB-HCM371
        HCM5**             BB-HCM511, BB-HCM527, BB-HCM531, BB-HCM547,
                           BB-HCM580, BB-HCM581
        HCM7**             BB-HCM701, BB-HCM705, BB-HCM715, BB-HCM735
        AXIS               由安讯士网络通讯有限公司制造
        ONVIF              支持ONVIF的摄像机

        * 如果选择了摄像机类别的兼容列表，对于某些型号的摄像机，某些功能
          可能无法正确运行。建议通过“简便开始”注册摄像机。

        * 当摄像机类别选择了“i-PRO(St1Only)”并且压缩方式选择了“H.264”
          时，本设备只能通过H.264(1)进行实时监视和录像。

   (6) 关于注册摄像机的起始位置
     对于下列型号摄像机，预置位编号0被注册为起始位置。
        BB-HCM511
        BB-HCM527
        BB-HCM547
        BB-HCM580
        BB-HCM581
        BB-HCM715
        BB-HCM735

   (7) 关于“简便开始”功能
      [松下电器产业株式会社（Panasonic Corporation）]
        - 只有“WJ-GXE500”的CH1能够被该功能检出。
          （如果要注册摄像机通道2至4，请在“型号”-“更改注册信息”页-[摄
            像机注册]标签的对应通道中分别选择“GXE500-2”至“GXE500-4”。）
        - 对于WV-SF438、WV-SW458系列，拍摄模式的<天花板>双重全景能被自动检出。

      [安讯士网络通讯有限公司（AXIS Communications）]
        - 仅支持ONVIF的摄像机能自动检出摄像机。

      [索尼株式会社（Sony Corporation）]
        - 仅支持ONVIF的摄像机能自动检出摄像机。

      [VIVOTEK INC.]
        - 仅支持ONVIF的摄像机能自动检出摄像机。

   (8) 关于专用软件（选购件）
     本机兼容本机的专用软件的型号为以下：
      [松下电器产业株式会社（Panasonic Corporation）]
        WV-ASM300

4.关于支持ONVIF的摄像机的连接
   本机具备ONVIF Profile S的ONVIF Client功能，能够连接支持ONVIF Profile S
   的它社制造的摄像机。
   能够使用的它社制造摄像机的型号在“可兼容摄像机”中有记载。

   对于连接ONVIF的摄像机，支持以下功能。
    (1)摄像机的自动检出
    (2)通过手动设置实现摄像机的访问
    (3)视频流的实时显示、录像、回放
      - 图像压缩方式: H.264、MJPEG
                      * H.265不支持的格式
      - 图像分辨率: H.264  SXVGA(1280x960)、VGA(640x480)
                           FHD(1920x1080), HD(1280x720), HVGAW(640x360)
                    MJPEG  SXVGA(1280x960), VGA(640x480)
      - 帧率: H.264 30ips、15ips、10ips、5ips、3ips、1ips
              MJPEG 5ips、3ips、1ips
      - 画质：H.264 XF、SF(超细)、FQ(细)、NQ(通常)
              MJPEG SF(超细)、FQ(细)、NQ(通常)
    (4)音频流的实时输出、录像、回放
      - 音频压缩方式：G.711
    (5)摄像机操作 (水平、俯仰、变焦、预置位登录、预置位移动)
    (6)事件的接收（摄像机端报警）
    (7)用户验证
      - 验证方法：Basic验证、Digest验证、无验证

   使用支持ONVIF的摄像机时，有以下注意事项。
    [共通]
    - 根据摄像机所搭载的ONVIF版本或贴装状况，有可能不能与本机连接，
      或一部分功能不能正常动作。另外，有可能一部分功能的动作迟延。

    - 对于本机和ONVIF连接的摄像机，需要事先设置能够与本机通讯的IP地址。
      关于摄像机IP地址的设置方法，请参见摄像机的使用说明书。

    - 本机将ONVIF连接的摄像机所发送的事件作为“摄像机端报警(ONVIF)”来
      处理。对于什么样的现象作为事件发送，请对摄像机设置。

    - 摄像机的起始位置设置，能用预置位登录功能将预置位编号选择为“0”。

    - 请将摄像机与本产品设置为同一时区。

    - 当将图像压缩方法设定为MJPEG，分辨率设定为SXVGA，画质设定为SF的时候，
      请将帧率设为3ips以及3ips以下。

    [安讯士网络通讯有限公司（AXIS Communications）]
    - 为将本机和摄像机连接，请通过摄像机设置画面进行以下设置。
        *1 Setup > System Options > Network > TCP/IP > Basic 的 "IPv4 
           Address Configuration" ，在"Use the following IP address" 上打钩，
           设置IP地址。
        *2 Setup > System Options > Advanced > Plain Config > WebService 的
          "Enable Web Services" 上打钩。
        *3 在Setup > System Options > Security > ONVIF 中追加ONVIF接续用户
           (User group: Administrator)。

    - AXIS P3301 Ver.5.20 在出厂状态下，用户名和密码未被设置。此时，在
      “摄像机注册”标签页的“更改注册信息”设置用户名和密码后能设置摄
      像机。但是，在“更改摄像机显示位置”画面上将不显示摄像机图像。

    - AXIS P3301 Ver.5.20 是出厂状态，通过本机连接ONVIF后能接收视频和音频，
      但是，一旦通过电脑用浏览器访问过摄像机后，则ONVIF无法连接。
      需再次连接ONVIF时，对于摄像机请进行上述（*1,*2）的设置。

    - AXIS M5013 Ver.5.25.2 在出厂状态无法连接ONVIF。需连接ONVIF时，
      对于摄像机请进行上述（*1,*2）的设置。

    - AXIS P3301 Ver.5.40.9.2，AXIS M5013 Ver5.40.9和AXIS P3384 Ver5.40.11
      在出厂状态无法连接ONVIF。
      需连接ONVIF时，对于摄像机请进行上述（*1,*3）的设置。

    [索尼株式会社（Sony Corporation）]
    - 对于本机，请登录摄像机的用户名和密码。

    - 有可能发生即使在摄像机端发生事件本机未接收或接收预想外事件的情况。

    - 变更摄像机设置时或网络电缆插拔时等系统构成变更时，摄像机有可能无法连接。
      此时，通过重新拔插该摄像机的电源或恢复初始值后，有可能再次连接。

    * ONVIF和ONVIF徽标是ONVIF Inc. 的商标。


5.关于本产品中所包含的第三方制造的软件的权限 
  本产品中包含GPL/LGPL等第三方制造的软件。
  其许可证的详细信息，请参照本光盘中的OSS文件夹。
  另外，GPL/LGPL源和版权持有人名单，
  在产品销售开始后，至少3年可从以下网址取得:
  http://security.panasonic.com/pss/security/support/inquiry.html


6.关于著作权
    除5.以外，本软件的著作权、其它无形财产权归属于松下电器产业株式会社或第三方，不转移给顾客。
    另外，本公司对于使用本软件时所产生的妨碍和损失等不承担任何责任。


版本1.08
