2.8.3 Configure IEEE 802.1X [IEEE 802.1X]
Haga clic en la ficha [IEEE 802.1X] de la página “Gestión usuarios”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la 2.2.1 Cómo visualizar el menú de configuración y la 2.2.2 Cómo operar el menú de configuración)
Los ajustes relacionados con IEEE 802.1X pueden configurarse en esta página.
[IEEE 802.1X]
Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe efectuarse la autenticación de puerto empleando IEEE 802.1X.
•
Ajuste predeterminado: Off
[Nombre de usuario]
Introduzca el nombre de usuario para acceder al interruptor LAN de autenticación.
•
Número de caracteres disponibles: 1 - 32 caracteres
•
Caracteres no disponibles: " & : ; \
[Contraseña]
[Vuelva a introducir la contraseña]
Introduzca la contraseña para acceder al interruptor LAN de autenticación.
•
Número de caracteres disponibles: 4 - 32 caracteres
•
Caracteres no disponibles: " &
[Método EAP]
Seleccione el método de autenticación EAP-MD5 o EAP-PEAP.