1.1.3 Мониторинг изображений со множества камер
Изображения со множества камер могут быть отображены на мультиэкране. Могут быть отображены одновременно изображения с 4, 9 и макс. 16 камер. Для отображения изображений на мультиэкране необходимо предварительно зарегистрировать камеры. 4 камеры могут быть зарегистрированы в виде группы и могут быть зарегистрированы до 4 групп (16 камер). (→2.6 Конфигурирование установок мультиэкрана [Мультиэкран])
ВНИМАНИЕ
•
Когда видео отображается на 4 и 9 экранах, видео и аудио могут оборваться, поскольку значение громкости передачи других камер большое. В таких случаях уставки зарегистрированных камер следует изменить для уменьшения громкости передачи.
Пример настройки для уменьшения громкости передачи:
–
Задайте формат передачи видео на “H.265” или “H.264”.
–
Задайте “Приоритет передачи” (→[Приоритет передачи]) потока на “Негарантированный канал”.
•
Для включения аудио для мультиэкрана аудио следует включить для камеры.
•
Когда для отображения используются 16 экранов, можно обновить только неподвижные изображения (JPEG).
Замечание
•
Мультиэкран можно использовать для отображения изображений формата JPEG и изображений Н.265 (или H.264). Если другие камеры поддерживают аудио, аудио также выводится.
•
Отрегулируйте громкость, когда отобразится мультиэкран.
•
Для дополнительной информации об изделии “Network Camera Recorder with Viewer Software Lite”, которое подходит для просмотра изображений с нескольких камер, см. наш веб-узел (https://security.panasonic.com/support/info/ <Контрольный №: C0301>).
•
Когда Вы зарегистрировали камеру с включенной функцией аутентификации, введите имя пользователя и пароль “Администратор” для зарегистрированной камеры в “Диалоговое окно идентификации”.
См. нижеуказанный веб-узел поддержки Panasonic для получения информации об условиях и положениях для использования мультиэкрана.
https://security.panasonic.com/support/info/ <Контрольный №: C0302>
1.
Из выпадающего меню “Live view” на странице “Живое” выберите “Мультиэкран”.
→
На выбранном мультиэкране (экран может быть разделен на 16 сегментов) отображаются изображения с зарегистрированных камер. Следующие операции возможны при отображении на 4-сегментном экране.
Выпадающее меню “Live view”
Выберите изображение, отображаемое в главной зоне.
[Структура] спускающегося меню
Выберите из выпадающего меню для отображения изображений с камеры на 4-9 и даже 16 мультиэкранах.
[Интервал обновления] спускающегося меню
Выберите из выпадающего меню и переключайте с видео (Н.265/H.264/MJPEG) на неподвижные изображения (JPEG).
Для неподвижных изображений (JPEG) выберите (Интервал обновления: 1s/Интервал обновления: 3s/Интервал обновления: 5s/Интервал обновления: 10s/Интервал обновления: 30s/Интервал обновления: 60s) для изображений камеры.
Когда используется структура из 16 экранов, Интервал обновления: 1s нельзя выбрать.
[Размер изображения] спускающегося меню
Выберите размер изображения из выпадающего меню для его изменения.
При выборе “4 экрана” в выпадающем меню [Структура] изменяется размер изображения камеры.
•
Когда соотношение сторон составляет 4:3:
Переключение между QVGA (значение по умолчанию) и VGA
•
Когда соотношение сторон составляет 16:9:
Переключение между 320×180 (значение по умолчанию) и 640×360
Отображение во весь экран
Если нажать кнопку полного экрана, отображение изображения камеры будет увеличено. Если нажать кнопку (сброс) на дисплее полного экрана, размер отображения будет сброшен до исходного размера.
Имя камеры
Если щелкнуть имя камеры, живые изображения вновь открывшегося окна соответствующей камеры будут отображены на странице “Живое”.
Панель управ.камер.
Может использоваться для получения изображений формата JPEG или для регулировки микрофонного входа/громкости вывода ПК (микрофонный вход или аудиовыход).
Замечание
•
Приоритет скорости передачи кадров может снизиться в зависимости от сетевой среды и количества пользователей с доступом.
•
Если размер изображения, указанный для JPEG, нельзя получить, отображается изображение формата JPEG с размером изображения, который можно получить. Поэтому, когда на ПК отображаются изображения формата JPEG, полученные с помощью моментального снимка, размер отображаемого изображения может отличаться от размера изображений.
•
При полноэкранном отображении центрирование по щелчку и масштабирование недоступны.
•
Если видео (H.265/ H.264/ MJPEG) выбрано в выпадающем меню “Интервал обновления”, на экране может отображаться другое видео из этой настройки в зависимости от настроек подключенной камеры.