2.9.2 Конфигурирование расширенных настроек сети [Расширенное]
Щелкают по вкладке [Расширенное] на странице “Сеть”. (→2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
Установки, связанные с SMTP (Электронная почта), FTP, NTP, UPnP, HTTPS, DDNS, SNMP, QoS, можно сконфигурировать в данном разделе.
Чтобы перейти на страницу настройки элемента, который можно настроить, щелкните соответствующую ссылку на этот элемент.
2.9.2.1 Конфигурирование уставок, относящихся к отправке электронной почты
[Извещение об электронной почте]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.”, чтобы определить, осуществлять ли извещение по электронной почте или нет в соответствии с установкой или снятием флажков “Тревога” и “Диаг.” в пункте “Назначение извещения” ниже.
–
Когда детектирована тревога (“Тревога”)
–
Когда осуществлено извещение об остаточной емкости карты памяти SD (“Диаг.”)
–
Когда на карте памяти SD нет свободного места (“Диаг.”)
–
Когда карта памяти SD не может быть распознана (“Диаг.”)
•
По умолчанию: Откл.
[Приложение тревожного изображения]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.”, чтобы определить, прилагать ли изображение к пересылаемой электронной почте при детектировании тревоги или нет.
•
По умолчанию: Откл.
[Размер изображения]
Выберите размер изображений, приложенных к электронному письму с извещением о тревоге, из следующего.
JPEG(1)/JPEG(2)
•
По умолчанию: JPEG(2)
[Адрес SMTP-сервера]
Вводят IP-адрес или имя хоста SMTP-сервера, применяемого для пересылки почты.
•
Доступное число знаков: 1 - 128 знаков
•
Возможные знаки: Буквенно-цифровые знаки, двоеточие (:), точка (.), подчеркивание (_) и дефис (-).
[Порт SMTP]
Вводят номер порта, на который отправляются электронные письма.
•
Возможный номер порта: 1-65535
•
По умолчанию: 25
Нижеуказанные номера порта не могут применяться, так как они уже использованы.
20, 21, 23, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Адрес POP-сервера]
При выборе “POP перед SMTP” для “Тип” вводят IP-адрес или имя хоста POP-сервера.
•
Доступное число знаков: 1 - 128 знаков
•
Возможные знаки: Буквенно-цифровые знаки, двоеточие (:), точка (.), подчеркивание (_) и дефис (-).
ВНИМАНИЕ
•
При вводе имени хоста в поле “Адрес SMTP-сервера” или “Адрес POP-сервера” необходимо конфигурировать уставки DNS на вкладке [Сеть] на странице “Сеть”. (→2.9.1 Конфигурирование сетевых параметров [Сеть])
[Идентификация]
•
Тип
Выбирают любой из нижеуказанных способов аутентификации для пересылки почты.
–
Нет: Необходимости в прохождении аутентификации для отправки электронной почты нет.
–
POP перед SMTP: Необходимо прежде всего пройти аутентификацию на POP-сервере для применения SMTP-сервера с целью пересылки почты.
–
SMTP: Необходимо пройти аутентификацию на SMTP-сервере для пересылки почты.
–
По умолчанию: Нет
Замечание
•
Если Вы не знаете метод аутентификации для пересылки почты, то следует обращаться к сетевому администратору.
•
Имя пользователя
Вводят имя пользователя для доступа к серверу.
–
Доступное число знаков: 0 - 32 знаков
–
Недопустимые знаки: " & : ; \
•
Пароль
Вводят пароль для доступа к серверу.
–
Доступное число знаков: 0 - 32 знаков
–
Недопустимые знаки: " &
[Электронный адрес отправителя]
Вводят почтовый адрес отправителя.
Введенный почтовый адрес представляется на строке “От” (Отправитель) пересланной почты.
•
Доступное число знаков: 3 - 128 знаков
•
Возможные знаки: Буквенно-цифровые знаки, собачка (@), точка (.), подчеркивание (_) и дефис (-).
[SSL]
Выберите “Вкл.”, если хотите использовать шифрование SSL при отправке извещения по электронной почте в случае тревоги или функции “Диаг.”. При выборе “Вкл.” метод идентификации будет установлен на “SMTP”. Установите имя пользователя и пароль, используемые для идентификации.
•
По умолчанию: Откл.
Замечание
•
Некоторые серверы SMTP могут не поддерживать SSL.
•
SSL поддерживает SMTP через SSL, но STARTTLS не поддерживается.
•
При выборе “Вкл.”, может потребоваться установить номер порта SMTP на 465. Обратитесь к Вашему Интернет-провайдеру за соответствующими установками.
[Адрес 1] - [Адрес 4]
Вводят почтовый адрес адресата. Можно зарегистрировать до 4 адресов адресата.
•
Доступное число знаков: 3 - 128 знаков
•
Возможные знаки: Буквенно-цифровые знаки, собачка (@), точка (.), подчеркивание (_) и дефис (-).
Для удаления зарегистрированного адреса щелкают по кнопке [Удалить], соответствующей желаемому адресу.
•
Клемма 1: Уведомить по электронной почте при возникновении тревоги в Клемме 1.
•
Клемма 2: Уведомить по электронной почте при возникновении тревоги в Клемме 2.
•
Клемма 3: Уведомить по электронной почте при возникновении тревоги в Клемме Клемма 3.
•
VMD: Уведомить по электронной почте при обнаружении движения.
•
Тревога по команде: Уведомить по электронной почте при вводе тревоги по команде.
•
Диаг.:
–
Когда осуществлено извещение об остаточной емкости карты памяти SD
–
Когда на карте памяти SD нет свободного места
–
Когда карта памяти SD не может быть распознана
Замечание
•
В диагностическом извещении об электронной почте, отправленной при проверке поля назначения извещения [Диаг.], содержание [Тема сообщения] и [Тело сообщения], которое задано позже, не меняется.
[Тема сообщения]
Вводят тему сообщения.
•
Доступное число знаков: 0 - 50 знаков
•
Использовать название камеры: Имя камеры будет отображаться в теме сообщения.
•
Причина тревоги: Добавляет тревогу в тему сообщения.
[Тело сообщения]
Вводят текст сообщения.
•
Доступное число знаков: 0 - 200 знаков
•
Причина тревоги: Причина тревоги %р% добавляется в тело сообщения. %p% заменяется причиной тревоги и оправляется.
–
Для Тревога по VMD: “VMD”
–
Для тревоги по входу: Название клеммы, заданное в “Клемма 1”, “Клемма 2” и “Клемма 3” в “Название клеммы”. (Пример: Если название клеммы 1 “Клемма 1”, то она будет “Клемма 1”)
–
Для тревоги по команде: “CMD”
•
Время возникн.: Время возникновения %t% будет добавлено в тело сообщения. %t% будет заменено на время возникновения тревоги (ЧЧ:ММ:СС) и отправлено.
•
По умолчанию:
–
Причина тревоги: Проверено
–
Время возникн.: Проверено
–
Тело сообщения: The %p% alarm was occurred at %t%.
Замечание
•
Письмо с извещением пересылается с сообщением “The capacity of the SD memory card is full.” при исчерпании свободного места на карте памяти SD, или “The SD memory card cannot be detected.” при неудачной установке карты памяти SD.
•
Ввод альтернативного текста в тело сообщения автоматически добавляет событие или время, когда появится сигнал оповещения.
Альтернативный текст причины тревоги: %р%, время появления: %t%
(Примеры использования)
После установ. следующих символов в тело сообщения, сигнал оповещения VMD появится в указанное время 19:13:24.
Параметры тела сообщения: %р% сигнал оповещения появился в %t%.
Отправленное Тело сообщения: “Сигнал оповещения “VMD” появился в 19:13:24.”
Когда само сообщение пустое, язык, на котором сообщение электронной почты отправляется, определяется параметром “Язык” в “Основная”. Если указывается “Японский”, электронная почта отправляется на японском языке. Если указан другой язык, электронные сообщения отправляются на английском.
[Терминал 1 (до 10 символов)]
Введите название Клеммы 1, используемой в причине тревоги в теле сообщения.
•
Недопустимые знаки: " &
•
По умолчанию: Терминал 1
[Терминал 2 (до 10 символов)]
Введите название Клеммы 2, используемой в причине тревоги в теле сообщения.
•
Недопустимые знаки: " &
•
По умолчанию: Терминал 2
[Терминал 3 (до 10 символов)]
Введите название Клемма 3, используемой в причине тревоги в теле сообщения.
•
Недопустимые знаки: " &
•
По умолчанию: Терминал 3
Пример извещения об электронной почте
Формат электронной почты, в котором указано имя камеры в теме сообщения и причина тревоги/время возникн. указаны в теле сообщения
Назначено время возникновения тревоги.
Имя камеры используется как тема сообщения.
Имя, заданное для названий Клемм от 1 до 3, которое является причиной тревоги, назначено названию.
2.9.2.2 Конфигурирование уставок, относящиеся к передаче по FTP
FTP
[FTP-передача тревожного изображения]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, передавать ли изображение по тревоге на FTP-сервер.
•
По умолчанию: Откл.
[Имя директории]
Вводят имя директории, в которой сохраняются изображения по тревоге.
Так, вводят “/ALARM” для назначения директории “ALARM” под корневой директорией FTP-сервера.
•
Доступное число знаков: 1 - 256 знаков
•
Недопустимые знаки: " & ;
[Имя файла]
Вводят имя файла, применяемого для изображения по тревоге, передаваемого на FTP-сервер. Имя файла присваивается следующим образом.
Имя файла: [“Введенное имя файла” + “Время и дата (год/ месяц/ день/ час/ минута/ секунда)”] + “Заводской номер”
•
Доступное число знаков: 1 - 32 знаков
•
Недопустимые знаки: " & * / : ; < > ? \ |
•
Клемма 1: Передавайте изображение на сервер FTP при возникновении тревоги в Клемме 1.
•
Клемма 2: Передавайте изображение на сервер FTP при возникновении тревоги в Клемме 2.
•
Клемма 3: Передавайте изображение на сервер FTP при возникновении тревоги в Клемма 3.
•
VMD: Передавайте изображение на сервер FTP при обнаружении движения.
•
Тревога по команде: Передавайте изображение на сервер FTP при вводе тревоги по команде.
[Повтор FTP-передачи]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.”, чтобы определить, отправлять повторно или нет неудавшиеся FTP передачи.
•
Вкл.: Если передача не удается, то передачи повторяются снова до удачной отправки.
•
Откл.: Если передача не удается, изображение, которое не было отправлено, снимается с очереди и отправляется следующее изображение.
•
По умолчанию: Откл.
[До тревоги]
•
Интервал передачи
Выберите обновление интервала для изображения до возникновения тревоги из следующего.
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps
•
По умолчанию: 1fps
•
Макс. кол-во изображений
Выбирают любое из нижеуказанных значений числа передаваемых изображений.
0кадр/ 1кадр/ 2кадра/ 3кадра/ 4кадра/ 5кадров/ 6кадров*/ 7кадров*/ 8кадров*/ 9кадров*/ 10кадров*/ 20кадров*/ 30кадров*/ 40кадров*/ 50кадров*
•
По умолчанию: 0 кадр
•
Длительность записи
Длительность записи, которая изменяется в соответствии со сконфигурированными параметрами “Интервал передачи” и “Макс. кол-во изображений” изображений, записанных до возникновения тревоги.
Замечание
•
Когда параметр “JPEG(1)” выбран для размера изображения для передачи, предварительная тревога недоступна, если размером изображения “JPEG(1)” является “3072×2304”, “2560×1920”, “3072×1728”, “2560×1440” или “1920x1080”.
•
Когда параметр “Вкл.” выбран для “Степень сжатия изображения при детектировании тревоги”, сжимаются только изображения, записанные после срабатывания тревоги. Сжатие не применяется к изображениям, записанным до возникновения тревоги.
•
Когда выбран параметр со звездочкой (*) справа от него для “Макс. кол-во изображений” параметра “До тревоги”, то указанное количество изображений может быть не отправлено в зависимости от размера изображения и качества изображения. В следующей таблице приведено максимальное количество изображений, которые можно отправить до возникновения тревоги.

| Качество изображения
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Размер изображения | QVGA | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
400x300 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
VGA | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50
800x600 | 9 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50
1280x960 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40
320x180 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
640x360 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
1280x720 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50

[Пост-тревога]
•
Интервал передачи
Выбирают любое из нижеуказанных значений интервала передачи изображения по тревоге на FTP-сервер.
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps
•
По умолчанию: 1fps
•
Количество изображений
Выбирают любое из нижеуказанных значений числа передаваемых изображений.
1кадр/ 2кадра/ 3кадра/ 4кадра/ 5кадров/ 6кадров/ 7кадров/ 8кадров/ 9кадров/ 10кадров/ 20кадров/ 30кадров/ 50кадров/ 100кадровкадров/ 200кадров/ 300кадров/ 500кадров/ 1000кадров/ 1500кадров/ 2000кадров/ 3000кадров
•
По умолчанию: 100кадров
•
Длительность записи
Представляется приблизительное время, требуемое для сохранения заданного параметра “Количество изображений” с заданной настройкой “Интервал передачи”.
[Размер изображения]
Выберите размер изображения из изображений для передачи при возникновении тревоги из следующего.
JPEG(1)/JPEG(2)
•
По умолчанию: JPEG(2)
Периодическая FTP-передача изображений
[Периодическая FTP-передача изображений]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, передавать ли изображения с помощью функции периодической FTP-передачи изображений.
Когда выбрано “Вкл.”, то необходимо конфигурировать параметры FTP-сервера.
•
По умолчанию: Откл.
ВНИМАНИЕ
•
При использовании периодической FTP-передачи изображений необходимо сконфигурировать уставки расписания периодической FTP-передачи изображений на вкладке [Расписание] страницы “Расписание”. (→2.10 Конфигурирование установок, относящихся к расписаниям [Расписание])
[Имя директории]
Вводят имя директории, в которой сохраняются изображения.
Так, вводят “/img” для назначения директории “img” под корневой директорией FTP-сервера.
•
Доступное число знаков: 1 - 256 знаков
•
Недопустимые знаки: " & ;
•
По умолчанию: Нет (Пробел)
[Имя файла]
Вводят имя файла (имя передаваемого файла изображений), затем выбирают любой из вариантов присвоения имени.
•
Имя с временем и датой: Имя файла будет [“Введенное имя файла” + “Время и дата (год/месяц/день/ час/ минута/ секунда)” + “Серийный номер (начиная с 00)”].
•
Имя c/без времени и даты: Именем файла будут знаки, введенные только для “Имя файла”. Когда выбрано “Имя c/без времени и даты”, то происходит перезаписывание на файл при каждой передаче файла.
•
Доступное число знаков: 1 - 32 знаков
•
Недопустимые знаки: " & ; : / * < > ? \ |
•
По умолчанию: Нет (Пробел)
Замечание
•
Когда выбрано “Имя с временем и датой”, то именем файла будет [“Введенное имя файла” + “Время и дата (год/месяц/день/час/минута/секунда)” + “Серийный номер (начинающийся с 00)”] + “s” в режиме летнего времени.
[Интервал передачи]
Выбирают любое из нижеуказанных значений интервала периодической FTP-передачи изображений.
1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 6s/ 10s/ 15s/ 20s/ 30s/ 1min/ 2min/ 3min/ 4min/ 5min/ 6min/ 10min/ 15min/ 20min/ 30min/ 1h/ 1,5h/ 2h/ 3h/ 4h/ 6h/ 12h/ 24h
•
По умолчанию: 1s
[Размер изображения]
Выберите размер передаваемых изображений из следующего.
JPEG(1)/JPEG(2)
•
По умолчанию: JPEG(2)
[Адрес FTP-сервера]
Вводят IP-адрес или имя хоста FTP-сервера.
•
Доступное число знаков: 1 - 128 знаков
•
Возможные знаки: Буквенно-цифровые знаки, двоеточие (:), точка (.), подчеркивание (_) и дефис (-).
ВНИМАНИЕ
•
При вводе имени хоста для “Адрес FTP-сервера” необходимо конфигурировать параметры DNS на вкладке [Сеть] на странице “Сеть”. (→2.9.1 Конфигурирование сетевых параметров [Сеть])
•
Когда включена функция FTP-клиента, существует вероятность того, что аутентификационная информация FTP-сервера (имена пользователей, пароли и т.д.) станет доступной в сети при отправке изображений на FTP-сервер.
[Имя пользователя]
Вводят имя пользователя (имя логина) для доступа к FTP-серверу.
•
Доступное число знаков: 1 - 32 знаков
•
Недопустимые знаки: " & : ; \
[Пароль]
Вводят пароль для доступа к FTP-серверу.
•
Доступное число знаков: 0 - 32 знаков
•
Недопустимые знаки: " &
[Порт управления]
Вводят номер управляющего порта, применяемого для FTP-сервера.
•
Возможный номер порта: 1-65535
•
По умолчанию: 21
Нижеуказанные номера порта не могут применяться, так как они уже использованы.
20, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Режим FTP]
Выбирают “Пассивный” или “Активный” в качестве режима FTP.
Как правило, выбирают “Пассивный”. Когда после выбора “Пассивный” невозможно подключиться, то следует сделать попытку подключения после выбора “Активный”.
•
По умолчанию: Пассивный
2.9.2.3 Конфигурирование уставок, относящихся к NTP-серверу
На этой странице могут быть конфигурированы параметры, относящиеся к NTP-серверу, такие как адрес NTP-сервера, номер порта и пр.
ВНИМАНИЕ
•
В случае, если для выполнения операции с системой требуется более точная настройка времени и даты, следует использовать NTP-сервер.
[Коррекция времени]
Выбирают любой из нижеприведенных способов регулировки времени. Время, отрегулированное выбранным способом, применяется как стандартное время для камеры.
•
Ручной: Время, настроенное по вкладке [Основная] на странице “Основная”, применяется как стандартное время для камеры.
•
Синхронизация с NTP сервером: Время, автоматически регулируемое за счет синхронизации с NTP-сервером, применяется как стандартное время для камеры.
•
По умолчанию: Ручной
[Настройка адреса NTP-сервера]
Когда выбрана “Синхронизация с NTP сервером” в параметре “Коррекция времени”, то выбирают способ получения адреса NTP-сервера из следующих.
•
Авто: Позволяет получить адрес NTP-сервера от DHCP-сервера.
•
Ручной: Адрес NTP-сервера вводится вручную на “Адрес сервера NTP”.
•
По умолчанию: Ручной
ВНИМАНИЕ
•
Получая адрес сервера NTP от DHCP-сервера, необходимо выбрать “DHCP”, “Авто(AutoIP)” или “Авто (Полностью авто)” для параметра “Настройки сети” на вкладке [Сеть] на странице “Сеть”. (→2.9.1 Конфигурирование сетевых параметров [Сеть])
[Адрес сервера NTP]
Когда выбран “Ручной” в параметре “Настройка адреса NTP-сервера”, то вводят IP-адрес или имя хоста NTP-сервера.
•
Доступное число знаков: 1 - 128 знаков
•
Возможные знаки: Буквенно-цифровые знаки, двоеточие (:), точка (.), подчеркивание (_) и дефис (-).
•
По умолчанию: Нет (Пробел)
ВНИМАНИЕ
•
При вводе имени хоста для “Адрес сервера NTP” необходимо конфигурировать параметры DNS на вкладке [Сеть] на странице “Сеть”. (→2.9.1 Конфигурирование сетевых параметров [Сеть])
[Порт NTP]
Вводят номер порта NTP-сервера.
•
Возможный номер порта: 1 - 65535
•
По умолчанию: 123
Нижеуказанные номера порта не могут применяться, так как они уже использованы.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Интервал коррекции времени]
Выбирают интервал (1 - 24 часа: с шагом 1-часового интервала) синхронизации с NTP-сервером.
•
По умолчанию: 1ч
2.9.2.4 Конфигурирование настроек UPnP
Данная камера поддерживает UPnP (Universal Plug and Play). Использование функции UPnP позволяет осуществлять автоматическое конфигурирование нижеуказанного.
–
Конфигурирование функции переадресации порта маршрутизатора (но требуется маршрутизатор, поддерживающий UPnP.) Данное конфигурирование полезно при доступе к камере через Интернет или с мобильника/мобильного терминала.
–
Автоматическое обновление ярлыка для быстрого доступа к камере, созданного в папке [Сеть] в ПК, даже при изменении IP-адреса камеры.
[Автоматическая переадресация портов]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, применять ли функцию переадресации порта маршрутизатора или нет.
Для использования функции переадресации портов необходимо, чтобы используемый маршрутизатор поддерживал функцию UPnP и эта функция была включена.
•
По умолчанию: Откл.
Замечание
•
Вследствие переадресации порта иногда может изменяться номер порта. При изменении номера порта необходимо изменить номера портов, зарегистрированные в ПК, рекордерах и др.
•
Функция UPnP может применяться, когда камера подключена к IPv4-сети. IPv6 не поддерживается.
•
Для того, чтобы проверить, правильно ли конфигурирована автоматическая переадресация порта, щелкают по вкладке [Статус] на странице “Техобслуживание” и проверяют, отображено ли “Включить” в параметре “Статус” пункта “UPnP”. (→2.11.3 Проверка статуса [Статус])
Когда “Включить” не отображается, то см. “3.3 Дефектовка” в разделе “Дефектовка”. (→3.3 Дефектовка)
[Быстрый доступ к камере]
Выберите, создавать ли ярлык быстрого доступа к камере в папке [Сеть] на ПК. При создании ярлыка выбирают “Вкл.”.
Для применения функции быстрого доступа (ярлыка) к камере следует предварительно включить функцию UPnP в ПК.
•
По умолчанию: Откл.
Замечание
•
Для отображения ярлыка быстрого доступа к камере в папке [Сеть] ПК необходимо добавить компонент Windows. Для включения функции UPnP см. следующее.
Для Windows 7
[Haчaло] → [Панель управления] → [Сеть и Интернет] → [Центр управления сетями и общим доступом] → Выбирают[Включить сетевое обнаружение] в пара-метре [Сетевое обнаружение] ссылки [Изменить дополнительные параметры общего доступа] → Щелкают по [Сохранить изменения] → Завершение
Для Windows 8.1
Нажмите правой клавишей мыши [Haчaло] → выберите [Панель управления] → [Сеть и Интернет] → [Центр упрaвления cетями и общим доступом] → выберите [Включить сетевое обнаружение] в параметре [Сетевое обнаружение] ссылки [Изменить дополнительные параметры общего доступа] → щелкните по [Сохранить изменения] → Завершение
Для Windows 10
[Пуск] → [Параметры] → [СЕТЬ И ИНТЕРНЕТ] → [Ethernet] → [Центр управления сетями и общим доступом] → Выбирают [Включить сетевое обнаружение] в разделе [Сетевое обнаружение] ссылки [Изменить дополнительные параметры общего доступа] → Щелкают по [Сохранить изменения] → Завершение
2.9.2.5 Конфигурирование настроек HTTPS
Возможно повысить сетевую безопасность путем шифрования доступа к камерам с использованием HTTPS-функции. О порядке конфигурирования настроек HTTPS см. 2.9.3 Как сконфигурировать установки HTTPS.
[HTTPS - Связь]
Выбирают протокол, используемый для подключения камеры.
•
HTTP: Доступны соединения HTTP и HTTPS.
•
HTTPS: Возможно только соединение HTTPS.
•
По умолчанию: HTTP
Замечание
•
Для изменения на соединение HTTPS при выбранном HTTP, сначала выполните установки соединения HTTPS. Соединение HTTPS будет доступно даже если впоследствии установка изменится на HTTP.
[HTTPS - Выберите сертификат]
Выберите сертификат для использования с HTTPS.
•
Предварительно установленный: Выберите предварительно установленный сертификат.
•
CA: Выберите сертификат СА. Отображается, только когда установлен сертификат СА.
•
По умолчанию: Предварительно установленный
[HTTPS - Порт НТТРS]
Указывают применяемый номер HTTPS-порта.
•
Возможный номер порта: 1 - 65535
•
По умолчанию: 443
Нижеуказанные номера порта не могут применяться, так как они уже использованы.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10669, 10670, 59000-61000
[Предварительно установленный сертификат - Скачайте корневой сертификат]
Нажмите кнопку [Выполнить], чтобы скачать корневой сертификат для предварительно установленного сертификата. Установив корневой сертификат на Ваш ПК, Вы можете получить проверку подписи для предварительно установленного сертификата.
[Генерировать ключ CRT]
Генерируется ключ CRT (ключ шифрования SSL), используемый для протокола HTTPS. Для генерирования ключа CRT щелкают по кнопке [Выполнить] с выводом на экран диалогового окна “Генерировать ключ CRT”.
[Сертификат СА - Генерировать запрос о подписании сертификата]
При использовании сертификата СА, выданного СА (Центром сертификации), в качестве сертификата СА, используемого для протокола HTTPS, генерируется CSR (запрос на подписание сертификата).
Для генерирования CSR щелкают по кнопке [Выполнить] с выводом на экран диалогового окна “Сертификат СА - Генерировать запрос о подписании сертификата”.
[Сертификат СА - Установить сертификат СА]
Инсталлирует сертификат СА, выданный CA (центром сертификации), и выводит на экран информацию об инсталлированном сертификате СА.
Для инсталляции сертификата СА щелкают по кнопке [Oбзop…] с выводом на экран диалогового окна [Открыть], затем выбирают файл сертификата СА, выданного СА, с последующим щелчком по кнопке [Выполнить].
Если сертификат СА уже инсталлирован, то отображается имя файла инсталлированного сертификата СА.
[Сертификат СА - Информация]
Отображает информацию сертификата CA.
При щелчке по кнопке [Проверка] зарегистрированная информация об инсталлированном сертификате СА отображается в диалоговом окне “Сертификат СА - Проверка”. Если сертификат СА не инсталлирован, то отображается содержимое генерированного файла CSR.
При щелчке по кнопке [Удалить] инсталлированный сертификат СА удаляется.
ВНИМАНИЕ
•
Перед удалением действительного сертификата СА следует подтвердить, что в ПК или другом носителе информации сохранен резервный файл с сертификатом СА. Резервный файл сертификата СА будет требоваться при повторной инсталляции сертификата СА.
Замечание
•
После изменения настройки связи, выполните доступ к камере снова, подождав немного в соответствии с измененной настройкой (“http://IP-адрес камеры” или “https://IP-адрес камеры”).
•
Когда осуществляется доступ к камере с использованием протокола HTTPS, то могут уменьшиться интервал обновления и скорость передачи кадров изображений.
•
Когда осуществляется доступ к камере с использованием протокола HTTPS, то отображение изображений может занять некоторое время.
•
Когда осуществляется доступ к камере с использованием протокола HTTPS, то может произойти ухудшение качества (искажение) изображений или прерывание аудиосигналов.
•
Максимальное число пользователей, одновременно осуществляющих доступ, колеблется в зависимости от максимального размера изображений и формата передачи.
2.9.2.6 Конфигурирование уставок, относящиеся к DDNS
Для доступа к камере через Интернет необходимо конфигурировать уставки DDNS-функции.
См. 2.9.6 Как сконфигурировать установки, относящиеся к DDNS для получения информации о конфигурации установок, относящихся к DDNS.
[Зона]
Выберите область, где установлена камера.
Япония/Иные чем Япония
Замечание
•
Если камера используется в Японии, выберите “Япония”. Если камера используется за пределами Японии, выберите “Иные чем Япония”. Обслуживание “Viewnetcam.com”, которое отображается при выборе “Иные чем Япония”, нельзя использовать в Японии.
[Обслуживание]
Выбирают службу DDNS для того, чтобы определить, применять ли DDNS или нет.
•
Откл.: Не использует функцию DDNS.
•
Viewnetcam.com: Использует службу “Viewnetcam.com”.
•
Обновление динамической DNS: Использует обновление динамической DNS (соответствует стандарту RFC2136) без взаимодействия с DHCP.
•
Обновление динамической DNS(DHCP): Использует обновление динамической DNS (соответствует стандарту RFC2136) со взаимодействием с DHCP.
•
По умолчанию: Откл.
Замечание
•
При использовании обновления динамической DNS (соответствует стандарту RFC2136) следует обращаться к сетевому администратору по вопросу, осуществлять ли взаимодействие с DHCP или нет.
2.9.2.7 Конфигурирование уставок, относящиеся к SNMP
На этой странице могут быть конфигурированы параметры, относящиеся к SNMP. Возможно проверить состояние камеры, подсоединяясь к менеджеру SNMP. При использовании SNMP-функции следует обращаться к сетевому администратору.
[Версия SNMP]
Выберите версию SNMP для использования.
•
SNMPv1/v2: Параметр SNMPv1/v2 активирован.
•
SNMPv3: Параметр SNMPv3 активирован.
•
SNMPv1/v2/v3: Параметр SNMPv1/v2/V3 активирован.
•
По умолчанию: SNMPv1/v2
[SNMPv1/v2] - [Имя группы]
Вводят имя сообщества, подлежащее мониторингу.
•
Доступное число знаков: 0 - 32 знаков
•
По умолчанию: Нет (Пробел)
ВНИМАНИЕ
•
При использовании SNMP-функции необходимо ввести имя сообщества. Если имя сообщества не вводится, то SNMP-функция не может работать.
[SNMPv3] - [Имя пользователя]
Задайте имя пользователя SNMPv3.
•
Доступное число знаков: Пустое поле или 1 - 32 символов
•
Недопустимые знаки: " & : ; \
[SNMPv3] - [Идентификация]
Выберите метод идентификации SNMPv3 из MD5 или SHA1.
•
По умолчанию: MD5
[SNMPv3] - [Метод шифрования]
Выберите метод шифрования SNMPv3 из DES или AES.
•
По умолчанию: DES
[SNMPv3] - [Пароль]
Задайте пароль SNMPv3.
•
Доступное число знаков:
•
Если методом идентификации является MD5: Пустое поле или 8-16 символов
•
Если методом идентификации является SHA1: Пустое поле или 8-20 символов
•
Недопустимые знаки: " &
[Имя камеры]
Вводят имя камеры, применяемое для управления камерой с помощью SNMP-функции.
•
Доступное число знаков: 0 - 32 знаков
•
По умолчанию: Нет (Пробел)
[Место камеры]
Вводят название места, в котором установлена камера.
•
Доступное число знаков: 0 - 32 знаков
•
По умолчанию: Нет (Пробел)
[Для связи (Адрес назначения или номер телефона менеджера)]
Вводят почтовый адрес или номер телефона менеджера SNMP.
•
Доступное число знаков: 0 - 255 знаков
•
По умолчанию: Нет (Пробел)
2.9.2.8 Настройте параметры QoS
Установки, относящиеся к функции Diffserv и формированию потока, сконфигурированы в данном разделе.
Diffserv
Функцию Diffserv можно использовать для установки приоритета данных изображений/аудиоданных, отосланных с маршрутизаторов.
Приоритет, установленный на данную функцию, должен соответствовать значению DSCP, сконфигурированному в маршрутизаторе.
При использовании функции Diffserv обратитесь к сетевому администратору.
[Изображение DSCP (0-63)]
Введите приоритет пакетов для видеоданных.
•
Возможные значения: 0 - 63
•
По умолчанию: 0
[Аудио DSCP (0-63)]
Введите приоритет пакетов для передачи/приема аудио.
•
Возможные значения: 0 - 63
•
По умолчанию: 0
[Извещение по протоколу тревоги Panasonic DSCP（0-63）]
Введите пакетный приоритет для извещения по протоколу тревоги Panasonic.
•
Возможные значения: 0 - 63
•
По умолчанию: 0
Формирование потока
[Формирование потока]
Выберите Вкл./Откл. для определения того, управлять ли данными изображения H.265 (или H.264) во избежание появления серии. Работает в ситуациях, таких как потеря видеоданных с камеры сетевого устройства, но отображение видео может задерживаться.
•
Откл.: Отключает функцию формирования потока.
•
Вкл.: Включает функцию формирования потока.
•
По умолчанию: Откл.
Замечание
•
Если Вас беспокоит задержка отображения видео, выберите Откл..