2.4.1 Конфигурирование основных параметров [Основная]
Щелкают по вкладке [Основная] на странице “Основная”. (→2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
На данной странице могут быть конфигурированы уставки, такие как имя камеры, время и дата и пр.
[Язык]
Выбирают язык, отображаемый при доступе к камере, из следующих.
Авто/Английский/Японский/Итальянский/Французский/Немецкий/Испанский/Китайский/Русский/Португальский
•
Авто: Используемый браузером язык выбирается автоматически. Если язык, используемый браузером, не поддерживается камерой, будет выбран английский.
•
По умолчанию: Авто
Возможно изменить и язык, отображаемый на странице“Живое”. (→1.1.2 О странице “Живое”)
Замечание
•
Когда выбран японский, диагностические сообщения электронной почты и экраны на мобильных телефонах отображаются на японском языке.
Когда выбран китайский, экраны на сотовых телефонах отображаются на китайском.
Когда выбран какой-либо другой язык, диагностические сообщения электронной почты и экраны на мобильных телефонах отображаются на английском языке.
[Имя камеры]
Вводят имя камеры. После ввода имени камеры щелкают по кнопке [Установ.]. Введенное имя отображается в поле “Имя камеры”.
•
Доступное число знаков: 0 - 20 знаков
•
Недопустимые знаки: " &
•
По умолчанию: Отображается номер модели.
[Дата/время]
Вводят текущее время и дату. Когда для “Формат отображения времени” выбрано “12h”, то можно выбрать “AM” или “PM”.
•
Возможный диапазон: Jan/01/2013 00:00:00 - Dec/31/2035 23:59:59
ВНИМАНИЕ
•
В случае, если для выполнения операции с системой требуется более точная настройка времени и даты, следует использовать NTP-сервер. (→2.9.2.3 Конфигурирование уставок, относящихся к NTP-серверу)
[Отображение даты/времени]
Выберите Вкл./Откл. для определения того, нужно ли отображать дату и время на изображении. Чтобы скрыть дату и время, выберите “Откл.”.
•
По умолчанию: Вкл.
[Формат отображения времени]
Выберите формат представления времени: “24ч” и “12h”. Вводят текущее время (час) в выбранном формате при вводе текущего времени и даты для “Дата/время”.
•
По умолчанию: 24ч
[Формат отображения даты/времени]
Выбирают формат представления даты/времени. Когда в параметре “Дата/время” задано “2018/04/01 13:10:00” после выбора “24ч” в параметре “Формат отображения времени”, то время и дата отображаются соответственно следующим образом.
•
DD/MM/YYYY: 01/04/2018 13:10:00
•
MM/DD/YYYY: 04/01/2018 13:10:00
•
DD/Mmm/YYYY: 01/Apr/2018 13:10:00
•
YYYY/MM/DD: 2018/04/01 13:10:00
•
Mmm/DD/YYYY: Apr/01/2018 13:10:00
•
По умолчанию: Mmm/DD/YYYY
[NTP]
При щелчке по “NTP >>” представляется вкладка [Расширенное] на странице “Сеть”. (→2.9.2.3 Конфигурирование уставок, относящихся к NTP-серверу)
[Часовой пояс]
Выбирают временной пояс в соответствии с местом, где камера используется.
•
По умолчанию: (GMT +09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
[DST(Летнее время)]
Выбирают “Вход”, “Выход” или “Авто” для того, чтобы определить, применять ли летнее время или нет. Конфигурируют данную настройку, если летнее время применяется в месте использования камеры.
•
Вход: Применяется летнее время. Слева от отображаемой даты и времени представляется звездочка (*).
•
Выход: Летнее время не применяется.
•
Авто: Вводит летнее время в действие в соответствии с настройками “Время и дата инициации” и “Время и дата завершения” (месяц, неделя, день недели, время).
•
По умолчанию: Выход
[Время и дата инициации] [Время и дата завершения]
Когда выбрано “Авто” в параметре “DST(Летнее время)”, то выбирают время и дату для времени начала и времени завершения (месяц, неделя, день недели, время).
[Отображение имени камеры на экране]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, отображать ли имя камеры на экране или нет. Когда выбрано “Вкл.”, то цепочка знаков, введенная в параметр “Изображение имени камеры на экране”, отображается в положении, выбранном в параметре “Положение имени камеры”.
•
По умолчанию: Откл.
[Изображение имени камеры на экране]
Вводят цепочку знаков, отображаемую на изображении.
•
Доступное число знаков: 0 - 20 знаков
•
Возможные знаки: 0-9, A-Z, a-z и следующие знаки.
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; = ?
•
По умолчанию: Нет (Пробел)
[OSD] - [Положение]
Выберите положение, где на изображении будут отображаться дата, время и символьная строка.
•
Верхний левый: Вышеуказанная информация отображается в верхней левой части главной области на странице “Живое”.
•
Нижний левый: Вышеуказанная информация отображается в нижней левой части главной области на странице “Живое”.
•
Верхний центральный: Вышеуказанная информация отображается в верхней центральной части изображения.
•
Нижний центральный: Вышеуказанная информация отображается в нижней центральной части изображения.
•
Верхний правый: Вышеуказанная информация отображается в верхней правой части главной области на странице “Живое”.
•
Нижний правый: Вышеуказанная информация отображается в нижней правой части главной области на странице “Живое”.
•
По умолчанию: Верхний левый
[OSD] - [Размер знака]
Выберите размер знака даты и времени, а также текст, отображаемый на изображении.
•
100%: Отображается в виде стандартного размера.
•
150%: Отображается на 150% от стандартного размера.
•
200%: Отображается на 200% от стандартного размера.
•
По умолчанию: 100%
ВНИМАНИЕ
•
Если “150%” или “200%” выбрано для пункта [Размер знака], то скорость передачи кадров может быть ниже, чем заданное значение.
•
В зависимости от настройки и количества символов, используемых для [Размер знака], и настройки и формата захвата изображения, отображаемые на экране символы могут оказаться обрезанными. После завершения настройки параметров, выполните проверку результата на странице “Живое”.
[Отображение статуса яркости]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, отображать ли статус яркости изображений, отображаемых на странице “Живое”, или нет, при регулировке яркости.
•
По умолчанию: Вкл.
[Вращение изображения]
Задайте, нужно ли вращать изображение (JPEG, H.265 или H.264).
•
0 °(Откл.): Не осуществляет вращение изображения.
•
90 °: Поворачивает изображение на 90 градусов.
•
180 °(Вверх дном): Переворачивает изображение.
•
270 °: Поворачивает изображение на 270 градусов.
•
По умолчанию: 0 °(Откл.)
ВНИМАНИЕ
•
Положение смещается, если установка вращения изображения изменена, когда сконфигурированы следующие уставки зоны. Поэтому, сконфигурируйте параметры для каждой зоны после конфигурации вращения изображения.
–
Зона прайвеси (→2.5.4.4 Конфигурирование настроек, относящихся к зоне прайвеси (меню настройки “Зона прайвеси”))
–
Зона VMD (→2.7.4.6 Конфигурирование установок, относящихся к извещению о тревоге HTTP при возникновении тревоги)
–
Зона VIQS (→2.5.4.5 Конфигурирование настройки VIQS)
–
Максированная зона (→2.5.4.2 Установка маскированных зон)
•
Если выбран параметр “90 °” или “270 °” для “Вращение изображения”, в зависимости от используемой настройки “Размер знака” и количества символов, символы, отображенные на экране, могут быть разрезаны.
•
Когда для опции “Вращение изображения” выбрано значение “90 °” или “270 °”, положение, выбираемое посредством “OSD” - “Положение”, ограничено параметром “Верхний левый” или “Нижний левый”.
Замечание
•
Когда функция “Режим перехвата изображения” настроена на “4:3”, то “90 °” и “270 °” недоступны.
•
Аналоговый выход из клеммы MONITOR OUT вращается с углом, заданным для “Вращение изображения”.
[Контрольная лампочка]
Определяют, использовать ли нижеуказанные контрольные лампочки или нет. Выбирают “Вкл.” для использования нижеуказанных контрольных лампочек в целях проверки состояния работы путем их включения.
–
Контрольная лампочка связи (LINK)
–
Контрольная лампа доступа (ACT)
–
Контрольная лампочка ошибки карты памяти SD/Контрольная лампочка АF (SD ERROR/AF)
–
Контрольная лампочка SD MOUNT
•
По умолчанию: Вкл.
Замечание
•
Контрольная лампочка связи (LINK) (Оранжевый): Данная контрольная лампочка загорается, когда возможна связь с подсоединенным устройством.
•
Контрольная лампа доступа (ACT) (Зеленый): Данная контрольная лампочка будет мигать при доступе к сети.
•
Контрольная лампочка ошибки карты памяти SD/Контрольная лампочка АF (SD ERROR/AF) (красная): Горит, когда данные нельзя сохранить на карте памяти SD. Также, когда используется функция автоматической фокусировки, контрольная лампочка мигает при регулировке фокуса и выключается, когда регулировка завершена.
•
Контрольная лампочка SD MOUNT (SD MOUNT) (Зеленый): Горит, когда данные можно сохранить на карте памяти SD. Она мигает или выключена, когда данные не могут быть сохранены на карте памяти SD.
–
Контрольная лампочка выключена: Показывает, что опция “Не использовать” выбрана для карты памяти SD, или что произошла ошибка карты памяти SD.
–
Контрольная лампочка мигает: Указывает на то, что идет распознавание карты памяти SD или выполнение необходимой обработки для извлечения карты памяти SD.
–
Контрольная лампочка горит: Указывает на то, что данные можно сохранить на карте памяти SD.
[Режим обновления статуса]
Выбирают интервал извещения о статусе камеры из нижеуказанных уставок.
При изменении статуса камеры отображается кнопка индикации возникновения тревоги, кнопка [AUX] или “Контрольная лампочка статуса записи на карте памяти SD” на странице “Живое” для извещения о статусе камеры.
•
Опрос(30s): Обновляется информация о статусе через каждые 30 секунд и передается соответствующее извещение.
•
Реальное время: Передается извещение о статусе камеры при изменении статуса.
•
По умолчанию: Реальное время
Замечание
•
В зависимости от сетевых условий извещение может быть не передано в реальном времени.
•
Когда несколько камер используют один и тот же “Порт приема статуса”, даже если “Реальное время” выбрано для “Режим обновления статуса”, извещение о статусе не предоставляется в реальном времени. В этом случае измените уставки “Порт приема статуса”.
[Порт приема статуса]
При выборе “Реальное время” для “Режим обновления статуса” назначают номер порта, куда передается извещение об изменении статуса.
•
Возможный номер порта: 1 - 65535
•
По умолчанию: 31004
Нижеуказанные номера порта не могут применяться, так как они уже использованы.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Программа просмотра (nwcv4Ssetup.exe)] - [Автоматическая установка]
Определяет, инсталлировать ли программу просмотра с этой камеры.
•
Вкл.: Автоматически инсталлируют программу просмотра с камеры.
•
Откл.: Программа просмотра не может быть инсталлирована с камеры.
•
По умолчанию: Вкл.
ВНИМАНИЕ
•
Для ПК, на которых не установлена Viewer Software (программа просмотра) “Network Camera View 4S”, отображаются изображения формата JPEG. Вы не можете отображать изображения с помощью H.265 (или H.264) или отправлять/получать аудио на камеру и с нее. Для отображения изображений H.265 (или H.264) или отправки/получения аудио на камеру и с нее следует нажать “Viewer Software” (Программа просмотра) на странице “Живое” (→1.1.2 О странице “Живое”), а затем инсталлировать программу просмотра.
•
Количество инсталляции программы просмотра может быть подтверждено на вкладке [Обновление] на странице “Техобслуживание”.
[Программа просмотра (nwcv4Ssetup.exe)] - [Метод рисования]
Выполните установки отображения изображения при отображении изображений камеры с помощью программы для просмотра.
•
GDI: Метод рисования, который обычно используется в Windows.
•
Direct2D: Можно уменьшить изображения прерывистых рисунков.
•
По умолчанию: GDI
ВНИМАНИЕ
•
Используйте “Direct2D” на компьютере, на котором инсталлирована новейшая версия драйвера графики.
•
При использовании “Direct2D”, установите “Плавное живое отображение на браузере (буферизация)” в положение “Вкл.”.
Если выбрана опция “Откл.” для параметра “Н.264 Более плавное живое видеоизображение в браузере (буферизация)”, настройка “Direct2D” может не быть очень эффективной.
Замечание
•
Если операционной системой Вашего компьютера является Windows 7, а функция Aero отключена, параметр “Direct2D” может не быть очень эффективным.
•
Когда для “Метод рисования” выбрано “Direct2D”, видео может не отображаться или отображенное изображение может быть видно как частично поврежденное, в зависимости от используемого ПК.
•
Для дополнительной информации о ПК для которого возможен выбор “Direct2D” см. веб-узел поддержки Panasonic.
Веб-узел Panasonic (https://security.panasonic.com/support/info/ <Контрольный №: C0313>)
[Программа просмотра (nwcv4Ssetup.exe)] - [Опции декодирования]
Выберите способ декодирования для изображений H.265/H.264 на странице “Живое”.
•
Программн обесп: Декодирование выполняется программным обеспечением.
•
Аппаратн обесп: Использует функцию Аппаратное ускорение (QSV/DXVA), которая выполняет быстрое декодирование.
•
По умолчанию: Программн обесп
ВНИМАНИЕ
•
Возможно, “Аппаратн обесп” нельзя будет использовать в зависимости от используемого компьютера.
Отображается одно из следующих сообщений, когда нажата кнопка [Проверка].
–
Аппаратное обеспечение доступно как для H.265 так и для H.264 на Вашем ПК.
→
В зависимости от среды установки ПК, изображения могут не выводиться. В этом случае, выберите “Программн обесп” для “Опции декодирования”.
–
Аппаратное декодирование доступно для H.264 на Вашем ПК, но недоступно для H.265 на Вашем ПК.
→
В зависимости от среды установки ПК, изображения могут не выводиться. В этом случае, выберите “Программн обесп” для “Опции декодирования”.
–
“Аппаратное декодирование недоступно на Вашем ПК.”
→
Выбрать “Программн обесп” в параметре “Опции декодирования”.
Замечание
•
Когда для “Опции декодирования” выбрано “Аппаратн обесп”, видео может не отображаться или отображенное изображение может быть видно как частично поврежденное, в зависимости от используемого ПК.
•
Для дополнительной информации о ПК для которого возможен выбор “Аппаратн обесп” см. веб-узел поддержки Panasonic, указанный ниже.
Веб-узел Panasonic (https://security.panasonic.com/support/info/ <Контрольный №: C0313>)
[Программа просмотра (nwcv4Ssetup.exe)] - [Плавное живое отображение на браузере (буферизация)]
Необходимо выполнить настройки для отображения изображений с камеры в программе просмотра.
•
Вкл.: Изображения временно сохраняются на компьютере и плавно отображаются.
•
Откл.: Изображения отображаются в режиме реального времени и не сохраняются на компьютере.
•
По умолчанию: Вкл.
[Программа просмотра (nwcv4Ssetup.exe)] - [Отображение пропуска кадров видеоизображения (Когда ПК с высокой нагрузкой)]
Необходимо выполнить настройки для отображения изображений с камеры в программе просмотра.
•
Авто: Если присутствует задержка при отображении изображений с камеры, ее можно устранить путем автоматического пропуска кадров.
•
Ручной: Если присутствует задержка при отображении изображений с камеры, кадры не пропускаются автоматически.
•
По умолчанию: Авто
Замечание
•
Когда выбрана опция “Ручной”, можно выбрать параметр “Откл.”, “1 Frame Skip”, “2 Frames Skip”, “4 Frames Skip”, “6 Frames Skip” или “8 Frames Skip” для пропуска кадров путем нажатия правой кнопки на странице “Живое”. Значение, выбранное здесь, вернется к значению “Откл.” при закрытии браузера.
[Программа просмотра (nwcv4Ssetup.exe)] - [Отображение полного спектра (RGB: от 0 до 255)]
Выберите “Вкл.” или “Откл.”, чтобы определить, повысить ли или нет контрастность изображений H.265 или H.264 на странице “Живое”.
Если выбрано “Вкл.”, диапазон сигнала RGB на дисплее увеличивается от 16-235 до 0-255.
Если на изображении имеется яркая область, возможно, интенсивность переэкспонирована. Выберите установку, подходящую среде использования.
•
По умолчанию: Откл.
Замечание
•
Данная настройка доступна только при просмотре изображений на странице “Живое” с помощью Internet Explorer.
•
Даже если данная настройка изменена, данные переданного изображения и данные, сохраненные на карте памяти SD, не меняются.
[Аудио выход]
Выберите, использовать ли клемму аудиовыхода в качестве клеммы вывода регулировки монитора.
Аудио/Монитор
•
По умолчанию: Аудио
Замечание
•
Когда параметр “Аудио выход” установлен на “Аудио”, опцию “Мониторный выход” нельзя выбрать.
•
Когда “Режим передачи аудио” установлен на любую опцию, отличную от “Откл.” или “Микрофонный вход”, “Аудио выход” нельзя устанавливать в положение “Монитор”.
•
Когда параметр “Аудио выход” установлен в положение “Монитор”, “Режим передачи аудио” можно задать только на “Откл.” или “Микрофонный вход”.
[Мониторный выход]
Установите формат изображений для вывода изображений посредством выходной клеммы изображений (клемма MONITOR OUT).
NTSC/PAL
•
По умолчанию: NTSC