2.5.2 Конфигурирование уставок, относящихся к изображениям JPEG [Изображение]
Щелкают по вкладке [Изображение] на странице “Изображение/Аудио”. (→2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
Страница “Живое” (первоначальное отображение)
Сконфигурируйте настройки, связанные с исходными изображениями, отображенными на странице “Живое”.
[Поток первоначального изображения]
Выберите изображение для отображения на странице “Живое” из следующего.
JPEG(1)/JPEG(2)/Поток(1)/Поток(2)/Поток(3)/Поток(4)/Мультиэкран
•
По умолчанию: Поток(1)
Замечание
•
Когда выбрано “JPEG(1)” или “JPEG(2)”, можно выбрать интервал обновления.
MJPEG/Интервал обновления: 1s/Интервал обновления: 3s/Интервал обновления: 5s/Интервал обновления: 10s/Интервал обновления: 30s/Интервал обновления: 60s
[Интервал обновления(JPEG)*]
Выбирают любое из нижеуказанных значений интервала обновления отображаемого изображения JPEG.
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps/ 2fps/ 3fps/ 5fps/ 6fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 30fps*
•
По умолчанию: 5fps
Замечание
•
Когда выбрано “Вкл.” в параметре “Передача потока”, то интервал передачи может оказываться большим, чем заданное значение, если выбирается любое задаваемое значение со звездочкой (*) справа.
•
В зависимости от таких факторов, как сетевые условия, разрешение, качество изображения, количество компьютеров, одновременно имеющих доступ к камере, интервал передачи может быть дольше, чем заданное значение.
•
В случае, если изображения не передаются с заданным интервалом, путем снижения разрешения или качества изображения можно уменьшить разницу между фактическим и заданным интервалами.
JPEG
Сконфигурируйте установки, такие как “Размер изображения”, “Качество изображения” в “JPEG(1)” и “JPEG(2)” в данном разделе. Более подробно об установках, относящихся к изображениям H.265 (или H.264), см. на 2.5.3 Конфигурирование уставок, относящихся к Поток [Изображение].
[Размер изображения]
Выберите размер изображения для отображения изображения в формате JPEG.

Режим перехвата изображения | JPEG(1) | JPEG(2)
--- | --- | ---
режим 4:3 | 3072×2304 2560×1920 1280×960 800×600 VGA 400×300 QVGA | 1280×960 800×600 VGA 400×300 QVGA
режим 16:9 | 3072×1728 2560×1440 1920×1080 1280×720 640×360 320×180 | 1920×1080 1280×720 640×360 320×180

•
По умолчанию:
–
JPEG(1): 2560×1440
–
JPEG(2): 1280×720
[Качество изображения]
Выберите качество изображения для изображений JPEG для каждого размера изображения.
0 Наилучшее/ 1 Хорошее/ 2/ 3/ 4/ 5 Нормальное/ 6/ 7/ 8/ 9 Низкое
•
По умолчанию: 5 Нормальное