2.5.2 Конфигурирование уставок, относящихся к изображениям JPEG [Изображение]
Щелкните на вкладку [Изображение] на странице “Изображение/Аудио” или на странице “Изображение” . (→2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
Страница “Живое” (первоначальное отображение)
Сконфигурируйте настройки, связанные с исходными изображениями, отображенными на странице “Живое”.
[Поток первоначального изображения]
Выберите изображение для отображения на странице “Живое” из следующего.
Quad Поток(2)/ Quad JPEG(2)/ Камера 1 Поток(1)/ Камера 1 Поток(2)/ Камера 1 JPEG(1)/ Камера 2 Поток(1)/ Камера 2 Поток(2)/ Камера 2 JPEG(1)/ Камера 3 Поток(1)/ Камера 3 Поток(2)/ Камера 3 JPEG(1)/ Камера 4 Поток(1)/ Камера 4 Поток(2)/ Камера 4 JPEG(1)
•
По умолчанию: Quad Поток(2)
Замечание
•
Когда выбран параметр “Quad JPEG(2)”, “Камера 1 JPEG(1)”, “Камера 2 JPEG(1)”, “Камера 3 JPEG(1)” или “Камера 4 JPEG(1)”, можно выбрать интервал обновления.
MJPEG/Интервал обновления : 1s/ Интервал обновления : 3s/ Интервал обновления : 5s/ Интервал обновления : 10s/ Интервал обновления : 30s/ Интервал обновления : 60s
Когда функция “Поток первоначального изображения” настроена на “Quad JPEG(2)”, то “Интервал обновления : 1s” и “Интервал обновления : 3s” недоступны.
•
Когда выбран параметр “Quad Поток(2)” или “Quad JPEG(2)”, можно выбрать отображение на экране, разделенном на 4 сегмента.
360 градусов/ 270 град.+непосредств.снизу/ 4 разделенных дисплея
По умолчанию: 4 разделенных дисплея
[Интервал обновления(JPEG)*]
Выбирают любое из нижеуказанных значений интервала обновления отображаемого изображения JPEG.
0,1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/1fps/2fps*/3fps*/5fps*/6fps*/10fps*/12fps*/15fps*
0,1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps*/10fps*/12fps*/15fps*/30fps*
•
По умолчанию: 1fps , 5fps
Замечание
•
Когда выбрано “Вкл.” в параметре “Передача потока”, то интервал передачи может оказываться большим, чем заданное значение, если выбирается любое задаваемое значение со звездочкой (*) справа.
•
В зависимости от таких факторов, как сетевые условия, разрешение, качество изображения, количество компьютеров, одновременно имеющих доступ к камере, интервал передачи может быть дольше, чем заданное значение.
•
В случае, если изображения не передаются с заданным интервалом, путем снижения разрешения или качества изображения можно уменьшить разницу между фактическим и заданным интервалами.
JPEG
Сконфигурируйте установки, такие как “Размер изображения”, “Качество изображения” в “JPEG(1)” и “Качество изображения” в “JPEG(2)” в данном разделе. Более подробно об установках, относящихся к изображениям H.265 (или H.264), см. на 2.5.3 Конфигурирование уставок, относящихся к Поток [Изображение].
[Размер изображения]
Выберите размер изображения для отображения изображения в формате JPEG.

Продукт №/Режим перехвата изображения | JPEG(1) | JPEG(2)
--- | --- | ---
WV-X8570N | 3840×2160 2560×1440 1280×720 640×360 320×180 | 640×360
WV-S8530N 2 мегапикселя [16:9](режим 30 fps) | 1920×1080 1280×720 640×360 320×180 | 640×360
WV-S8530N 2 мегапикселя [4:3](режим 30 fps) | 1600×1200 1280×960 VGA QVGA | VGA

•
По умолчанию:
–
JPEG(1): 3840×2160, JPEG(2): 640×360
–
JPEG(1): 1920×1080, JPEG(2): 640×360
Замечание
•
Эта установка является общей для камер 1, 2, 3 и 4.
[Качество изображения]
Выберите качество изображения для изображений JPEG для каждого размера изображения.
0 Наилучшее/ 1 Хорошее/ 2/ 3/ 4/ 5 Нормальное/ 6/ 7/ 8/ 9 Низкое
•
По умолчанию: 5 Нормальное
Замечание
•
Эта установка является общей для камер 1, 2, 3 и 4.