2.5.4 Конфигурирование настроек, относящихся к регулировке изображения, зоне прайвеси и VIQS [Качество изображения]
Щелкните на вкладку [Качество изображения] на странице “Изображение/Аудио” или на странице “Изображение” . (→2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
При щелчке по кнопке [Настройка>>] для каждого задаваемого параметра, детальное меню установки представляется во вновь открытом окне. Детальные параметры могут быть конфигурированы, пока изображения прямого мониторинга отображаются на вкладке [Качество изображения].
На этой странице могут быть конфигурированы уставки, относящиеся к регулировке изображения, зоне прайвеси и VIQS.
[Регулировка изображения]
Щелкают по кнопке [Настройка>>] для отображения меню установки, в котором можно конфигурировать параметры, относящиеся к качеству изображения. Меню установки отображается во вновь открытом окне. (→2.5.4.1 Конфигурирование уставок, относящихся к качеству изображения (меню установки “Регулировка изображения”))
[Зона прайвеси]
Для отображения меню настройки, в котором могут быть конфигурированы уставки, относящиеся к зоне конфиденциальности, щелкают по кнопке [Настройка>>]. Отобразится меню настройки. (→2.5.4.3 Конфигурирование настроек, относящихся к зоне прайвеси (меню настройки “Зона прайвеси”))
[VIQS]
Нажмите кнопку [Настройка>>] для отображения меню установки, относящегося к VIQS. (→ 2.5.4.4 Конфигурирование настройки VIQS)
2.5.4.1 Конфигурирование уставок, относящихся к качеству изображения (меню установки “Регулировка изображения”)
Щелкните по кнопке [Настройка>>] для параметра “Регулировка изображения” на вкладке [Качество изображения] на странице “Изображение/Аудио” или на странице “Изображение” . (→2.5.4 Конфигурирование настроек, относящихся к регулировке изображения, зоне прайвеси и VIQS [Качество изображения])
Параметры, относящиеся к качеству изображений, могут быть конфигурированы в меню установки, представленном во вновь открытом окне. Когда изменяются значения, то измененные значения применяются к текущему изображению, отображенному по вкладке [Качество изображения].
Щелкните по метке “+” слева от каждого элемента в меню установки для расширения соответствующего элемента и включения подробных настроек.
Щелкните на метку “-” слева от расширенного элемента для возврата к экрану, отображенному до расширения элемента.
<Пример: Super Dynamic(SD)>
[Выбор камеры]
Выберите камеру для отображения настройки качества изображения.
•
Общий параметр (камеры 1 - 4): Одновременно настраивает камеру 1, 2, 3 и 4. Изображение с камер 1, 2, 3 и 4, отображенное во вкладке [Качество изображения], разделено на 4 сегмента.
•
Камера 1: Отрегулируйте качество изображения камеры 1. Изображение, отображаемое во вкладке [Качество изображения], является изображением с камеры 1.
•
Камера 2: Отрегулируйте качество изображения камеры 1. Изображение, отображаемое во вкладке [Качество изображения], является изображением с камеры 2.
•
Камера 3: Отрегулируйте качество изображения камеры 1. Изображение, отображаемое во вкладке [Качество изображения], является изображением с камеры 3.
•
Камера 4: Отрегулируйте качество изображения камеры 1. Изображение, отображаемое во вкладке [Качество изображения], является изображением с камеры 4.
•
По умолчанию: Общий параметр (камеры 1 - 4)
Замечание
•
Когда задан “Общий параметр (камеры 1 - 4)”, настройка доступна только до расширения расширенной настройки (“Super Dynamic”, “Режим управления освещенностью”, “День/Ночь (ИК)” , “Баланс белого” , “Интеллектуальный автоматический”, and “Регистрация сцены”). Для выполнения расширенных настроек выберите “Камера 1”, “Камера 2”, “Камера 3” или “Камера 4”.
Super Dynamic(SD)
[Super Dynamic(SD)]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, включать ли функцию Super Dynamic(SD) или нет.
О функции Super Dynamic см. описание “Функция Super Dynamic” (→Функция Super Dynamic(SD)).
•
Вкл.: Функция Super Dynamic включается.
•
Откл.: Функция Super Dynamic не включается.
•
По умолчанию: Вкл.
Замечание
•
В зависимости от освещенности могут наблюдаться нижеуказанные явления, при этом настраивают “Super Dynamic(SD)” на “Откл.”.
–
Изображение мерцает или цвет меняется на экране
–
Шум появляется в светлой зоне экрана
[Уровень]
Отрегулируйте уровень Super Dynamic (SD).
Если переместить ползунок в направлении “+”, можно захватить объект с высоким контрастом без переэкспонирования или недоэкспонирования.
Если переместить ползунок в направлении “-”, детали средней яркости можно захватить с насыщенной градацией.
Щелкните по кнопке [Сброс], чтобы восстановить настройки по умолчанию.
•
По умолчанию: 28
Замечание
•
В зависимости от освещенности могут наблюдаться нижеуказанные явления, при этом настраивают “Super Dynamic(SD)” на “Откл.”.
–
Изображение мерцает или цвет меняется на экране
–
Шум появляется в светлой зоне экрана
Функция Super Dynamic(SD)
В случае большой разницы между освещенностью светлых и темных зон контролируемого места камера регулирует диафрагму объектива на основе более ярких зон. Это вызывает потерю детализации в затемненных зонах. И наоборот, регулировка яркости объектива для затемненных зон вызывает размытость более ярких зон.
Super Dynamic(SD) с помощью цифровых технологий сочетает изображение, настроенное на хорошую видимость более ярких зон, с изображением, настроенным на хорошую видимость затемненных зон, создавая в конечном счете изображение, которое сохраняет общую детализацию.

| A. Объект в темной зоне трудно разглядеть... B. Объект в светлой зоне размыт... C. Создается четкое изображение путем цифрового комбинирования изображений

[BLC/ HLC]
Выберите из следующих вариантов. Когда “Вкл.” выбрано для “Super Dynamic(SD)” или когда “Вкл.” выбрано для “Интеллектуальный автоматический” (Интеллектуальная настройка изображения), данная установка недоступна.
•
Компенсация контрового освещения(BLC): Активирует функцию компенсации контрового освещения(BLC).
•
Компенсация высвечивания (HLC): Включает функцию компенсации высвечивания (HLC). Функция компенсации высвечивания ограничивает переэкспонирование объектов, вызванную ярким светом (например, светом фар автомобиля) ночью.
•
Откл.: Отключает функцию компенсации контрового освещения и функцию компенсации высвечивания.
•
По умолчанию: Откл.
[Уровень BLC]
Отрегулируйте уровень BLC.
Если переместить ползунок в направлении “+”, эффект компенсации контрового освещения увеличится.
Если переместить ползунок в направлении “-”, эффект компенсации контрового освещения уменьшится.
Щелкните по кнопке [Сброс], чтобы восстановить настройки по умолчанию.
•
По умолчанию: 16
[Уровень HLC]
Отрегулируйте уровень компенсации яркого света.
Если переместить ползунок в направлении “+”, эффект компенсации высвечивания (HLC) увеличится.
Если переместить ползунок в направлении “-”, эффект компенсации высвечивания (HLC) уменьшится.
Щелкните по кнопке [Сброс], чтобы восстановить настройки по умолчанию.
•
По умолчанию: 16
[Максированная зона]
Когда задана максированная зона, выбранная зона маскируется и можно отрегулировать яркость. Когда функция “Super Dynamic(SD)” настроена на “Вкл.”, данная настройка недоступна. Когда выбран “Общий параметр (камеры 1 - 4)”, данная установка недоступна. Соответственно задайте маскированную зону камеры.
О порядке настройки маскируемых зон см. 2.5.4.2 Установка маскированных зон.
Режим управления освещенностью
[Режим управления освещенностью]
Выбирают режим регулирования освещенности из следующих.
•
Интерьерная сцена (50 Hz) / Интерьерная сцена (60 Hz): Скорость затвора автоматически регулируется для защиты от мерцаний, вызываемых флуоресцентным светом. Выбирают 50 Hz или 60 Hz в соответствии с местом эксплуатации камеры.
•
ELC: Использует регулировку затвора для управления светом.
•
По умолчанию: ELC
[Яркость]
Отрегулируйте яркость.
Если переместить ползунок в направлении “+”, изображение станет ярче.
Если переместить ползунок в направлении “-”, изображение станет темнее.
Щелкните по кнопке [Сброс], чтобы сбросить настройку яркости на значение по умолчанию.
•
По умолчанию: 64
[Максимальный коэффициент усиления]
Регулирует максимальный коэффициент усиления. Когда освещенность объекта становится меньше, то усиление автоматически увеличивается и экран становится ярче. При увеличении значения усиления шумы также могут увеличиться.
Если переместить ползунок в направлении “+”, максимальный коэффициент усиления увеличится.
Если переместить ползунок в направлении “-”, максимальный коэффициент усиления уменьшится.
Щелкните по кнопке [Сброс], чтобы восстановить настройки по умолчанию.
•
По умолчанию: 9
[Максимальная выдержка]
Время максимальной выдержки корректирует время хранения датчика. Доступны следующие значения длительности записи.
Макс.1/10000s, Макс.1/4000s, Макс.1/2000s, Макс.1/1000s, Макс.1/500s, Макс.1/250s, Макс.1/120s, Макс.1/100s, Макс.2/120s, Макс.2/100s, Макс.3/120s, Макс.1/30s, Макс.2/30s, Макс.4/30s, Макс.6/30s, Макс.10/30s, Макс.16/30s
•
По умолчанию: Макс. 1/30s
ВНИМАНИЕ
•
Если указанное далее значение устанавливается для параметра “Максимальная выдержка”, то скорость передачи кадров может уменьшиться, когда объект темный.
–
Значение больше чем “Макс. 1/30s” (Макс. 2/30s/ Макс. 4/30s/ Макс. 6/30s/ Макс. 10/30s/ Макс. 16/30s)
Замечание
•
Когда выбрано “0” для “Максимальный коэффициент усиления”, “Макс. 2/30s” или выше недоступно.
[Скорость управления освещенностью]
Отрегулируйте скорость управления освещенностью.
Если переместить ползунок в направлении “+”, скорость управления освещенностью увеличится.
Если переместить ползунок в направлении “-”, скорость управления освещенностью уменьшится.
Щелкните по кнопке [Сброс], чтобы восстановить настройки по умолчанию.
•
По умолчанию: 16
День/Ночь (ИК)
[День/Ночь (ИК)]
Выбирают тип переключения между цветным режимом и черно-белым режимом из следующих.
•
Откл.: Выбирается цветной режим.
•
Вкл.: Всегда захватываются как черно-белые изображения.
•
Авто 1 (нормальн.): Переключение черно-белого и цветного режимов осуществляется в зависимости от яркости (освещенности) изображения.
•
Авто 2 (ИК-свет): Переключение черно-белого и цветного режимов осуществляется в зависимости от яркости (освещенности) изображения. Подходит при использовании освещения ближнего инфракрасного света в темное время суток.
•
Авто 3 (SCC): Подходит для поддержания цветного режима даже в условиях низкой освещенности. Функция Super Chroma Compensation (SCC) сохраняет цветной режим даже при тусклом освещении.
•
По умолчанию:Авто 1 (нормальн.)
Функция Super Chroma Compensation (SCC)
Данная функция позволяет осуществлять точное воспроизведение цвета изображений за счет проприетарной технологии цветокоррекции, воспроизводящей изображения даже в условиях низкой освещенности, при которой точная съемка объектов, как правило, затруднена.
Замечание
•
Поскольку для режима “Авто3(Super Chroma Compensation (SCC))” применена технология цветокорректирования, то в зависимости от условий освещения некоторые цвета могут показаться отличными от действительных объектов (например, когда используется инфракрасное освещение).
•
При переключении на черно-белый режим может слышаться звук работы, что, однако, не указывает на неисправность.
•
Цветной режим и черно-белый режим могут не переключаться автоматически в зависимости от среды. В таком случае используйте функцию расписания для переключения между цветным и черно-белым режимом. Способ настройки см. на следующем веб-сайте поддержки Panasonic.
https://security.panasonic.com/support/info/ <Контрольный №: C0314>
[Уровень]
Для переключения между цветным режимом и черно-белым режимом выбирают пороговый уровень освещенности (яркости). Описание нижеуказанных пороговых уровней освещенности приводится, когда выбрано “Откл.” в параметре “Super Dynamic(SD)”.
•
Выс.: Осуществляется переключение цветного режима на черно-белый при яркости (освещенности) окружающей камеру среды порядка 2 lx и менее.
•
Низ.: Осуществляется переключение цветного режима на черно-белый при яркости (освещенности) окружающей камеру среды порядка 1 lx и менее.
•
По умолчанию: Высокий
Замечание
•
Когда выбрано низкое значение для “Максимальный коэффициент усиления”, возможно, будет сложно переключать режимы в зависимости от среды.
[Время пребывания]
Выбирают время ожидания на переключение между цветным режимом и черно-белым режимом из следующих.
2s/ 10s/ 30s/ 1min
•
По умолчанию: 10s
Баланс белого
[Баланс белого]
Выбирают любой из нижеуказанных способов регулировки баланса белого.
Белый цвет может регулироваться с помощью “Усиление красного” и “Усиление синего”.
•
ATW1: Выбирается режим автоматического слежения за балансом белого. Камера постоянно проверяет цветовую температуру источника света и автоматически регулирует баланс белого. Рабочая цветовая температура лежит в пределах от 2 700K до 6 000K.
•
ATW2: Выбирается режим автоматического слежения за балансом белого под натриевой лампой. Камера автоматически регулирует баланс белого под натриевой лампой. Рабочая цветовая температура лежит в пределах от 2 000K до 6 000K.
•
AWC: Выбирается режим автоматической регулировки баланса белого. Данную регулировку целесообразно выполнять в месте, где источник света стабилен. Рабочая цветовая температура лежит в пределах от 2 000K до 10 000K.
•
По умолчанию: ATW1
Замечание
•
В нижеуказанных условиях обработка цвета может не производиться точно. В таких случаях надо выбрать “AWC”.
–
При съемке объекта, основная часть которого имеет глубокий густой цвет
–
При съемке голубого неба или солнца при закате
–
При съемке объекта, освещенность которого слишком низка
•
Когда выбрано “AWC”, то щелкают по кнопке [Установ.].
[Усиление красного]
Регулируют красный цвет изображений.
Когда ползунок перемещается в направлении “+”, то соответственно усиливается красный цвет. Когда ползунок перемещается в направлении “-”, то соответственно слабеет красный цвет. Щелкают по кнопке [Сброс] для сброса цвета в установку по умолчанию.
•
По умолчанию: 128
[Усиление синего]
Регулируют синий цвет изображений.
Когда ползунок перемещается в направлении “+”, то соответственно усиливается синий цвет. Когда ползунок перемещается в направлении “-”, то соответственно слабеет синий цвет. Щелкают по кнопке [Сброс] для сброса цвета в установку по умолчанию.
•
По умолчанию: 128
[Максированная зона]
Если задать максированную зону, можно отрегулировать баланс белого после маскировки заданной зоны. Когда выбран “Общий параметр (камеры 1 - 4)”, данная установка недоступна. Соответственно задайте маскированную зону камеры.
О порядке конфигурации максированной зоны см. 2.5.4.2 Установка маскированных зон.
[Скорость регулировки]
Отрегулируйте скорость регулировки баланса белого.
Если переместить ползунок в направлении “+”, скорость регулировки баланса белого увеличится. Если переместить ползунок в направлении “-”, скорость регулировки баланса белого уменьшится. Если нажать кнопку [Сброс], положение ползунка и скорость регулировки баланса белого будут сброшены до значения по умолчанию.
•
По умолчанию: 16
Интеллектуальный автоматический
[Интеллектуальный автоматический]
Выберите Вкл./Откл. для того, чтобы определить, включать ли “Интеллектуальный автоматический” функцию.
Функция “Интеллектуальный автоматический” может обнаруживать состояния (заднее освещение, вне помещения, ночное время и т. д.) и движущиеся объекты, а затем автоматически регулировать диафрагму, усиление, выдержку и контраст камеры для более четкого отображения движущихся объектов.
•
По умолчанию: Вкл.
[Уровень приоритета движения]
Регулирует уровень приоритета движения, когда активирована “Интеллектуальный автоматический” функция.
Если переместить ползунок в направлении “+”, движущиеся объекты станет сложнее смазать, но помехи темных объектов увеличатся.
Если переместить ползунок в направлении “-”, движущиеся объекты можно будет легче смазать, а помехи темных объектов уменьшатся.
Щелкните по кнопке [Сброс], чтобы восстановить настройки по умолчанию.
•
По умолчанию: 128
Подробная настройка
[Автоматическая регулировка контраста]
Выберите Вкл./Откл. (Ручной) для того, чтобы определить, включать функцию автоматической регулировки контраста или нет.
Вкл.: Активирует функцию автоматической регулировки контраста.
Откл.: Останавливает функцию автоматической регулировки контраста.
•
По умолчанию: Вкл.
Замечание
•
Когда функция “Интеллектуальный автоматический” настроена на “Вкл.”, данная настройка недоступна.
[Уровень контраста]
Отрегулируйте уровень контраста.
Если переместить ползунок в направлении “+”, контраст изображения увеличится.
Если переместить ползунок в направлении “-”, контраст изображения уменьшится.
Щелкните по кнопке [Сброс], чтобы восстановить настройки по умолчанию.
•
По умолчанию: 128
[Адаптивное подчеркивание деталей в темной области]
Отрегулируйте яркость темных частей изображения.
Если переместить ползунок в направлении “+”, темные части изображения станут ярче.
Если переместить ползунок в направлении “-”, темные части изображения станут темнее.
Щелкните по кнопке [Сброс], чтобы восстановить настройки по умолчанию.
•
По умолчанию: 128
ВНИМАНИЕ
•
Уставки “Адаптивное подчеркивание деталей в темной области” могут стать причиной увеличения помех в более темных частях, а части вокруг границ между более темными частями и более яркими частями могут стать темнее/ярче прочих более темных/ярких частей.
[Адаптивное подчеркивание деталей засветки]
Отрегулируйте яркость ярких частей изображения.
Если переместить ползунок в направлении “+”, темные части изображения станут ярче.
Если переместить ползунок в направлении “-”, яркие части изображения станут темнее.
Щелкните по кнопке [Сброс], чтобы восстановить настройки по умолчанию.
•
По умолчанию: 128
[Компенсация по туману]
Выберите “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, включать ли функцию компенсации по туману или нет. Когда выбрано “Вкл.” для параметра “Автоматическая регулировка контраста”, или когда “Вкл.” выбрано для параметра “Интеллектуальный автоматический”, то данная настройка недоступна.
Функция компенсации по туману может сделать более четкими тусклые изображения, которые были подвержены воздействию тумана или других условий, с помощью цифровой обработки изображений.
•
Вкл.: Включает функцию компенсации по туману.
•
Откл.: Выключает функцию компенсации по туману.
•
По умолчанию: Откл.
[Уровень]
Отрегулируйте уровень компенсации по туману.
Уровень компенсации по туману будет увеличиваться при перемещении ползунка в направлении “+” и будет уменьшаться при перемещении ползунка в направлении “-”. Щелкните по кнопке [Сброс], чтобы восстановить настройки по умолчанию.
•
По умолчанию: 4
[Усиление цветности]
Регулирует уровень цветности (интенсивности цвета).
Если переместить ползунок в направлении “+”, цвета станут яркими и насыщенными. Если переместить ползунок в направлении “-”, цвета станут приглушенными. Щелкают по кнопке [Сброс] для сброса цвета в установку по умолчанию.
•
По умолчанию: 128
[Уровень оттенка]
Отрегулируйте уровень оттенка изображения.
Если переместить ползунок в направлении “+”, покраснение кожи увеличится, а небесная синева уменьшится.
Если переместить ползунок в направлении “-”, покраснение кожи уменьшится, а небесная синева увеличится.
Щелкните по кнопке [Сброс], чтобы восстановить настройки по умолчанию.
•
По умолчанию: 128
[Уровень апертуры]
Регулируют уровень апертуры (компенсация контура).
Если переместить ползунок в направлении “+”, контур изображения станет четче, а если переместить его в направлении “-”, контур изображения станет мягче. Щелкают по кнопке [Сброс] для сброса цвета в установку по умолчанию.
•
По умолчанию: 16
[Уровень черного]
Отрегулируйте уровень черного изображений, перемещая ползунок.
Когда ползунок перемещается в направлении “+”, изображения становятся светлее. Когда ползунок перемещается в направлении “-”, изображения становятся темнее. Щелкают по кнопке [Сброс] для сброса цвета в установку по умолчанию.
•
По умолчанию: 128
[DNR]
Функция цифрового шумоподавления автоматически уменьшает шум в условиях низкой освещенности.
Если переместить ползунок в направлении “+”, эффект снижения шума усилен. Может быть несколько последующих изображений.
Если переместить ползунок в направлении “-”, эффект снижения шума ослаблен. Может быть меньше последующих изображений.
Щелкните по кнопке [Сброс], чтобы восстановить настройки по умолчанию.
•
По умолчанию: 128
Регистрация сцены
[Файл условий съемки]
Комбинацию установок, используемых для регулировки качества изображения, можно сохранить в качестве файла условий съемки. Файл условий съемки можно выбрать здесь.
Зарегистрированные файлы условий съемки могут быть сконфигурированы на странице “Расписание” (→2.9 Конфигурирование установок, относящихся к расписаниям [Расписание]). Если время, когда просматриваются изображения, значительно влияет на зону, в которой просматриваются изображения, регистрация файлов условий съемки в расписании позволит соотнести комбинацию установок с разным временем суток, чтобы изображения можно было просмотреть в самых лучших условиях.
[Название файла условий съемки]
Имя файла условий съемки (до 10 знаков), отображенное в “Файл условий съемки”, можно изменить. Можно изменить только имена файлов, отображенные в “1:”, “2:”, “3:”, и “4:”.
•
Недопустимые знаки: " &
Кнопка [Загрузить]
Загружает данные настройки, выбранные в “Файл условий съемки”, и изменяет текущее изображение соответственно.
Кнопка [Зарегистрировать]
Название файла условий съемки может быть зарегистрировано в файле условий съемки.
2.5.4.2 Установка маскированных зон
Это поясняет порядок маскировки зоны изображения и регулировки яркости.
При установке максированной зоны задайте “Super Dynamic(SD)” в положение “Откл.”.
1.
Выводят меню настройки “Регулировка изображения” на экран. (→2.5.4 Конфигурирование настроек, относящихся к регулировке изображения, зоне прайвеси и VIQS [Качество изображения])
2.
Щелкните “+” слева от “Super Dynamic(SD)” для отображения подробного меню SD.
3.
Щелкают по кнопке [Haчaло] для “Максированная зона”.
→
Появляются границы, и изображение, представленное на вкладке [Качество изображения], будет разделено на 48 участков (6×8).
4.
Щелкают по разделенным участкам, которые хочется маскировать.
→
Участки, по которым щелкнули, маскируются и становятся белыми. Для отмены маскирования повторно щелкают по соответствующим участкам.
5.
По окончании операции маскирования щелкают по кнопке [Конец].
→
Исчезают границы на изображении, представленном на вкладке [Качество изображения].
ВНИМАНИЕ
•
Максированная зона может выйти из выравнивания, когда настройка “Режим перехвата изображения” вкладки [Изображение] изменяется. Проверьте область маски после изменения настройки “Режим перехвата изображения”.
Замечание
•
При щелчке по кнопке [Сброс] отменяется маскирование всех маскированных участков.
2.5.4.3 Конфигурирование настроек, относящихся к зоне прайвеси (меню настройки “Зона прайвеси”)
Щелкните по кнопке [Настройка>>] для параметра “Зона прайвеси” на вкладке [Качество изображения] на странице “Изображение/Аудио” или на странице “Изображение” . (→2.5.4 Конфигурирование настроек, относящихся к регулировке изображения, зоне прайвеси и VIQS [Качество изображения])
Когда существует зона, которую не хотят отображать, то настраивают ее как зону прайвеси, не подлежащую отображению. Могут быть установлены до 8 зон прайвеси.
[Выбор камеры]
Выберите камеру 1, 2, 3 или 4 для установки зоны прайвеси.
[Зона]
Зона прайвеси настраивается, когда выбирается зона путем перетаскивания мыши. Зоны могут быть наложены друг на друг. Зоны нумеруются в порядке с зоны 1.
Замечание
•
Площадь зоны прайвеси должна быть больше, чем объект, подлежащий скрыванию.
[Статус]
Выберите “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, отображать ли зону прайвеси.
•
Вкл.: Будет отображена зона прайвеси.
•
Откл.: Зона прайвеси не будет отображена.
•
По умолчанию: Откл.
Кнопка [Удалить]
Щелкните на кнопку [Удалить], соответствующую зоне для удаления.
Кнопка [Закрыть]
Щелкают по этой кнопке для закрытия меню установки “Зона прайвеси”.
ВНИМАНИЕ
•
После конфигурации зоны приватности, зона приватности может выйти из выравнивания, если установка для “Режим перехвата изображения” вкладки [Изображение] или “Вверх дном” вкладки [Основная] изменена. Проверьте зону прайвеси после изменения настройки.
2.5.4.4 Конфигурирование настройки VIQS
Щелкните по кнопке [Настройка>>] для “VIQS” на вкладке [Изображение] на странице “Изображение/Аудио” , на стр. “Изображение”. (→2.5.4 Конфигурирование настроек, относящихся к регулировке изображения, зоне прайвеси и VIQS [Качество изображения])
VIQS является сокращением Variable Image Quality on Specified (Переменное качество изображения определенной зоны) и функцией, позволяющей изменять изображения определенной зоны.
Возможно повысить качество изображения в установленном диапазоне в зоне съемки (изображение).
Возможно также уменьшить размер данных-изображений, снижая качество изображений других зон.
Настройки VIQS доступны только для изображений H.265 (или H.264).
Могут быть установлены до 8 зон VIQS.
Чтобы проверить изображение после настройки VIQS, когда выбраны изображения формата H.265 (или H.264) в “Поток”, нажмите кнопку [Проверка]. Вы также можете проверить, отображая изображение в формате H.265 (или H.264) на странице “Живое”.
[Зона]
При выборе зоны VIQS в экране она нумеруется как зона 1. (Последующие зоны нумеруются в порядке выбора.)
[Статус]
Выберите “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, использовать ли выбор зоны VIQS.
•
Вкл.: Выбор зоны VIQS будет установлен.
•
Откл.: Не устанавливает выбор зоны VIQS.
•
По умолчанию: Откл.
Кнопка [Удалить]
Удаление зоны VIQS. Щелкните на кнопку, чтобы удалить выбор зоны VIQS.
[Уровень]
Сконфигурируйте уровень разницы в качестве изображения между заданными и незаданными зонами. Чем больше уровень разницы, тем больше снижается качество изображения незаданной зоны. Это позволяет уменьшить размер данных изображений.
0 Миним./ 1/ 2/ 3/ 4/ 5 Нормальное/ 6/ 7/ 8/ 9 Макс.
•
По умолчанию: 5 Нормальное
Поток
[Поток(1)]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, включают ли функцию VIQS для переданных изображений (в формате Поток(1)).
Изображения формата VIQS (Поток(1)) можно проверить при помощи кнопки [Проверка].
•
По умолчанию: Откл.
[Поток(2)]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, включают ли функцию VIQS для переданных изображений (в формате Поток(2)).
Изображения формата VIQS (Поток(2)) можно проверить при помощи кнопки [Проверка].
•
По умолчанию: Откл.
ВНИМАНИЕ
•
После установки VIQS на “Вкл.” зона VIQS может выйти из выравнивания, когда изменена настройка “Режим перехвата изображения” на вкладке [Изображение] страницы “Изображение/Аудио” или страницы “Изображение” . Проверьте настройки VIQS после изменения настройки “Режим перехвата изображения”.
Замечание
•
О порядке настройки зоны VIQS см. 2.5.4.5 Конфигурирование области VIQS.
•
Когда параметр “Откл.” выбран для “Передача потока” применимого потока, выбор потока изменить нельзя.
2.5.4.5 Конфигурирование области VIQS
Зона VIQS задается по нижеуказанным шагам.
1.
Перетаскивают мышь по экрану для задания зоны (до 8 зон).
→
Назначенная зона установлена на зону “1(Белая)” с отображением ее контура.
Зоны установлены в порядке номеров зон, начиная с 1. Цвет, находящийся рядом с номером зоны, указывает на цвет соответствующего контура.
2.
Сконфигурируйте уровень разницы в качестве изображения между заданными и незаданными зонами. Чем больше уровень разницы, тем больше снижается качество изображения незаданной зоны. Это позволяет уменьшить размер данных изображений.
3.
Выбирают Вкл./Откл. для активации/деактивации распределенного изображения в формате “Поток(1)” или “Поток(2)”.
4.
Щелкают по кнопке [Установ.].
→
Данный прибор обновляется настроенным содержанием. Щелкают по кнопке [Удалить], соответствующей удаляемой зоне.
5.
Щелкают по кнопке [Проверка].
→
Отображается изображение (“Поток(1)” или “Поток(2)”), для которого была нажата кнопка [Проверка]. Когда окно только что было открыто и прошло примерно 3 секунды, текущую выходную скорость передачи данных можно проверить со сконфигурированным значением VIQS.
ВНИМАНИЕ
•
Не определяется содержание настройки до щелчка по кнопке [Установ.].
•
Для проверки изображения после настройки VIQS следует отобразить изображение в формате H.265 (или H.264) на странице “Живое” или нажать кнопку [Проверка] в “Поток”.
•
Выходная скорость передачи данных изменяется в зависимости от объекта. Проверьте скорость передачи данных с фактическими объектами, которые используются при работе камеры.
•
Если указан больший диапазон, скорость передачи в битах увеличится. Проверьте текущую скорость передачи в битах, чтобы выбрать размер зоны.