1.1.1 Просмотр изображений камеры
1.
Запускают веб-браузер.
2.
Вводят IP-адрес, присвоенный с помощью “IP Setting Software” Panasonic, в поле адреса браузера.
•
Пример при вводе IPv4-адреса: http://URL зарегистрированный с использованием IPv4-адреса
http://192.168.0.10/
•
Пример при вводе IPv6-адреса: http://[URL-адрес, зарегистрированный с использованием IPv6-адреса]
http://[2001:db8::10]/
<Пример доступа к IPv4>
<Пример доступа к IPv6>
ВНИМАНИЕ
•
При изменении номера порта HTTP с “80” вводят “http://IP-адрес камеры +:(двоеточие) + номер порта” в поле адреса браузера. (Пример: http://192.168.0.11:8080)
•
Если ПК находится в локальной сети, то конфигурируют уставку прокси-сервера веб-браузера (в разделе [Свойства обозревателя…] меню [Сервис] на строке меню) для обхода прокси-сервера при использовании локального адреса.
Замечание
•
Подробнее о случае, когда выбрано “HTTPS” для “HTTPS” - “Связь” на вкладке [Расширенное] на странице “Сеть” (→2.8.1 Конфигурирование сетевых параметров [Сеть]) см. 2.8.4 Доступ к камере с помощью протокола HTTPS (для предварительно установленного сертификата) и 2.8.5 Доступ к камере с помощью протокола HTTPS (для сертификации CA).
3.
Нажимают клавишу [Enter] (ввода) на клавиатуре.
→
Представляется страница “Живое”. Подробнее о странице “Живое” см. 1.1.2 О странице “Живое”.
Когда выбрано “Вкл.” для “Идент. польз.”, перед показом прямых изображений отображается окно аутентификации, в котором следует ввести имя и пароль пользователя.
ВНИМАНИЕ
•
Рекомендуется периодически изменять пароль.
•
При отображении множества изображений H.265 (или H.264) на ПК изображения могут не отображаться в зависимости от производительности ПК.
Замечание
•
Максимальное число пользователей, осуществляющих одновременный доступ, - 24, включая пользователей, получающих изображения H.265 (или H.264), и пользователей, получающих изображения JPEG. В зависимости от задаваемых уставок “Управление пропускной способностью сети (скоростью передачи в битах)” и “Максимальная скорость передачи (на 1 пользователя)*” максимальное число пользователей, одновременно имеющих доступ к камере, может быть менее 24. Если 24 пользователей уже одновременно имеют доступ к камере, то для пользователей, которые пытаются иметь доступ впоследствии, представляется сообщение об ограничении доступа. Когда в параметре “Тип передачи” пункта “Multicast” выбрано “Поток”, то в максимальное число включается только первый пользователь, осуществивший доступ для мониторинга изображений H.265 (или H.264) монитора. Второй и последующие пользователи, которые монитируют изображения H.265 (или H.264), не включаются в максимальное число.
•
Если установить “Передача потока” (→Поток(1)/Поток(2)) на “Вкл.”, отобразится изображение Н.265 (или H.264) на основании установок “Формат кодирования потока”. Если установить “Передача потока” (→Поток(1)/Поток(2)) в положение “Откл.”, отобразится изображение формата JPEG. Изображение формата JPEG можно отобразить, даже если параметр “Передача потока” установлен в положение “Вкл.”, но в этом случае интервал передачи изображения формата JPEG будет ограничен.
•
Интервал обновления может увеличиваться в зависимости от сетевых условий, эксплуатационных характеристик ПК, объекта фотосъемки, трафика доступа и пр.
<Интервал обновления изображений JPEG>
Когда выбрано “Вкл.” в параметре “Передача потока”
макс. 1 fps (при 3840×2160), макс. 2 fps (при 2560×1440), макс. 5 fps (при 1280×720, 640×360, 320×180)
Макс. 5fps
Когда выбрано “Откл.” в параметре “Передача потока”
Макс. 15fps
Макс. 30fps