3.3 Дефектовка
Прежде чем обратиться к дилеру с просьбой о ремонте, следует проверить признаки по нижеприведенной таблице.
Если проблема не может быть разрешена даже после проверки и попытки решения по приведенной таблице, либо же проблема не описана в таблице, то следует обращаться к дилеру.

Ненормальный признак | Возможная причина/мероприятие устранения | Страницы со справочной информацией
--- | --- | ---
Невозможен доступ через веб-браузер. | • Надежно ли подсоединен LAN-кабель (категории 5 и лучше) к сетевому разъему камеры? | Важная информация
| • Горит ли контрольная лампочка связи (LINK)? Если она не горит, то соединение с LAN, по всей вероятности, не установлено, либо сеть не работает правильно. Проверить, не имеют ли кабели плохого контакта, либо смонтировали ли проводки неправильно. | Важная информация
| • Включена ли камера? Проверить, включена ли камера. | Важная информация
| • Действительны ли установленные IP-адреса? | 2.8.1 Конфигурирование сетевых параметров [Сеть]
| • Не пытаетесь ли иметь доступ к неправильному IP-адресу? Проверить соединение следующим образом. В командной строке Windows > ping “IP-адрес камеры”. Если с камеры поступает ответ, то соединение считается нормальным. При отсутствии ответа, проверьте соединение следующими способами при помощи компьютера, подключенного к той же сети, что и камера. Если на ПК включен брандмауэр, временно отключите его перед выполнением настроек на камере. – Запустите “IP Setting Software” для Panasonic, проверьте IP-адрес камеры, а затем обратитесь к данному IP-адресу. – Если настройки сети (IP-адрес, маска подсети и шлюз по умолчанию) неверны, перезапустите камеру и измените настройки сети с помощью “IP Setting Software” фирмы Panasonic в течение 20 минут после перезагрузки. – В сетях, не имеющих сервера DHCP, IP-адрес камеры будет настроен как “192.168.0.10” при перезагрузке камеры путем удерживания кнопки INITIAL SET на камере. После инициализации камеры следует снова получить доступ к камере и задать IP-адрес. (При инициализации камеры все параметры камеры, заранее конфигурированные в меню установки, инициализируются.) | 3.1.5 Конфигурирование сетевых уставок камеры с помощью “IP Setting Software” Panasonic
| • Выбрано ли “554” в качестве номера HTTP-порта? В качестве номера HTTP-порта выбрать номер порта, отличный от нижеуказанных номеров портов, используемых для камеры. Номер, используемый для камеры: 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 32768-49151, 59000-61000 | Общий
| • Не присвоен ли один и тот же IP-адрес прочим устройствам? Нет ли несоответствий между адресом и подсетью сети, к которой осуществляется доступ? Когда камера и ПК подсоединены к одной и той же подсети: Установлены ли IP-адреса камеры и ПК в общей подсети? Либо же установлен ли флажок “Использовать прокси-сервер” в уставках браузера? При доступе к камере в одной и той же подсети рекомендуется ввести адрес камеры в блок “Не использовать прокси-сервер для этих адресов”. Когда камера и ПК подсоединены к разным подсетям: Правильно ли установлен IP-адрес шлюза по умолчанию для камеры? | -
| • Отличается ли имя, используемое в данный момент для получения доступа к камере, от имени, зарегистрированного в службе “Viewnetcam.com”? Снова попробовать получить доступ к камере с использованием зарегистрированного имени. | При использовании службы “Viewnetcam.com”
| • Осуществлен ли доступ к “http://” во время использования функции HTTPS? Для использования функции HTTPS осуществить доступ к “https://”. Необходимо также ввести номер порта. | 2.8.4 Доступ к камере с помощью протокола HTTPS (для предварительно установленного сертификата) 2.8.5 Доступ к камере с помощью протокола HTTPS (для сертификации CA)
Нельзя получить доступ к камере через Интернет. | • Правильны ли сетевые настройки камеры? Правильно настроить шлюз по умолчанию или адрес DNS-сервера. Для использования службы DDNS проверить, правильны ли настройки. • Конфигурирована ли настройка “Шлюз по умолчанию” на странице “Сеть”? Или правильна ли настройка? При установлении связи с использованием IPv4: Конфигурировать настройку “Шлюз по умолчанию” пункта “Сеть IPv4” на вкладке [Сеть] меню настройки. | 2.8.1 Конфигурирование сетевых параметров [Сеть]
| • Конфигурирована ли настройка переадресации порта для маршрутизатора? Чтобы мог быть открыт доступ к камере через Интернет, необходимо настроить переадресацию портов, когда маршрутизатор, находящийся в действии, не поддерживает функцию UPnP. Подробнее об этом см.инструкцию по эксплуатации, поставленную с маршрутизатором. • Отключена ли функция UPnP маршрутизатора? Для включения функции UPnP см.инструкцию по эксплуатации, поставленную с используемым маршрутизатором. • Настроен ли маршрутизатор на фильтрацию пакетов для запрещения доступа к камере через Интернет? Конфигурировать настройки маршрутизатора, находящегося в действии, в сторону разрешения доступа к камере через Интернет. Подробнее о настройках см.инструкцию по эксплуатации, поставленную с маршрутизатором. | 2.8.2.3 Конфигурирование настроек UPnP
| • Делается ли попытка иметь доступ к камере с использованием локального адреса (IP-адреса, используемого в локальной сети)? При доступе к камере следует использовать глобальный адрес (или URL, зарегистрированный в службе DDNS) и номер порта камеры как IP-адрес, используемый в Интернете. | Сеть IPv4 Сеть IPv6 2.8.6 Как сконфигурировать установки, относящиеся к DDNS
Нельзя получить доступ к камере через URL службы “Viewnetcam.com”. | • Осуществлено ли извещение сервера службы “Viewnetcam.com” о глобальном адресе камеры (или маршрутизатора)? Для проверки информации о зарегистрированной камере войдите на страницу “Моя учетная запись” веб-сайта “Viewnetcam.com” (http://www.viewnetcam.com/). Если глобальный адрес не отображается в “IP-адрес”, то получить доступ к камере и зарегистрировать информацию о пользователе в службе “Viewnetcam.com” на вкладке [Расширенное] на странице “Сеть” меню настройки. Кроме того, отметить флажком “Статус” пункта “Viewnetcam.com” (на вкладке [Статус]) и системный журнал (на вкладке [Системный журнал]) на странице “Техобслуживание” меню настройки. | Процедура регистрации информации в службе “Viewnetcam.com” 2.10.3 Проверка статуса [Статус]
Неоднократно отображается окно аутентификации. | • Изменены ли имя и пароль пользователя? Если во время доступа к камере изменяются имя и пароль другого пользователя, входящего в систему камеры в ином веб-браузере, то окно аутентификации отображается при каждом переключении или обновлении экрана. Закройте браузер и снова выполните доступ к камере. • Изменена ли настройка [Аутентификация]? Когда изменена настройка [Аутентификация], то следует закрыть веб-браузер, а затем снова попробовать получить доступ к камере. | -
Отображение экрана занимает много времени. | • Осуществляется ли доступ к камере в режиме HTTPS? В данном режиме интервал обновления становится медленным из-за декодирования. | -
| • Осуществляется ли доступ к другой камере в одной и той же локальной сети через прокси-сервер? Конфигурируют веб-браузер так, чтобы не использовался прокси-сервер. | -
| • Просматривают ли два и более пользователя изображения с камеры одновременно? Когда два и более пользователя одновременно просматривают изображения с камеры, то отображение экрана может занимать много времени или интервал обновления может становиться медленным. | -
Нельзя получить доступ к камере с планшета. | • Правилен ли URL? Или пропущено ли “/mobile” в конце URL? Проверить, правильно ли введен URL. При доступе к камере с планшета необходимо ввести “/mobile” в конце URL-адреса, который используется для доступа к камере с ПК. | 1.2.2 Мониторинг изображений на планшете
| • Отличается ли метод шифрования SSL от такового для камеры? Выбрать “HTTP” (нельзя выбирать “HTTPS”) в параметре “HTTPS” - “Связь” на странице “Сеть” - вкладке [Расширенное], затем снова получить доступ к камере. | 2.8.2.4 Конфигурирование настроек HTTPS
| • Осуществлен ли доступ к “http://” во время использования функции HTTPS? Для использования функции HTTPS осуществить доступ к “https://”. Необходимо также ввести номер порта. | 2.8.4 Доступ к камере с помощью протокола HTTPS (для предварительно установленного сертификата)
Нельзя получить доступ к камере с мобильного терминала. | • Если выполнить доступ к камере с помощью планшета не удается, попробуйте снова ввести URL-адрес, используемый для ПК, добавив “/live/ tab.html” в конце. | 1.2.2 Мониторинг изображений на планшете
| • Отличается ли метод шифрования SSL от такового для планшета? Выбрать “HTTP” (нельзя выбирать “HTTPS”) в параметре “HTTPS” - “Связь” на странице “Сеть” - вкладке [Расширенное], затем снова получить доступ к камере. | 2.8.2.4 Конфигурирование настроек HTTPS
| • Осуществлен ли доступ к “http://” во время использования функции HTTPS? Для использования функции HTTPS осуществить доступ к “https://”. Необходимо также ввести номер порта. | 2.8.4 Доступ к камере с помощью протокола HTTPS (для предварительно установленного сертификата)
При произведении регистрации пользователя в службе “Viewnetcam.com” появляется ошибка в куки. | • Конфигурирован ли веб-браузер так, чтобы прием куки был разрешен? Конфигурировать веб-браузер так, чтобы прием куки был разрешен. В Internet Explorer из [Сервис] выберите [Свойства обозревателя], затем сконфигурируйте настройку куки на вкладке [Прайвеси]. | -
Не удается произвести регистрацию пользователя в службе “Viewnetcam.com”. | • Правилен ли зарегистрированный электронный адрес? Если электронное письмо со ссылкой на веб-сайт “Viewnetcam.com” не получено, то возможно, что зарегистрированный электронный адрес неправилен. Посетить веб-сайт “Viewnetcam.com” (http://www.viewnetcam.com/) для регистрации правильного электронного адреса. | -
Невозможно получение изображений на карте памяти SD. | • Выбрано ли “Разрешить” для “FTP-доступ к камере” на вкладке [Сеть] на странице “Сеть”. Необходимо заранее выбрать “Разрешить” для “FTP-доступ к камере” на вкладке [Сеть] на странице “Сеть”. | [FTP-доступ к камере]
| • Введен правильный пароль? Перезапустить веб-браузер и ввести пароль еще раз. | 2.4.5 Доступ для копирования изображений, сохраненных на карте памяти SD, на ПК [Изображения на карте памяти SD]
| • Доступ к карте памяти SD может оказаться неудачным. Снова запустить веб-браузер для повторной попытки получить изображения. | -
Изображение не отображается. | • Инсталлирована ли программа просмотра на ПК? Инсталлировать программу просмотра на ПК. | Программа просмотра
Живое изображение или записанное изображение с карты памяти SD не отображается. | • Когда для отображения видео не хватает памяти, живое изображение с камеры или записанное изображение с карты памяти SD не отображается. После выхода из Internet Explorer подождите 3 минуты и повторите попытку получить доступ к камере или перезагрузите ПК. Если после устранения неполадок эта проблема продолжает часто возникать, ее можно решить, выполнив вышеприведенные указания после выбора экрана 1 для отображения живого изображения или уменьшения размера изображения или скорости передачи данных для изображения с камеры, чтобы уменьшить требуемый объем памяти. | -
Изображение не отображается. / Отображаются более старые изображения или журналы. | • Когда [Каждый раз, когда я посещаю веб-страницу] не выбрано в поле [Проверить новейшие версии сохраненных страниц:] в секции [Временные файлы Интернета] иногда не могут быть отображены изображения на странице “Живое”. В таком случае проделывают следующие операции. 1. Выбрать [Свойства обозревателя…] из [Сервис] в строке меню Internet Explorer. Представляется окно [Свойства обозревателя]. 2. Щелкните по кнопке [Уставки] в разделе [История просмотра] на вкладке [Общие], а затем выберите [Каждый раз, когда я посещаю веб-страницу] в поле [Проверить новейшие версии сохраненных страниц:] во вкладке [Временные файлы Интернета] в окне [Параметры данных веб-сайта]. | -
Изображения отображаются расплывчато. | • Правильно ли отрегулирован фокус? Проверить, правильно ли отрегулирован фокус. | Руководство по монтажу
Изображение не обновляется. | • В зависимости от версии браузера может затрудняться обновление изображения и др. | Важная информация
| • В зависимости от трафика сети или интенсивности доступа к камере может затрудняться отображение изображения с камеры. Запросить изображение с камеры с использованием веб-браузера, нажимая клавишу [F5] и т.д. | -
Изображение не отображается (или слишком темно). | • Задана ли подходящая уставка уровня яркости? Щелкнуть по кнопке [Нормальная] для [Яркость]. | 1.1.2 О странице “Живое”
Изображения размыты. | • Задана ли подходящая уставка уровня яркости? Щелкнуть по кнопке [Нормальная] для [Яркость]. | 1.1.2 О странице “Живое”
Возникает мерцание на экране. | • Если зачастую происходит мерцание, то следует выбрать “Интерьерная сцена” в качестве “Режим управления освещенностью”. | 2.5.4.1 Конфигурирование уставок, относящихся к качеству изображения (меню установки “Регулировка изображения”)
Изображения не могут быть сохранены на карте памяти SD. Не удалось осуществить запись или чтение данных на карте памяти SD. | • Правильно ли вставлена карта памяти SD? Проверить, правильно вставлена ли карта памяти SD на место. | Важная информация
• Форматирована ли карта памяти SD? Форматировать карту памяти SD. | Информация о карте памяти SD
• Не установлен ли переключатель защиты от записи в положение “LOCK”? Если переключатель защиты от записи установлен в положение “LOCK”, то доступная емкость/суммарная емкость карты памяти SD, отображаемые по параметру “Остаточная емкость” на вкладке [Карта памяти SD], будут “********MB/********MB”. | -
• Отображено ли “--------MB--------MB” на пункте “Остаточная емкость” на вкладе [Карта памяти SD]? Форматировать карту памяти SD. | Информация о карте памяти SD
• Is “########MB/########MB” displayed on “Остаточная емкость” of the [Карта памяти SD] tab? Проверьте настройку “Блокировка карты памяти SD паролем”. | [Блокировка карты памяти SD паролем]
• Получена ли ошибка распознавания при использовании функции “Диаг.” пункта “Извещение об электронной почте” или “Протокол тревоги Panasonic”? Форматировать карту памяти SD. | Информация о карте памяти SD 2.8.2.1 Конфигурирование уставок, относящихся к отправке электронной почты 2.6.7 Конфигурирование уставок, относящихся к извещению о тревоге [Извещение]
• Не вышла ли карта памяти SD из строя? Число раз перезаписывания на карту памяти SD ограничено. Если перезаписывание уже произведено многократно, то этот признак, по всей вероятности, указывает, что ресурс карты приближается к концу. Рекомендуется заменить карту памяти SD новой. | -
Аудиосигнал не выводится с других устройств, таких как сетевой дисковый рекордер или пакет программ для ПК. | • Некоторые из изделий, такие как сетевой дисковый рекордер или пакет программ для ПК, могут не поддерживать “G.711” или “AAC-LC”. Задайте “Формат кодирования ввода аудио” продуктов на “G.726 (32 kbps).” | 2.5.5 Конфигурирование уставок, относящихся к аудио [Аудио]
Кнопка индикации возникновения тревоги и индикатор состояния записи на память SD на странице “Живое” не позволяют отображать текущее состояние или статус в режиме реального времени. | • Инсталлирована ли программа просмотра на ПК? Убедиться, что программа просмотра “Network Camera View 4S” инсталлирована. | Программа просмотра
| • Выбрано ли “Реальное время” в параметре “Интервал обновления статуса тревоги”? | 2.4.1 Конфигурирование основных параметров [Основная]
На странице “Живое” ни одного изображения не отображается. | • Нажать клавишу [F5] на клавиатуре ПК или щелкнуть по кнопке [Живое]. | 1.1.2 О странице “Живое”
Иконка ярлыка для быстрого доступа к камере не отображается на элементе “Сеть” ПК. | • Добавлен ли компонент Windows UPnP? Добавить компонент в ПК, находящийся в действии. | 2.8.2.3 Конфигурирование настроек UPnP
Невозможно скачать перечень журналов. | • Может исключаться возможность скачивания файлов через Internet Explorer. Разрешите “Скачивание файла” в окне “Установка безопасности” ([Свойства обозревателя] - [Безопасность]). После изменения настроек закройте браузер, а затем снова осуществите доступ к камере. | -
Изображения не представляются или не обновляются плавно. | • Удалить временные файлы Интернета в следующем порядке. 1. Выберите “Свойства обозревателя…” в меню “Сервис” в строке меню Internet Explorer. Отображается окно “Свойства обозревателя”. 2. Щелкнуть по кнопке [Удалить файлы...] в блоке “Временные файлы Интернета” на вкладке [Общие]. | -
| • Функция брандмауэра, которую имеет антивирусное ПО, может быть, фильтрует порт камеры. Исключают номер порта камеры из перечня номеров портов, фильтруемых антивирусным ПО. | -
Контрольная лампочка не загорается. | • Выбрано ли “Откл.” в параметре “Контрольная лампочка” на странице “Основная”? Выбрать “Вкл.” в параметре “Контрольная лампочка”. | 2.4.1 Конфигурирование основных параметров [Основная]
Изображения Н.265 (или H.264) не отображаются. | • Если с ПК, на который инсталлирована программа просмотра “Network Camera View 3”, удалена программа просмотра “Network Camera View 4S”, то могут не отображаться изображения Н.265 (и H.264). В этом случае установите “Network Camera View 4S”, удалив “Network Camera View 3”. | Программа просмотра
При отображении изображений Н.265 (или H.264) на двух и более окнах веб-браузера изображения с двух и более камер отображаются последовательно на одном окне браузера. | • Причиной этому может быть комбинация адаптера и драйвера дисплея. Когда это возникло, то следует прежде всего обновить драйвер адаптера дисплея до новейшей версии. Если обновление версии драйвера не разрешит проблему, отрегулируйте аппаратное ускорение следующим образом. Следующее описание относится к случаю, когда на применяемом ПК инсталлирована Windows 7. Данную установку, возможно, нельзя изменить в зависимости от сетевой среды. 1. Щелчком правой кнопкой мыши по рабочему столу выбирают “Разрешение экрана” из появившегося всплывающего меню. 2. Щелкают по “Дополнительные параметры”. 3. Выберите вкладку [Устранение неполадок], а затем щелкните “Изменить параметры”. 4. Если отображается диалоговое окно [Управление учетными записями пользователей], щелкните “Да”. Когда пользователь вошел в систему не как администратор, введите пароль и щелкните “Да”. Введите имя пользователя по требованию. 5. Переместите ползунок для “Аппаратное ускорение” в крайнее левое положение в направлении “нет”, а затем щелкните “OK”. | -
Не удалось скачать записанные данные с экрана воспроизведения изображения в браузере. | • Вы не можете использовать Internet Explorer с правами администратора. После закрытия всех открытых окон и вкладок Internet Explorer перезапустите Internet Explorer, нажав правой кнопкой мыши на пиктограмму меню Пуск и выбрав “Запустить от имени администратора”. • В настройках “Наименование директории назначения скачанных изображений” укажите директорию, в которую обычные пользователи могут записывать данные. | 2.4.6 Настройка директории ПК, в которую будут загружаться изображения [Журнал]
При нажатии кнопки “Назад” веб-браузера экран не отображается корректно. | • Нажмите клавишу [F5] на клавиатуре, чтобы обновить экран. | -

Строка информации
“Строка информации” (), выраженная в нижеуказанной таблице ненормальных признаков и мероприятий, отображается под строкой адреса только при наличии информации для связи.
В зависимости от ОС, инсталлированной на ПК, может возникать следующее явление. При возникновении такого явления надо руководствоваться нижеприведенными инструктивными указаниями. Выполнение следующих решений может не оказывать свое влияние на прочие приложения.

Ненормальный признак | Возможная причина/мероприятие устранения | Страницы со справочной информацией
--- | --- | ---
На строке информации отображается следующее сообщение. “Internet Explorer заблокировал всплывающее окно из ***. ***. ***. *** (IP-адрес).” | • Выберите “Параметры для этого сайта” → “Всегда разрешать”. | -
На строке информации отображается следующее сообщение. “Данный веб-сайт требует запуска следующего аддона: ‘Модуль WebVideo’ компании ‘Panasonic Corporation’.” | • Выбрать [Установить]. | -
На строке информации отображается следующее сообщение. “Данный веб-сайт требует инсталляции следующего аддона: ‘nwcv4Ssetup.exe’ компании ‘Panasonic Corporation’.” | • Выбрать [Инсталлировать]. Отображается окно “Предупреждение о безопасности”. Щелкнуть по кнопке [Инсталлировать] на отображенном окне “Предупреждение о безопасности”. | -
На всплывающем окне представляется ненужная строка состояния или линейка прокрутки. | • Щелкните по “Свойства обозревателя…” в меню “Сервис” строки меню Internet Explorer, а затем щелкните по вкладке [Безопасность]. Щелкнуть по “Интернет” в поле “Выберите зону Интернета, чтобы присвоить ей политику безопасности.”. Далее щелкнуть по кнопке [Другой...] для открытия окна “Установка безопасности”. В разделе “Разное” выбрать “Разрешить” в параметре “Разрешить инициализированные скриптом окна без ограничения размера или положения” Щелкают по кнопке [OK]. Когда отображается окно предупреждения, то щелкнуть по кнопке [Да]. | -
Изображения не подгоняются по размеру к кадрам. | • Когда выбран параметр “120 DPI” или выше для “Настройка DPI”, они могут отображаться некорректно. При использовании Windows 10: Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе, нажмите “Параметры экрана”, затем переместите ползунок в пункте “Изменение размера текста, приложений и других злементов” на “100% (рекомендуется)”. Выберите “Альбомная” в “Ориентация”. При использовании Windows 8.1: Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе, щелкните по “Разрешение экрана” → “Сделать текст и другие элементы больше или меньше”, а затем переместите ползунок параметра “Изменение размера всех элементов” к “Мелкий”, чтобы экран стал рекомендуемого размера. При использовании Windows 7: Щелкните правой кнопкой мышки по рабочему столу, щелкните “Разрешение экрана” → “Сделать текст и другие элементы больше или меньше”, а затем выберите “Мелкий-100%(по умолчанию)”. | -