1.6 Воспроизведение изображений, сохраненных на карте памяти SD
При щелчке по времени и дате, приведенным в окне перечня журналов, страница “Живое” сменяется страницей “Воспроизведение”.
Если на карте памяти SD имеются изображения, связанные с щелкнутыми временем и датой, то отображается первое из них.
ВНИМАНИЕ
•
Во время воспроизведения или скачивания интервал обновления изображений может оказываться удлиненным.
•
Если множество изображений сохранено на карте памяти SD, то отображение изображений на странице “Воспроизведение” может занимать некоторое время.
•
Когда соотношение сторон равно “4:3”, изображения будут отображаться в размере VGA на странице “Воспроизведение” независимо от размера изображений, сохраненных на карте памяти SD. Когда соотношение сторон равно “16:9”, изображения будут отображаться в размере “640x360” на странице “Воспроизведение” независимо от размера изображений, сохраненных на карте памяти SD. Поэтому изображения на странице “Воспроизведение” могут выглядеть грубыми.
•
Интервал обновления воспроизведения может стать медленнее при записи данных на карту памяти SD.
Замечание
•
Потоки камер 1, 2, 3 и 4 нельзя воспроизвести одновременно. Воспроизведение может осуществляться одной камерой.