1.5 Представление перечня журналов
История различных журналов отображается в виде списка.
•
Журнал тревоги: Будут отображены журналы событий тревоги, включая время и дату возникновения тревоги, время записи изображения и тип тревоги.
•
Журнал ручная/зап. по расп.: Будут отображаться журналы, сохраненные в виде файла при записи изображений вручную или в течение периода расписания и в период записи изображений.
1.
Отображает страницу “Живое”.
2.
Щелкают по кнопке [Журнал].
→
Перечень журналов отображается во вновь открытом окне (окне перечня журналов).
ВНИМАНИЕ
•
Окно перечня журналов может управляться только одним пользователем. Прочие пользователи не могут иметь доступа к окну перечня журналов.
Время
Отображает период, за который данные записаны на карту памяти SD.
Поток записи
Выберите поток записи, для которого хотите отобразить журналы.
•
Камера 1: Будут отображаться журналы, записанные при помощи “Поток записи” камеры 1.
•
Камера 2: Будут отображаться журналы, записанные при помощи “Поток записи” камеры 2.
•
Камера 3: Будут отображаться журналы, записанные при помощи “Поток записи” камеры 3.
•
Камера 4: Будут отображаться журналы, записанные при помощи “Поток записи” Камера 4.
Событие
Выберите тип журнала для отображения в списке журналов.
•
Все: Будут отображены все журналы.
•
Выбор: Будут отображены только журналы выбранного типа.
–
Журнал тревоги: Журнал отобразится при обнаружении тревоги.
–
Журнал ручная/зап. по расп.: Будут отображены журналы “Ручная запись” и “Запись по расписанию”.
•
По умолчанию: Все
Продолжительность записи
Задайте период времени для журналов, отображенных в списке журналов.
•
От: Задайте начальный период для журналов, отображенных в списке журналов.
–
Первая запись: Будут отображены журналы, начиная с первого журнала, записанного на карте памяти SD.
–
Сегодня: Будут отображены журналы, записанные сегодня.
–
Вчера: Отображает журналы, записанные в промежуток времени между вчерашним и сегодняшним днем.
–
Послд. 7 дней: Будут отображены журналы, записанные в промежуток времени между 6 днями ранее и сегодняшним днем.
–
Послд. 30 дней: Будут отображены журналы, записанные в промежуток времени между 29 днями ранее и сегодняшним днем.
–
Дата/время: Будут отображены журналы, записанные, начиная с введенных даты и времени в ячейке “Дата/время”.
•
До: Задайте время окончания для журналов, отображенных в списке журналов, когда параметр “От” установлен на “Первая запись” или “Дата/время”.
–
Послд. запись: Будут отображены журналы, заканчивая последним журналом, записанным на карту памяти SD.
–
Дата/время: Будут отображены журналы, записанные до введенных даты и времени в ячейке “Дата/время”.
Кнопка [Поиск]
Выполняет поиск журналов в соответствии с условиями, заданными в меню “Событие” и “Продолжительность записи”.
Результат поиска будет отображен в списке журналов.
Список журналов
Отображает результаты поиска журналов.
Вы можете воспроизвести записанные данные, нажав на время и продолжительность записанных данных, отображенные в [Время и дата] и [Продолж.].
•
Кнопка (В начало): Щелкают по этой кнопке для отображения первого журнала в перечне журналов.
•
Кнопка (Пред. стр.): Щелкают по этой кнопке для отображения предыдущей страницы перечня журналов.
•
Кнопка (След.стр.): Щелкают по этой кнопке для отображения следующей страницы перечня журналов.
•
Кнопка (В конец): Щелкают по этой кнопке для отображения последнего журана в перечне журналов.
•
[Время и дата]: Отображаются время и дата записи каждого журнала.
Замечание
•
Если выбрано “Откл.” в параметре “Формат отображения времени”, то время возникновения тревоги представляется в 24-часовом формате.
•
Время записи журналов следующее.
–
Журнал тревоги: Время и дата возникновения тревоги регистрируются в виде журнала.
–
Журнал ручная/зап. по расп.: Время и дата при инициации записи изображений на карту памяти SD вручную или в течение периода расписания заносятся в журнал. При последовательной записи журналы будут регистрироваться каждый час с момента начала записи. Синхронизация записи журналов может отличаться для камер с 1 по 4.
•
[Продолж.]: Отображает период, за который данные записаны на карту памяти SD.
Замечание
•
Разница между временем окончания записи и временем начала записи изображения рассчитывается путем округления до ближайшей десятой доли секунды.
•
[Событие]: Представляется тип события.
–
MN/SC: Внесение данных в журнал “Ручной/Запись по расписанию”
–
TRM1 : Тревога при поступлении сигнала тревоги на вход 1
–
TRM2 : Тревога при поступлении сигнала тревоги на вход 2
–
TRM3 : Тревога при поступлении сигнала тревоги на вход 3
–
VMD: Тревога при поступлении сигнала тревоги VMD
–
COM: Тревога при поступлении сигнала тревоги по команде
•
[Карта памяти SD]: Отображаются возможная и исходная емкости карты памяти SD.
•
Кнопка (Удалить): Удаляет списки журналов со всех страниц. При поиске журналов удаляются только искомые журналы. Изображения, связанные с удаленными журналами, также будут удалены.
ВНИМАНИЕ
•
Если на карте памяти SD существует множество записанных файлов данных, то их удаление может занимать много времени. (Например, когда общий объем файлов составляет 1 GB, может потребоваться примерно 1 час, чтобы удалить файлы.) В этом случае следует отформатировать карту памяти SD. Однако, имейте в виду, что при форматировании будут удалены все файлы на карте памяти SD.
•
В процессе удаления “Тревога” и “Ручной/Запись по расписанию” не работают.
•
Нельзя отключать камеру от сети питания до завершения удаления. Если камера отключается от сети питания в процессе удаления, то некоторые изображения могут остаться на карте памяти SD. В таком случае щелкают по кнопке в том же окне перечня журналов, что используется для удаления журналов.
•
Кнопка (Скачать): Нажмите на эту кнопку, чтобы скачать все журналы выбранного списка журналов на ПК.
Замечание
•
Могут понадобиться следующие настройки.
Открыв Internet Explorer, щелкают по [Сервис] → [Свойства обозревателя] → [Безопасность] → [Надежные узлы] → [Узлы]. Следует зарегистрировать адрес камеры на [Веб-узлы] из отображенных надежных окон.
После регистрации следует закрыть веб-браузер, а затем снова осуществить доступ к камере.
•
На карту памяти SD можно загрузить до 50 000 журналов на камеру. Когда регистрируются более чем 50 000 журналов, то вместо более старых журналов записываются более новые. При этом в первую очередь перезаписывается наиболее старый журнал.
При наличии нескольких журналов может потребоваться некоторое время для их загрузки.
•
Кнопка (Закрыть): Щелкают по этой кнопке для закрытия окна перечня журналов.