2.7.5 Настройте установки шифрования данных [Шифрование данных]
Щелкните [Шифрование данных] на странице “Mng. пользователя”. (→Экранное меню и порядок управления см. на 2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
В этой секции могут быть сконфигурированы установки, относящиеся к шифрованию данных.
[Поток 1], [Поток 2]
Выберите “Вкл.” или “Откл.” для параметров Поток(1) и Поток(2), чтобы определить, активировать шифрование данных или нет.
•
По умолчанию: Откл.
[Пароль шифрования], [Снова введите пароль шифрования]
Задайте пароль для шифрования данных.
•
Доступное число знаков: 4 - 16 знаков
•
Недопустимые знаки: " &
ВНИМАНИЕ
•
Шифрование данных недоступно для JPEG(1) и JPEG(2).
•
Исходный пароль отображается в “MAC адрес” на экране [Обновление] вкладки [Техобслуживание]. При использовании шифрования данных обязательно измените пароль.
•
Зашифрованные файлы формата MP4 нельзя просмотреть на экране воспроизведения изображений в браузере (→1.6 Воспроизведение изображений, сохраненных на карте памяти SD). Загрузите его на ПК и используйте инструмент расшифровки для его проверки.
Для получения информации об инструменте расшифровки см. файл “readme.txt” на прилагаемом диске или на нашем веб-сайте (https://security.panasonic.com/support/info/ <Контрольный №: C0310>).
Замечание
•
Чтобы просмотреть потоки с шифрованием данных со значением “Вкл.”, следует установить программу просмотра.
•
При проверке потоков с шифрованием данных со значением “Вкл.” на странице “Живое” отобразится ввод пароля для расшифровки. При правильном вводе заданного “Пароль шифрования” Вы сможете просматривать изображения.
•
При выборе “Микрофонный вход” для “Режим передачи аудио” можно воспроизводить только аудио до ввода пароля.
•
Потоки с шифрованием данных, включенным для них, заключены в < > в выпадающем меню [Live view]. Кроме того, потоки с включенным шифрованием данных заключенных в < > в выпадающем меню меню установки.
Пример: Данные параметров Поток 1 и JPEG зашифрованы
•
Выпадающее меню [Live view] на странице “Живое”
•
Выпадающее меню в меню установки
•
Аудиоданные AAC-LC будут шифроваться, когда “Вкл.” выбрано для “Шифрование данных” и для Поток(1), и для Поток(2). (“G.726” и “G.711” не будут шифроваться.) Когда “AAC-LC” выбрано для “Формат кодирования ввода аудио”, звук не будет воспроизводиться, пока JPEG-изображение отображается на странице “Живое”.
•
Для зашифрованных файлов формата MP4 можно использовать инструмент расшифровки для проверки изображений.
•
Если для шифрования данных выбрано “Вкл.”, максимальное количество камер, которые могут быть подключены одновременно, будет уменьшено.