2.10.1 Проверка системного журнала [Системный журнал]
Щелкают по вкладке [Системный журнал] на странице “Техобслуживание”. (→2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
На карте памяти SD можно сохранить до 4 000 системных журналов при вставке карты памяти SD после того, как на вкладке [Карта памяти SD] будет выбран параметр “Использовать” для пункта “Карта памяти SD” (→2.4.2 Конфигурирование параметров, относящихся к карте памяти SD [Карта памяти SD])
Когда выбрано “Не использовать” для “Карта памяти SD”, то во встроенной памяти камеры могут быть сохранены до 100 системных журналов.
Когда число сохраненных системных журналов достигло максимального, то новейшие журналы записываются вместо более старых. При этом в первую очередь перезаписывается наиболее старый журнал.
Системные журналы будут отображены в группе по 100 журналов в каждой, и журналы будут сохранены, даже если питание камеры выключено.
[<< Самые последние 100]
При щелчке по “<< Самые последние 100” отображаются последние 100 системных журналов.
[Последующ. 100 >>]
При щелчке по “Последующ. 100 >>” отображаются следующие 100 системных журналов.
[Количество отображаемых страниц]
Открытая в данный момент страница будет отображена в формате “страница/вся страница”.
[<< Предыдущ. 100]
При щелчке по “<< Предыдущ. 100” отображаются предыдущие 100 системных журналов.
[№]
Отображается порядковый номер системного журнала.
[Время и дата]
Представляются время и дата возникновения ошибки.
Замечание
•
Когда выбрано “Откл.” для “Формат отображения времени” на вкладке [Основная] (→2.4.1 Конфигурирование основных параметров [Основная]), время и дата журнала представляются в 24-часовом формате.
[Описание]
Отображается описание системного журнала. Подробнее о системных журналах см. 3.2 О представляемом системном журнале.