2.7.2 Конфигурирование уставок, относящихся к аутентификации хоста [Идент. хоста]
Щелкают по вкладке [Идент. хоста] на странице “Mng. пользователя”. (→2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
На этой странице могут быть конфигурированы уставки ограничения доступа ПК (IP-адресов) к камере.
[Идент. хоста]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, аутентифицировать ли хост.
•
По умолчанию: Откл.
ВНИМАНИЕ
•
Установите “Идент. хоста” в положение “Вкл.” после регистрации IP-адреса ПК.
[IP-адрес]
Вводят IP-адрес ПК, получающего разрешение на доступ к камере. Имя хоста не может быть введено для IP-адреса.
Замечание
•
Когда введено “IP-адрес/маска подсети”, возможно ограничить ПК в каждой подсети. Например, когда введено “192.168.0.1/24” и выбрано “2. Управ. камер.” в качестве уровня доступа, ПК, IP-адреса которых лежат в пределах от “192.168.0.1” до “192.168.0.254”, могут иметь доступ к камере с уровнем доступа “2. Управ. камер.”.
•
При вводе уже использованного IP-адреса и щелчке по кнопке [Установ.] перезаписывается информация о соответствующем хосте.
•
При отображении сообщения об ошибке “После регистрации опции “IP-адрес” используемого ПК для установки, задайте “Вкл.” для “Идент. хоста”.” IP-адрес ПК, используемого для установки, может быть неверным. Проверьте, правильно ли сконфигурирован IP-адрес ПК.
[Уровень доступа]
Выбирают любой из нижеуказанных уровней доступа для хоста.
1. Администратор/ 2. Управ. камер./ 3. Только просмотр
Подробнее об уровнях доступа см. 2.7.1 Конфигурирование уставок, относящихся к аутентификации пользователя [Идент. польз.].
•
По умолчанию: 3. Только просмотр
[Проверка хоста]
Из спускающегося меню “Проверка хоста” может быть выбран зарегистрированный хост и может быть проверен IP-адрес выбранного хоста.
Зарегистрированный IP-адрес представляется с уровнем доступа.
(Пример: 192.168.0.21 [1])
Для удаления зарегистрированного хоста щелкают по кнопке [Удалить] после выбора IP-адреса, подлежащего удалению.