2.5.3 Конфигурирование уставок, относящихся к Поток [Изображение]
Щелкните на вкладку [Изображение] на странице “Изображение/Аудио” или на странице “Изображение” . (→2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
В этом блоке конфигурируют параметры, относящиеся к изображениям H.265 (или H.264), такие как “Максимальная скорость передачи (на 1 пользователя)”, “Размер изображения”, “Качество изображения” и др. Об уставках, относящихся к изображениям JPEG, см. 2.5.2 Конфигурирование уставок, относящихся к изображениям JPEG [Изображение].
Поток(1)/Поток(2)
[Передача потока]
•
[Камера 1]: Выберите “Вкл.” или “Откл.”, чтобы определить, передавать ли изображения H.265 (или H.264) с камеры 1.
•
[Камера 2]: Выберите “Вкл.” или “Откл.”, чтобы определить, передавать ли изображения H.265 (или H.264) с камеры 2.
•
[Камера 3]: Выберите “Вкл.” или “Откл.”, чтобы определить, передавать ли изображения H.265 (или H.264) с камеры 3.
•
[Камера 4]: Выберите “Вкл.” или “Откл.”, чтобы определить, передавать ли изображения H.265 (или H.264) с камеры 4.
•
Вкл.: Передает изображения H.265 (или H.264).
•
Откл.: Не осуществляется передача изображений H.265 (или H.264).
•
По умолчанию: Вкл.
Замечание
•
Когда в параметре “Передача потока” пункта “Поток(1)” или “Поток(2)” выбрано “Вкл.”, то на странице “Живое” могут быть отображены изображения H.265 (или H.264) или изображения JPEG.
•
Когда выбран параметр “Вкл.” для “Передача потока” для “Камера 1”, “Камера 2”, “Камера 3” или “Камера 4” для параметра “Поток(1)” или “Поток(2)”, интервал обновления изображений JPEG ограничен до макс. 5 fps.
[Формат кодирования потока]
Выберите формат кодирования потока для передачи.
•
H.265: Осуществляется передача изображений H.265.
•
H.264: Осуществляется передача изображений H.264.
•
По умолчанию: H.265
Замечание
•
Эта установка является общей для камер 1, 2, 3 и 4.
[Режим Интернет (over HTTP)]
При передаче изображений H.265 (или H.264) через Интернет выбирают “Вкл.”. Можно передать поток без изменения установок широкополосного маршрутизатора, сконфигурированных для передачи изображений JPEG.
•
Вкл.: Изображения H.265 (или H.264) и аудиосигналы передаются через порт HTTP. Подробнее об уставках номера порта HTTP см. [Порт HTTP].
•
Откл.: Изображения H.265 (или H.264) и аудиосигналы передаются через порт UDP.
•
По умолчанию: Откл.
Замечание
•
Когда выбрано “Вкл.”, то в параметре “Тип передачи” может применяться только “Порт Unicast (ABTO)”.
•
Когда выбрано “Вкл.”, то может возникнуть задержка в отображения изображений потока.
•
Когда выбрано “Вкл.”, то в зависимости от числа пользователей, одновременно осуществляющих доступ, доступности аудиоданных и др. могут не отобразиться изображения потока.
•
Когда выбрано “Вкл.”, то возможен только доступ по IPv4.
•
Эта установка является общей для камер 1, 2, 3 и 4.
[Размер изображения]
Выбирают любой из следующих форматов съемки изображения. Доступные для выбора опции могут быть ограничены в зависимости от уже выбранного размера изображения.

Продукт №/Режим перехвата изображения | Поток(1) | Поток(2)
--- | --- | ---
WV-X8570N | 3840×2160 2560×1440 | 1280×720 640×360 320×180
WV-S8530N 2 мегапикселя [16:9](режим 30 fps) | 1920×1080 1280×720 | 1280×720 640×360 320×180
WV-S8530N 2 мегапикселя [4:3](режим 30 fps) | 1600×1200 1280×960 | 1280×960 VGA QVGA

Эта установка является общей для камер 1, 2, 3 и 4.
•
По умолчанию:
–
Поток(1): 3860×2160
–
Поток(2): 640x360
–
Поток(1): 1920×1080
–
Поток(2): 640x360
[Приоритет передачи]
Выберите приоритет передачи для “Поток” из следующих.
•
Пост. ск-сть в битах: Изображения H.265 (или H.264) передаются со скоростью, выбранной в параметре “Максимальная скорость передачи (на 1 пользователя)*”.
•
VBR: Изображения H.265 (или H.264) будут переданы со скоростью передачи данных, выбранной для параметра “Скорость передачи кадров*”, одновременно поддерживая уровень качества изображения, выбранного в “Качество изображения”. В этом случае, изображения будут переданы со скоростью передачи в битах в пределах максимальной скорости передачи в битах, заданной для “Максимальная скорость передачи (на 1 пользователя)*”. Качество изображения фиксировано, а объем записи изменяется в соответствии с настройкой “Качество изображения” и условий объекта.
•
Приоритет скорости передачи кадров: Изображения H.265 (или H.264) передаются со скоростью, выбранной в параметре “Скорость передачи кадров*”.
•
Негарантированный канал: В соответствии с пропускной способностью сети изображения H.265 (или H.264) будут передаваться с максимальной скоростью передачи в битах, которая задана для параметра “Максимальная скорость передачи (на 1 пользователя)*”.
•
По умолчанию: Приоритет скорости передачи кадров
Замечание
•
Когда параметр “Приоритет скорости передачи кадров” настроен на “Приоритет передачи”, то число пользователей, которые могут иметь доступ к камере, может оказаться чуть меньшим.
•
Эта установка является общей для камер 1, 2, 3 и 4.
[Скорость передачи кадров*]
Выберите скорость передачи кадров из следующих значений.
1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*
1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps*
•
По умолчанию: 15fps* , 30fps*
Замечание
•
Параметр “Скорость передачи кадров*” ограничивается параметром “Максимальная скорость передачи (на 1 пользователя)*”. По этой причине скорость передачи кадров может оказаться меньшей, чем оговоренное значение при выборе любого задаваемого значения со звездочкой (*). Когда параметр “VBR” выбран для “Приоритет передачи”, в зависимости от настройки “Максимальная скорость передачи (на 1 пользователя)*” и “Качество изображения”, передача изображений может периодически приостанавливаться. Проверьте передачу изображений после изменения уставок.
•
Эта установка является общей для камер 1, 2, 3 и 4.
•
В зависимости от количества пользователей, подключенных одновременно, или комбинации используемых функций, скорость передачи кадров может быть ниже установленного значения. Проверьте передачу изображений после изменения уставок.
[Максимальная скорость передачи (на 1 пользователя)*]
Выбирают любое из нижеуказанных значений скорости передачи H.265 (или H.264) в битах на один клиент.
64kbps/ 128kbps*/ 256kbps*/ 384kbps*/ 512kbps*/ 768kbps*/ 1024kbps*/ 1536kbps*/ 2048kbps*/ 3072kbps*/ 4096kbps*/ 6144kbps*/ 8192kbps*/ 10240kbps*/ 12288kbps*/ 14336kbps*/ 16384kbps*/ 20480kbps*/24576kbps*/--СВОБОДНЫЙ ДОСТУП--
Когда выбран параметр “--СВОБОДНЫЙ ДОСТУП--”, скорость передачи в битах можно ввести произвольно.
•
По умолчанию:
–
Поток(1): 8192kbps*
–
Поток(2): 1536kbps*
–
Поток(1): 3072kbps*
–
Поток(2): 1536kbps*
* Диапазон скорости передачи данных, который можно сконфигурировать для скорости передачи данных H.265 (или H.264), отличается в зависимости от параметров “Приоритет передачи” и “Размер изображения”.
Когда в параметре “Приоритет передачи” выбрана “Пост. ск-сть в битах”, “Приоритет скорости передачи кадров”, или “Негарантированный канал”
•
QVGA, VGA, 320x180, и 640x360: 64kbps - 4096kbps*
•
1280x960 и 1280x720: 128kbps* - 8192kbps*
•
1920x1080: 256kbps* - 12288kbps*
•
2560×1440: 768kbps* - 24576kbps*
•
3840×2160: 2048kbps* - 24576kbps*
Когда выбрано “VBR” в параметре “Приоритет передачи”
•
QVGA, VGA, 320x180, и 640x360: 64kbps - 12288kbps*
•
1280×960 и 1280x720: 128kbps* - 12288kbps*
•
1920x1080: 256kbps* - 24576kbps*
•
2560×1440: 768kbps* - 24576kbps*
•
3840×2160: 2048kbps* - 24576kbps*
Замечание
•
Скорость передачи для “Поток” в битах ограничивается пунктом “Управление пропускной способностью сети (скоростью передачи в битах)” на вкладке [Сеть] на странице “Сеть” (→2.8.1 Конфигурирование сетевых параметров [Сеть]). Если задано значение с “*”, изображения не могут быть сформированы в виде потока.
•
Эта установка является общей для камер 1, 2, 3 и 4.
•
В зависимости от количества пользователей, подключенных одновременно, или комбинации используемых функций, скорость передачи в битах может быть ниже установленного значения. Проверьте передачу изображений после изменения уставок.
[Качество изображения]
Выберите из нижеуказанных значений качества изображений H.265 (или H.264).
•
Для “Пост. ск-сть в битах”, “Приоритет скорости передачи кадров” и “Негарантированный канал”: Приоритет движения/Нормальная/Приоритет качества
•
“VBR”: 0 Наилучшее/ 1 Хорошее/ 2/ 3/ 4/ 5 Нормальное/ 6/ 7/ 8/ 9 Низкое
•
По умолчанию: 5 Нормальное
Эта установка является общей для камер 1, 2, 3 и 4.
[Интеллектуальное кодирование] - [Управление GOP]
Используя “Управление GOP”, объем данных передачи можно снизить при наличии небольшого движения на изображении.
•
Когда выбран параметр “H.265” в качестве “Формат кодирования потока”: Откл./Вкл.(Низкая)/Вкл.(Средняя)/On(Расширенное)/Вкл. (Управление скоростью передачи кадров)
•
Когда выбран параметр “H.264” в качестве “Формат кодирования потока”: Откл./Вкл.(Низкая)/Вкл.(Средняя)
•
По умолчанию: Откл.
ВНИМАНИЕ
•
Если выбрано “Вкл.(Низкая)”, “Вкл.(Средняя)”, “On(Расширенное)” или “Вкл. (Управление скоростью передачи кадров)”, запись на карту памяти SD невозможна.
Замечание
•
При использовании параметра “Управление GOP” интервал обновления увеличивается при потоках изображений H.265 (или H.264). По этой причине не используйте его, когда сетевая среда имеет частые ошибки.
•
Параметры “Вкл.(Низкая)”, “Вкл.(Средняя)”, “Вкл. (Управление скоростью передачи кадров)” могут быть выбраны, только когда для “Приоритет передачи” выбран параметр “VBR”. Параметр “On(Расширенное)” можно задать независимо от установки “Приоритет передачи”.
•
Когда выбран параметр “Вкл. (Управление скоростью передачи кадров)”, скорость передачи кадров колеблется от 1fps до установленного в пункте [Скорость передачи кадров*] значения, в зависимости от размера изменений изображения.
•
Когда выбран параметр “Вкл. (Управление скоростью передачи кадров)”, дисплей может временно замедлиться или ускориться при изменении скорости передачи кадров.
•
Эта установка является общей для камер 1, 2, 3 и 4.
[Интеллектуальное кодирование] - [Авто VIQS]
Поддерживает высокое качество изображения в зонах изображения, на которых есть движущиеся предметы, и снижает объем данных для передачи в других зонах изображения.
•
Откл.: Не использует “Авто VIQS”.
•
Вкл.: Поддерживает высокое качество изображения в зонах изображения, на которых есть движущиеся предметы, и снижает объем данных для передачи в других зонах изображения.
•
По умолчанию: Откл.
Замечание
•
Если опция “Авто VIQS” включена, то установка настройки VIQS из вкладки [Изображение/положение] запрещена.
•
Эта установка является общей для камер 1, 2, 3 и 4.
[Интервал обновления]
Выберите интервал (интервал кадров между ключевыми кадрами; 0,2 - 5 секунд) для обновления отображаемых изображений H.265 (или H.264) из следующих вариантов.
При использовании прибора в сетевых условиях с частым возникновением ошибки следует сократить интервал обновления H.265 (или H.264) в целях минимизации искажений изображений. Тем не менее, интервал обновления может оказываться большим, чем заданное значение.
0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s
•
По умолчанию: 1s
Замечание
•
Когда “Вкл.(Низкая)” выбрано для “Управление GOP”, интервал обновления установлен на макс. 8s.
•
Когда “Вкл.(Средняя)” выбрано для “Управление GOP”, интервал обновления установлен на макс. 16s.
•
Когда “On(Расширенное)” выбрано для “Управление GOP”, интервал обновления установлен на 60s.
•
Если “Управление GOP” установлено в положение “Вкл. (Управление скоростью передачи кадров)”, скорость передачи кадров колеблется от 1fps до установленного значения в [Скорость передачи кадров*], в зависимости от размера изменений изображения. Чем меньше значение скорости передачи кадров, тем дольше интервал обновления. Когда скорость передачи кадров является значением установленным в [Скорость передачи кадров*], то интервал обновления находится на Макс. 16s.
•
Эта установка является общей для камер 1, 2, 3 и 4.
[Тип передачи]
Выбирают тип передачи изображений H.265 (или H.264) из следующих.
•
Порт Unicast (ABTO): К камере могут иметь доступ одновременно до 24 пользователей. “Порт Unicast1(изображение)” и “Порт Unicast2(Аудио)” автоматически выбираются при передаче изображений и аудио&shy;сигналов с камеры. При отсутствии необходимости фиксации номера порта для передачи потока, например, при использовании в специфических условиях LAN, рекомендуется выбрать “Порт Unicast (ABTO)”.
•
Порт Unicast (РУЧ.): К камере могут иметь доступ одновременно до 24 пользователей. Для передачи изображений и аудиосигналов с камеры необходимо выбрать “Порт Unicast1(изображение)” и “Порт Unicast2(Аудио)” вручную.
Возможно фиксировать номер порта маршрутизатора, применяемого для передачи потока через Интернет, выбирая “Порт Unicast (РУЧ.)” (→2.8.1 Конфигурирование сетевых параметров [Сеть]). См. инструкцию по эксплуатации применяемого маршрутизатора.
•
Multicast: К камере может иметь доступ одновременно неограниченное число пользователей. При многоадресной передаче потока заполните поле ввода “Адрес Multicast”, “Порт Multicast” и “Предел Multicast TTL/HOP”. Подробнее о максимальном числе одновременных доступов см. 1.1.1 Просмотр изображений камеры.
•
По умолчанию: Порт Unicast (ABTO)
Замечание
•
Эта установка является общей для камер 1, 2, 3 и 4.
[Порт Unicast1(изображение)]*1
Вводят номер порта одноадресной передачи (применяемый для передачи изображений с камеры).
•
Возможный номер порта: 1024 - 50000 (Доступно только четное число.)
•
По умолчанию:
–
[Камера 1]:
–
Поток(1): 32004
–
Поток(2): 32014
–
[Камера 2]:
–
Поток(1): 32006
–
Поток(2): 32016
–
[Камера 3]:
–
Поток(1): 32008
–
Поток(2): 32018
–
[Камера 4]:
–
Поток(1): 32010
–
Поток(2): 32020
[Порт Unicast2(Аудио)]*1
Вводят номер порта одноадресной передачи (применяемый для передачи аудиосигналов с камеры).
•
Возможный номер порта: 1024 - 50000 (Доступно только четное число.)
•
По умолчанию:
–
[Камера 1]:
–
Поток(1): 33004
–
Поток(2): 33014
–
[Камера 2]:
–
Поток(1): 33006
–
Поток(2): 33016
–
[Камера 3]:
–
Поток(1): 33008
–
Поток(2): 33018
–
[Камера 4]:
–
Поток(1): 33010
–
Поток(2): 33020
[Адрес Multicast]*2
Вводят групповой IP-адрес. Изображения и аудио передаются на назначенные IP-адреса.
•
Возможный адрес IPv4: 224.0.0.0 - 239.255.255.255
•
Возможный адрес IPv6: Групповой адрес, начинающийся с “ВПЕРЕД”
•
По умолчанию:
–
[Камера 1]:
–
Поток(1): 239.192.0.20
–
Поток(2): 239.192.0.21
–
[Камера 2]:
–
Поток(1): 239.192.0.22
–
Поток(2): 239.192.0.23
–
[Камера 3]:
–
Поток(1): 239.192.0.24
–
Поток(2): 239.192.0.25
–
[Камера 4]:
–
Поток(1): 239.192.0.26
–
Поток(2): 239.192.0.27
Замечание
•
Вводят групповой IP-адрес после проверки доступного группового адреса.
[Порт Multicast]*2
Вводят номер группового порта (применяемый для передачи изображений с камеры).
•
Возможный номер порта: 1024 - 50000 (Доступно только четное число.)
•
По умолчанию:
–
[Камера 1]: 37004
–
[Камера 2]: 37006
–
[Камера 3]: 37008
–
[Камера 4]: 37010
Замечание
•
При передаче аудиосигналов с прибора может применяться в качестве номера порта номер группового порта плюс “1000”.
[Предел Multicast TTL/HOP]*2
Вводят значение “Предел Multicast TTL/HOP”.
•
Возможное значение: 1-254
•
По умолчанию: 16
Замечание
•
Эта установка является общей для камер 1, 2, 3 и 4.
ВНИМАНИЕ
•
При передаче изображений потока через Интернет переданное изображение иногда может не отображаться в зависимости от уставок прокси-сервера или брандмауэра. В таком случае следует обратиться к сетевому администратору.
•
Когда на ПК, находящемся в работе, установлены две и более сетевые интерфейсные карты, то сетевая (вые) интерфейсная(ые) карта(ы), не используемая(ые) для приема изображений, должна(ы) сделаться недействительной(ыми) при отображении изображений через групповой порт.
*1
Когда в качестве “Тип передачи” выбрано “Порт Unicast (РУЧ.)”, то необходимо задать номер порта одноадресной передачи.
*2
Когда в качестве “Тип передачи” выбрано “Multicast”, то необходимо задать групповой IP-адрес.