2.8.5 Доступ к камере с помощью протокола HTTPS (для сертификации CA)
1.
Запускают веб-браузер.
2.
Вводят IP-адрес камеры в блок (поле) адреса браузера.
•
Пример ввода: https://192.168.0.10/
ВНИМАНИЕ
•
При изменении номера порта HTTPS с “443” вводят “https://IP-адрес камеры +: + Номер порта” в блок адреса браузера.
(Пример: https://192.168.0.11:61443)
•
Если камера находится в локальной сети, то конфигурируют настройку прокси-сервера веб-браузера (по “Свойства обозревателя…” в “Сервис” на строке меню) для обхода прокси-сервера для локального адреса.
3.
Нажимают клавишу [Enter] (ввода) на клавиатуре.
→
Представляется страница “Живое”.
ВНИМАНИЕ
•
Когда осуществляется доступ к камере с использованием протокола HTTPS, то могут уменьшиться интервал обновления и скорость передачи кадров изображений.