2.4.2 Конфигурирование параметров, относящихся к карте памяти SD [Карта памяти SD]
Щелкают по вкладке [Карта памяти SD] на странице “Основная”. (→2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
На этой странице могут быть конфигурированы параметры, относящиеся к карте памяти SD.
Режим работы
[Карта памяти SD]
Выбирают “Использовать” или “Не использовать” для того, чтобы определить, использовать ли карту памяти SD.
•
По умолчанию: Использовать
[Аудио-запись]
Выберите, сохранять или нет аудиоданные одновременно при сохранении видеоданных в формате МР4.
•
Откл.: Не сохраняет аудиоданные в видео (формат МР4).
•
Вкл.: Сохраняет аудиоданные в видео (формат MP4).
•
По умолчанию: Откл.
[Извещение об остаточной емкости]
Если для доставки извещения об остаточной емкости (пространстве) карты памяти SD применяется функция извещения по электронной почте или функция протокола тревоги Panasonic, то следует выбрать нужный из нижеуказанных уровней извещения.
50%/ 20%/ 10%/ 5%/ 2%
•
По умолчанию: 50%
Замечание
•
Извещение будет предоставляться каждый раз, когда остаточная емкость будет ниже указанных значений.
Так, когда выбрано “50%”, извещение осуществляется при каждом достижении остаточной емкостью 50%, 20%, 10%, 5% и 2%. Извещение не всегда может осуществляться в тот момент, когда остаточная емкость карты памяти SD достигла каждого значения.
[Перезаписать]
Определяют, осуществлять ли перезапись или нет, когда на карте памяти SD не хватает емкости.
•
Вкл.: Перезапись происходит, когда на карте памяти SD не хватает емкости. (В первую очередь перезаписывается наиболее старое изображение.)
•
Откл.: Прекращается сохранение изображений на карте памяти SD по окончании свободного места в карте.
•
По умолчанию: Откл.
ВНИМАНИЕ
•
При работе без карты памяти SD выбирают “Не использовать”.
•
Если карта памяти SD вставлена, когда выбран параметр “Использовать”, данные будут сохранены в соответствии с настройкой “Сохранить триггер”.
•
Для использования карты памяти SD необходимо выбрать “Использовать” после ее подключения к камере.
•
В случае небольшого интервала обновления изображений время или интервал извещения/записи может оказываться неправильным. Извещение/запись может также осуществляться не так точно, как конфигурировано, когда множество пользователей принимает изображения. В таком случае задают более длительный интервал обновления изображений.
•
Число раз перезаписывания на карту памяти SD ограничено. В случае высокой частоты перезаписывания может сократиться срок службы карты памяти SD.
•
Срок службы карты памяти SD зависит от количества файлов изображений и журналов, сохраненных на карте памяти SD. Выбор меньшего значения для параметра “Максимальная скорость передачи (на 1 пользователя)*” потока, который следует записать, может уменьшить количество файлов, которые можно сохранить на карте памяти SD.
•
Если скорость записи данных уменьшается после многократной записи данных на карту памяти SD, рекомендуется заменить карту памяти SD.
•
Когда настройка изменяется с “Откл.” на “Вкл.”, если остаточная емкость карты памяти SD низкая, старые изображения могут быть удалены, чтобы подготовить сохранение новых изображений.
Защита карты памяти SD
[Дополнительная информация обнаружения изменения]
Выберите, добавлять информацию или нет для включения обнаружения, когда данные на карте памяти SD изменены.
Детектирование изменения поддерживает только видеоданные (формат MP4), проверку можно выполнить с помощью специального программного обеспечения.
См. дополнительную информацию о специальном программном обеспечении для детектирования изменения и способе его использования на нашем Веб-узле, указанном ниже.
https://security.panasonic.com/support/info/ <Контрольный №: C0304>
Нажмите кнопку [Настройка>>], чтобы отобразить меню настройки, в котором можно конфигурировать установочные параметры, относящиеся к дополнительной информации обнаружения изменения. Меню установки отображается во вновь открытом окне. (→2.4.3 Сконфигурируйте настройки, относящиеся к детектированию изменения [Детектирование изменения])
[Блокировка карты памяти SD паролем]
Сконфигурируйте пароль для карты памяти SD. При конфигурации пароля устройства, кроме камеры, не смогут записывать данные на карту памяти SD или считывать информацию с нее. Если карта памяти SD украдена или потеряна, риск утечки записанных данных может быть уменьшен.
[Установ.]
Когда вставлена карта памяти SD без сконфигурированного пароля, пароль можно конфигурировать с помощью кнопки [Установ.].
[Пароль]/[Повторить пароль]
Введите пароль.
Доступное число знаков: 4 - 16 знаков
Недопустимые знаки: " &
По умолчанию: Нет (Пробел)
[Удалить]
Когда вставлена карта памяти SD со сконфигурированным паролем, пароль можно удалить с помощью кнопки [Удалить].
[Пароль]
Введите пароль.
Доступное число знаков: 4 - 16 знаков
Недопустимые знаки: " &
[Измен.]
Когда вставлена карта памяти SD со сконфигурированным паролем, пароль можно изменить с помощью кнопки [Измен.].
[Старый пароль]/[Новый пароль]/[Повторите ввод нового пароля]
Введите пароль.
Доступное число знаков: 4 - 16 знаков
Недопустимые знаки: " &
[Статус]
Отображение статуса конфигурации блокировки пароля.
•
Заблокир.: Пароль сконфигурирован на карте памяти SD и включена функция блокировки.
•
Разблокир.: Функция блокировки отключена.
Также соответственно отображает статус конфигурации пароля карты памяти SD.
•
Пароль задан.: Пароль сконфигурирован правильно.
•
Ошибка(Карта памяти SD не поддерживается): Вставлена карта, не поддерживающая блокировку пароля. Проверьте, чтобы была вставлена карта памяти SDHC или карта памяти SDXC.
•
Ошибка(Несоответствие пароля): Карту памяти SD нельзя использовать, поскольку пароль, сконфигурированный для карты памяти SD, и пароль, сконфигурированный для камеры, не совпадают. Проверьте правильность паролей.
•
Ошибка(Неопознанная ошибка): Отображается, когда карта памяти SD форматируется, заблокирована (защита от записи) или когда на карте памяти SD возникает ошибка. Проверьте карту памяти SD.
Замечание
•
Функция блокировки пароля поддерживает только карты памяти SDHC и карты памяти SDXC.
•
Если карта памяти SD будет использоваться на устройстве, отличном от камеры со сконфигурированной блокировкой пароля, удалите пароль с помощью кнопки удаления блокировки пароля до извлечения карты памяти SD.
Пароль нельзя удалить на других устройствах (таких, как ПК) кроме камеры.
•
Когда “Статус” “Блокировка карты памяти SD паролем” “Заблокир.”, если вставлена карта памяти SD с не cконфигурированным паролем, пароль автоматически конфигурируется в карте памяти SD.
ВНИМАНИЕ
•
Если Вы забудете сконфигурированный пароль, то его нельзя будет удалить. Карта памяти SD со сконфигурированным паролем станет непригодной, поэтому обращайтесь с паролями очень осторожно.
•
Если Вы забыли сконфигурированный пароль и хотите заменить карту памяти SD на новую, выполните один из следующих шагов, чтобы задать “Статус” для “Блокировка карты памяти SD паролем” на “Разблокир.” перед заменой карты памяти SD.
•
Используйте кнопку удаления блокировки паролем для ввода пароля, а затем нажмите кнопку [Установ.]. В этом случае, даже если Вы введете неверный пароль, “Статус” изменится на “Разблокир.”.
–
Инициализировать настройки со страницы “Техобслуживание”.
Поток записи 1
[Формат записи]
Выберите тип данных изображений для записи на карту памяти SD.
•
Откл.: Не записывает данные.
•
Поток(1) от Камера 1 до Камера 4: Позволяет записывать видеоданные (Поток(1)) в формате кодирования видеоданных МР4. Данные записываются в соответствии с установками параметра “Поток(1)” во вкладке [Изображение] на странице “Изображение/Аудио” или на странице “Изображение” .
•
Поток(2) от Камера 1 до Камера 4: Позволяет записывать видеоданные (Поток(2)) в формате кодирования видеоданных МР4. Данные записываются в соответствии с установками параметра “Поток(2)” во вкладке [Изображение] на странице “Изображение/Аудио” или на странице “Изображение” .
•
По умолчанию: Откл.
ВНИМАНИЕ
•
Если используется карта памяти SD класса скорости, отличного от SD 10, установите максимальную скорость передачи в битах для “Поток(1)” и “Поток(2)”, выбранную в “Формат записи”, на 1536 Mbps.
•
Если используется карта памяти SD класса скорости SD 10, установите максимальную скорость передачи в битах для “Поток(1)” и “Поток(2)”, выбранную в “Формат записи”, на 4096 Mbps.
•
Для карт памяти SD со скоростью SD класса 10 используйте карту, которая поддерживает UHS-I.
(Ultra High Speed-I)
•
При записи потока с размером изображения 3840×2160 нельзя использовать карту, класс скорости которой отличается от класса скорости SD 10.
Замечание
•
Когда выбрано “Поток(1)”, то установки “Поток(1)” на вкладке [Изображение] на странице “Изображение/Аудио” или на странице “Изображение” будут изменены на установки “Поток(1) и запись”.
Когда выбрано “Поток(2)”, то установки “Поток(2)” на вкладке [Изображение] на странице “Изображение/Аудио” или на странице “Изображение” будут изменены на установки “Поток(2) и запись”.
•
Если для параметра “Формат записи” выбрано “Поток(1)” или “Поток(2)”, настройки для следующих функций могут быть откорректированы.
–
Когда для параметра “Приоритет передачи” выбрано значение “VBR”, применяется установка “Скорость передачи кадров”.
–
Если для “Интервал обновления” выбрано “2s”, “3s”, “4s” или “5s”, будет задано значение “1s”.
•
Название сохраненному файлу будет присвоено автоматически.
•
Если для параметра “Формат записи” выбрано “Поток(1)” или “Поток(2)”, количество пользователей, имеющих доступ к камере, может сократиться.
•
Когда выбран параметр “Вкл..” для “Дополнительная информация обнаружения изменения”, максимальное значение доступной скорости передачи данных для “Поток” будет ограничено.
[Сохранить триггер]
Выбирают триггер для сохранения изображений на карте памяти SD из следующих уставок.
•
Ввод тревоги: Сохранение изображений при возникновении тревоги.
•
Ручной: Ручное сохранение изображений.
•
Расписание: Сохраняет изображения в соответствии с настройками параметра “Расписание” (→2.9 Конфигурирование установок, относящихся к расписаниям [Расписание]).
•
По умолчанию: Ручной
Если Вы выбрали “Ввод тревоги” в [Сохранить триггер], Вы можете выбрать тип тревоги из следующего:
•
Клемма 1 : Сохраните изображение при возникновении тревоги в Клемма 1.
•
Клемма 2 : Сохраните изображение при возникновении тревоги в Клемма 2.
•
Клемма 3 : Сохраните изображение при возникновении тревоги в Клемма 3.
•
VMD: Сохраните изображение при обнаружении движения.
•
Тревога по команде: Сохраните изображение при вводе тревоги по команде.
Замечание
•
Чтобы разрешить тревоги, установки тревоги следует сконфигурировать заранее во вкладке [Тревога].
Запись потока (Тревога)
Данная настройка доступна, только когда выбрано значение “Поток(1)” или “Поток(2)” для параметра “Формат записи” карты памяти SD, а значение “Ввод тревоги” выбрано для “Сохранить триггер”.
[Длительность записи]
Определяют, выполнять запись до тревоги или нет. Установите продолж. для сохранения данных изображений на карте памяти SD.
Откл./ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 8s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 90s/ 120s
•
По умолчанию: Откл.
Замечание
•
Доступные значения изменяются в зависимости от скорости передачи в битах и размера изображения для “Поток”, выбранных для записи. Так как выбранная скорость передачи данных увеличивается, доступное максимальное значение продолжительности предварительного оповещения уменьшается.
[Длительность (записи) после тревоги]
Настраивают длительность записи для сохранения данных-изображений на карте памяти SD после возникновения тревоги.
10s/ 20s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 120s/ 180s/ 240s/ 300s
•
По умолчанию: 30s
* Фактическое время записи иногда может оказываться большим, чем длительность, выбранная для данной настройки.
Информация о карте памяти SD
[Остаточная емкость]
Представляются общая емкость и остаточная емкость карты памяти SD.
В зависимости от состояния карты памяти SD представляемый размер (емкость) меняется следующим образом.

Представление | Описание
--- | ---
--------MB/--------MB | Карта памяти SD не вставлена. Не удалось получить доступную емкость из-за ошибки и др.
********MB/********MB | Карта памяти SD не форматирована либо заблокирована (защита от записи).
##########MB/##########MB | Блокировка карты памяти SD паролем не может быть разблокирована.

Замечание
•
Когда выбран параметр “Откл.” для “Перезаписать”, и доступный размер карты памяти SD равен “0 МВ”, то изображения не будут сохранены на карте памяти SD. Когда включена функция уведомления, то при полной загрузке карты памяти SD уведомление высылается на зарегистрированные адреса и направления Протокола тревоги Panasonic. (→2.6.4.1 Конфигурирование установок, относящихся к уведомлениям о тревоге по электронной почте, 2.6.7 Конфигурирование уставок, относящихся к извещению о тревоге [Извещение])
[Формат]
Для форматирования карты памяти SD щелкают по кнопке [Выполнить].
ВНИМАНИЕ
•
Перед форматированием карты памяти SD необхо&shy;димо выбрать “Использовать” для параметра “Карта памяти SD” на вкладке [Карта памяти SD] на странице “Основная” (→2.4.2 Конфигурирование параметров, относящихся к карте памяти SD [Карта памяти SD]).
•
Следует использовать карту памяти SD после ее форматирования через вкладку [Карта памяти SD]. Если используется карта памяти SD, которая не форматирована через вкладку [Карта памяти SD], то может случиться, что нижеуказанные функции не работают правильно.
–
Сохранение/получение изображений по тревоге
–
Сохранение/получение изображений, сохраненных вручную
–
Сохранение/получение изображений в соответствии с настройками расписания
–
Сохранение/получение журналов тревоги, журналов ручной записи/записи по расписанию и системных журналов
–
Воспроизведение/скачивание изображений на карте памяти SD
•
Если карта памяти SD форматируется, пока другой пользователь выполняет операцию, то все операции будут отменяться.
•
В процессе форматирования невозможно получить доступ к карте памяти SD.
•
Когда карта памяти SD форматирована, то все данные, сохраненные на ней, удаляются.
•
В процессе форматирования нельзя отключать камеру от сети питания.
•
После форматирования карты памяти SD доступная емкость карты может оказываться меньше, чем исходная, так как на карте памяти SD автоматически создается директория по умолчанию.
•
Для информации о совместимых картах памяти SD (опция), см. раздел Важная информация на прилагаемом компакт-диске.
•
Обращайтесь на наш веб-сайт (https://security.panasonic.com/support/info/ <Контрольный №: C0107>) за свежей информацией о совместимых картах памяти SD.
•
При повторной записи изображений на карту памяти SD с использованием функции автоматической перезаписи, обязательно используйте надежную и долговечную карту памяти SD.
•
Используйте карту памяти SD, которая совместима с UHS-1 (сверхвыс. скорость-1) при SD скорости класса 10.
Изображения на карте памяти SD
[Допуск к изобр-ям]
Могут быть получены изображения, сохраненные на карте памяти SD. Щелкают по кнопке [Выполнить]. О порядке получения доступа к изображениям см.2.4.5 Доступ для копирования изображений, сохраненных на карте памяти SD, на ПК [Изображения на карте памяти SD].