2.7.1 Конфигурирование уставок, относящихся к аутентификации пользователя [Идент. польз.]
Щелкают по вкладке [Идент. польз.] на странице “Mng. пользователя”. (→2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
На данной странице могут быть сконфигурированы настройки, относящиеся к аутентификации пользователей, которые могут иметь доступ к камере с ПК, мобильного терминала или планшета. Возможно зарегистрировать до 24 пользователей.
Замечание
•
Когда не удалось пройти аутентификацию пользователя (ошибка аутентификации) с использованием одного и того же IP-адреса (ПК) 8 раз в течение 30 секунд, то пользователю отказывают в доступе на некоторое время.
[Идент. польз.]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, аутентифицировать ли пользователя.
•
По умолчанию: Вкл.
[Гостевой пользователь]
Выберите, задавать ли параметр Гостевой пользователь. Если выбрать “Использовать”, Вы можете задать, какие функции доступны или недоступны для гостевых пользователей, идентификация пользователей которых не выполнялась.
•
По умолчанию: Не использовать
[Аутентификация]
Устанавливает метод аутентификации.
•
Digest или Basic: Использует “Digest или Basic” аутентификацию.
•
Digest: Использует “Digest” аутентификацию.
•
Basic: Использует “Basic” аутентификацию.
•
По умолчанию: Digest
Замечание
•
Когда изменена настройка [Аутентификация], то следует закрыть веб-браузер, а затем снова попробовать получить доступ к камере.
•
В других устройствах, таких как сетевые дисковые рекордеры, аутентификация Digest не поддерживается, если не указано иначе. (На март 2018 года)
[Регистрация имени пользователя]
В момент новой регистрации зарегистрируйте новое имя пользователя в [Имя пользователя]. Щелкните [] в “Регистрация имени пользователя” для просмотра зарегистрированных пользователей. Зарегистрированные пользователи отображаются как “Зарегистрированного имени пользователя [Уровень доступа]”. (Пример: admin [1])
Если нажать на кнопку [Измен.] справа, выбранный пользователь будет отображаться в [Имя пользователя], и Вы можете изменить пароль. Щелчком по кнопке [Удалить] справа Вы можете удалить выбранного пользователя.
[Имя пользователя]
Вводят имя пользователя.
•
Доступное число знаков: 1 - 32 знаков
•
Недопустимые знаки: " & : ; \
•
По умолчанию: Нет (Пробел)
Замечание
•
При вводе уже использованного имени пользователя и щелчке по кнопке [Установ.] перезаписывается информация о соответствующем пользователе.
[Пароль (8–32 символов)] [Повторить пароль]
Вводят пароль.
•
Доступное число знаков: 8 - 32 знаков
•
Недопустимые знаки: " &
•
По умолчанию: Нет (Пробел)
Замечание
•
Различайте заглавные и строчные буквы.
•
В пароле используйте знаки трех или более типов: прописные и строчные буквы, цифры и символы.
•
Установите пароль, который не включает в себя имя пользователя.
[Уровень доступа]
Выбирают любой из нижеуказанных уровней доступа для пользователя.
•
1. Администратор: Позволяет выполнять все операции с камерой.
•
2. Управ. камер.: Разрешено управлять камерой. Можно управлять функциями, выбранными для “Уровень доступа”.
•
3. Только просмотр: Разрешено отображать Live view. Можно управлять функциями, выбранными для “Уровень доступа”.
•
По умолчанию: 3. Только просмотр
[Уровень доступа]
Выберите доступные функции на основании уровня доступа пользователя (Управ.камер., Live view, гостевой пользователь).
•
По умолчанию:
–
Управ.камер.: Все пункты помечены флажками
–
Только просмотр: Никакие пункты не помечены флажками
–
Гостевой пользователь: Никакие пункты не помечены флажками
Замечание
•
Если Вы задали “Откл.” для “Идентификация пользователя”, а “Не использовать” для “Гостевой пользователь”:
Элемент “Уровень доступа” нельзя задать. Когда все рабочие кнопки отображены, кнопки [Установ.] требуют идентификации.
•
Если Вы задали “Откл.” для “Идентификация пользователя”, а “Использовать” для “Гостевой пользователь”:
Вы можете задать пункты для параметра “Гостевой пользователь”.
•
Если Вы задали “Вкл.” для “Идентификация пользователя”:
Вы не можете задавать пункты для параметра “Гостевой пользователь”.
Вы можете задать следующие функции.

Можно выбрать Live view | Выбор изображения, отображенного в разрешении настройки Live view
Прослушивание | Разрешение настройки микрофонного входа (на ПК) (при прослушивании посредством ПК) (→1.1.2 О странице “Живое”)
Скорость обновления | Разрешение настройки интервала обновления изображения формата JPEG (→1.1.2 О странице “Живое”)
Моментальный снимок | Разрешение моментального снимка (→1.1.2 О странице “Живое”)
Воспроизведение записи (отоб. журнала) | Разрешение журнала (→1.1.2 О странице “Живое”)
Зап. вручную/Удалить зап. | Разрешение на сохранение/удаление карты памяти SD (→1.1.2 О странице “Живое”)
Яркость | Разрешение настройки яркости (→1.1.2 О странице “Живое”)
AUX | Разрешение настройки AUX (→1.1.2 О странице “Живое”)