2.8.4 Доступ к камере с помощью протокола HTTPS (для предварительно установленного сертификата)
При выполнении доступа к камере с помощью HTTPS через браузер посредством предварительно установленного сертификата для остановки воспроизведения предупреждающего сообщения необходимо сконфигурировать ПК, следуя нижеприведенным шагам.
Объяснения основаны на процедурах для Windows 7 с использованием Internet Explorer 11. Процедуры для других операционных систем или браузеров могут отличаться.
2.8.4.1 Конфигурация хост-файла
Данную процедуру следует выполнять на каждом ПК для всех камер, доступ к которым осуществлен.
Замечание
•
Следующую процедуру нельзя использовать, если Вы используете DDNS.
1.
Запустите браузер, а затем выполните доступ к камере, используя протокол HTTPS.
2.
Когда отображается окно предупреждения безопасности, то щелкают по ссылке “Продолжить открытие этого веб-уэла (не рекомендуется).”
→ Представляется страница “Живое”. Если появляется окно аутентификации, введите имя пользователя и пароль.
Замечание
•
Данное предупреждение отображается, поскольку текст, введенный в поле адреса, не соответствует тексту, отображенному в теме сертификата. Данный тип предупреждения отображается, поскольку создан сертификат для предварительно установленного сертификата, IP-адрес или доменное имя, назначенные камере, пока не определены. Однако, поскольку сертификат, сконфигурированный в “2.8.3.2 Получение корневого сертификата” (→2.8.3.2 Получение корневого сертификата), выдается только для изделий компании Panasonic, это не является проблемой.
3.
Щелкните на “Ошибка сертификата” по URL-ссылке и щелкните “Просмотр сертификатов” в нижней части окна “Несовпадающий адрес”.
Замечание
•
Если отображается “Недействительный сертификат”, как показано ниже, даже если Вы установили корневой сертификат (→2.8.3.2 Получение корневого сертификата), завершите соединение и проверьте, не подключены ли подозрительные устройства.
4.
Отображается окно “Cертификат”. Выберите вкладку “Состав”.
5.
Подтвердите параметр <Все>, который отображается для “Показать”, а затем щелкните “Cубъект” в поле. Скопируйте текст, показанный после “CN=” в нижнем поле.
6.
В меню Начало введите следующий текст в текстовое поле “Поиск программ и файлов”, а затем нажмите [Ctrl], [Shift] и [Enter] одновременно.
notepad C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
7.
Если отображается окно “Управление учетными записями пользователей”, выберите “Да”.
8.
Открыто окно “hosts - Блокнот”. Добавьте следующий текст в конец файла.
(IP-адрес камеры) (скопированный текст из шага 5)
Пример, когда IP-адрес “192.168.0.10”, а CN камеры “WV–xxxxxx.0000-0100-450D-0022.panasonic-security-system.net”.
9.
Выберите “Файл” → “Сохранить”, чтобы сохранить файл, а затем закройте файл.
10.
При выполнении доступа с помощью браузера, добавьте следующий текст для CN после ввода “https://” в поле адреса.
ВНИМАНИЕ
•
При изменении номера порта НТТРS с “443”, введите “следующий текст для CN + : (Двоеточие) + номер порта” в поле адреса браузера.
Пример, когда номер порта “61443”:
https://WV-xxxxxx.0000-0100-450D-0022.panasonic-security-system.net:61443
•
Мы рекомендуем добавить URL камеры в закладку Вашего браузера. Если Вы забыли URL своей камеры, см. файл хостов.
11.
Когда настройки завершены, цвет фона адресного поля изменяется на белый. Проверьте, что отображается “Идентификация веб-сайта” после нажатия клавиши с меткой с правой стороны адресной строки.
Замечание
•
Если Вы не можете получить доступ с помощью этого метода, причиной этому могут быть настройки прокси-сервера. Обратиться к сетевому администратору.
ВНИМАНИЕ
•
Когда осуществляется доступ к камере с использованием протокола HTTPS, то могут уменьшиться интервал обновления и скорость передачи кадров изображений.