2.6.1 Конфигурирование уставок, относящихся к действию при возникновении тревоги [Тревога]
Щелкают по вкладке [Тревога] на странице “Тревога”. (→2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
В этом блоке могут быть конфигурированы параметры, относящиеся к тревоге. Подробнее о настройках, относящихся к изображениям при тревоге и выходу тревоги, см. 2.6.4 Конфигурирование настроек, относящихся к действию камеры при возникновении тревоги [Тревога], 2.6.2 Сконфигурируйте установки, относящиеся к выходной клемме [Тревога] .
Тревога
[Клемма 1]
Определяют порядок использования входа 1.
•
Откл.: Не используется.
•
Ввод тревоги(TRM1): Принимает сигналы о тревоге. Когда выбран параметр “Ввод тревоги”, отобразится выпадающее меню с командами “Закрыть” и “Открыть”.
–
Закрыть: Тревога детектируется при переключении статуса разъема в состояние “Закрыть”.
–
Открыть: Тревога детектируется при переключении статуса разъема в состояние “Открыть”.
Кроме того, отобразится выпадающее меню для выбора номера камеры при выборе параметра “Ввод тревоги”.
–
Камера 1: Функционирует как ввод тревоги камеры 1.
–
Камера 2: Функционирует как ввод тревоги камеры 2.
–
Камера 3: Функционирует как ввод тревоги камеры 3.
–
Камера 4: Функционирует как ввод тревоги камеры 4.
•
Вход сигнала переключения черно-белого режима: Принимает входной сигнал переключения на черно-белый режим. (Когда вход настроен на ''Вкл.'', то включается черно-белый режим.)
•
Авто коррекция времени: Принимает ввод коррекции времени. При получении сигнала и в случае, если часы установлены в пределе 29 минут ± час, время будет настроено на 00 минут 00 секунд. Когда настройка времени перемещается назад менее чем на 5 секунд, время не меняется. Когда выбран параметр “Авто коррекция времени”, отобразится выпадающее меню с командами “Закрыть” и “Открыть”.
–
Закрыть: Время регулируется при изменении статуса клеммы на “Закрыть”.
–
Открыть: Время регулируется при изменении статуса клеммы на “Открыть”.
•
По умолчанию: Откл.
[Клемма 2]
Определяют порядок использования входа 2.
•
Откл.: Не используется.
•
Ввод тревоги(TRM2): Принимает сигналы о тревоге. Когда выбран параметр “Ввод тревоги”, отобразится выпадающее меню с командами “Закрыть” и “Открыть”.
–
Закрыть: Тревога детектируется при переключении статуса разъема в состояние “Закрыть”.
–
Открыть: Тревога детектируется при переключении статуса разъема в состояние “Открыть”.
Кроме того, отобразится выпадающее меню для выбора номера камеры при выборе параметра “Ввод тревоги”.
–
Камера 1: Функционирует как ввод тревоги камеры 1.
–
Камера 2: Функционирует как ввод тревоги камеры 2.
–
Камера 3: Функционирует как ввод тревоги камеры 3.
–
Камера 4: Функционирует как ввод тревоги камеры 4.
•
Выход тревоги: Выход тревоги осуществляется в соответствии с уставками “Выходная клемма” (→2.6.2 Сконфигурируйте установки, относящиеся к выходной клемме [Тревога] ).
Кроме того, отобразится выпадающее меню для выбора номера камеры при выборе параметра “Выход тревоги”.
–
Камера 1: Выполняет вывод при обнаружении тревоги камерой 1.
–
Камера 2: Выполняет вывод при обнаружении тревоги камерой 2.
–
Камера 3: Выполняет вывод при обнаружении тревоги камерой 3.
–
Камера 4: Выполняет вывод при обнаружении тревоги камерой 4.
•
По умолчанию: Откл.
[Клемма 3]
Определяют порядок использования входа 3.
•
Откл.: Не используется.
•
Ввод тревоги(TRM3): Принимает сигналы о тревоге. Когда выбран параметр “Ввод тревоги”, отобразится выпадающее меню с командами “Закрыть” и “Открыть”.
–
Закрыть: Тревога детектируется при переключении статуса разъема в состояние “Закрыть”.
–
Открыть: Тревога детектируется при переключении статуса разъема в состояние “Открыть”.
Кроме того, отобразится выпадающее меню для выбора номера камеры при выборе параметра “Ввод тревоги”.
–
Камера 1: Функционирует как ввод тревоги Камера 1.
–
Камера 2: Функционирует как ввод тревоги камеры 2.
–
Камера 3: Функционирует как ввод тревоги камеры 3.
–
Камера 4: Функционирует как ввод тревоги камеры 4.
•
Выход тревоги: Выход тревоги осуществляется в соответствии с уставками “Выходная клемма” (→2.7.2 Конфигурирование уставок, относящихся к аутентификации хоста [Идент. хоста]). Кроме того, отобразится выпадающее меню для выбора номера камеры при выборе параметра “Выход тревоги”.
–
Камера 1: Выполняет вывод при обнаружении тревоги камерой 1.
–
Камера 2: Выполняет вывод при обнаружении тревоги камерой 2.
–
Камера 3: Выполняет вывод при обнаружении тревоги камерой 3.
–
Камера 4: Выполняет вывод при обнаружении тревоги камерой 4.
•
Выход AUX: Подается выходной сигнал AUX. На странице “AUX” отображаются кнопки [Живое].
•
По умолчанию: Откл.
ВНИМАНИЕ
•
Чтобы разъемы EXT I/O распознали входные сигналы тревоги при изменении состояния разъемов с “Откр.” на “Закр.” (“Вкл.”) или с “Закр.” на “Откр.” (“Выкл.”), требуется порядка 100 ms или более. В связи с тем, что сигналы тревоги невозможно выявить в течение приблизительно 5 сек. после обнаружения, входные сигналы тревоги, принятые в течение приблизительно 5 сек. после обнаружения тревоги, не выявляются.
Замечание
•
AUX – разъем камеры, который позволяет пользователям управлять (открытием/закрытием) по своему усмотрению на странице “Живое”. Например, оператор может дистанционно управлять освещением в месте, где установлена камера, подсоединив устройство управления освещением к этому разъему.
•
См. документ “Важная информация” на поставленном CD-ROM для получения дополнительной информации о номинале входа/выхода каждой клеммы.
[Тревога по VMD]
При щелчке по “VMD >>” отображается вкладка [Зона VMD] на странице “Тревога”. (→2.6.6 Установка зон VMD [Зона VMD])
[Тревога по команде]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, принимать ли тревогу по команде.
Тревога по команде представляет собой функцию извещения о тревоге по протоколу Panasonic с прочих камер. Когда выбрано “Вкл.”, то действия при возникновении тревоги совершаются между камерами.
•
По умолчанию: Откл.
[Номер исходного порта]
Выбирают номер порта, применяемого для приема тревоги по команде.
•
Возможный диапазон: 1-65535
•
По умолчанию: 8181
Нижеуказанные номера порта не могут применяться, так как они уже использованы.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 32768-49151, 59000-61000
[Время выключения тревоги]
Сконфигурируйте продолжительность, в течение которой обнаружения не будут выполняться после обнаружения тревоги. Например, при использовании данной функции можно предотвратить слишком частую отправку электронной почты, когда сконфигурирована отправка уведомления об электронной почте на мобильные телефоны при обнаружении тревоги.
5-600сек
•
По умолчанию: 5s
Замечание
•
Продолжительность, в течение которой обнаружения не будут выполнены, можно установить для каждого вида тревоги. Например, когда обнаружения для тревоги по команде не будут выполнены, обнаружения для тревоги по VMD могут быть выполнены.