1.2.1 Мониторинг изображений на мобильном терминале (включая смартфоны)
Возможно подключить к камере мобильный терминал через Интернет и просматривать изображения (МJPEG или JPEG) с камеры на экране мобильного терминала. Возможно также обновить изображения для отображения записанного в последний раз изображения.
Ниже приведены совместимые мобильные терминалы. (На март 2018 года)
–
iPad, iPhone (iOS 4.2.1 и последующих версий)
–
Мобильные терминалы на платформе Android™
При использовании клеммы Android изображение формата MJPEG отображается браузером Firefox®, а изображение формата JPEG отображается стандартным браузером.
Для получения более подробной информации о совместимых устройствах см. наш веб-сайт .
(https://security.panasonic.com/support/info/ <Контрольный №: C0108>)
ВНИМАНИЕ
•
Если появляется окно аутентификации, то вводят имя и пароль пользователя.
Для повышения безопасности рекомендуется периодически изменять пароль. (→2.7.1 Конфигурирование уставок, относящихся к аутентификации пользователя [Идент. польз.])
Замечание
•
Для подключения к Интернету и мониторинга изображений с камеры необходимо заблаговременно сконфигурировать сетевые настройки мобильного терминала. (→2.8 Конфигурирование сетевых параметров [Сеть])
1.
Получают доступ к “http://IP-адрес/cam”*1 или “http://Имя хоста, зарегистрированное в DDNS-сервере/cam”*2 через мобильный терминал.
→
Отображаются изображения с камеры.
Участок отображения живых изображений
Отображаются изображения с камеры.
Участок операционных кнопок
Когда функция выбрана на участке выбора функции , здесь отображаются кнопки для выбранной функции.
Участок выбора функции
Когда выбраны функции, которыми можно управлять, на участке операционных кнопок отображаются кнопки управления функциями.
Замечание
•
Кнопка операций, отображенная на экране мобильной клеммы, может быть недоступной в зависимости от прав пользователя и уровня доступа пользователя с доступом. Для отображения кнопки операций необходимо задать права пользователя и уровень доступа (“Идент. польз.” в “Mng. пользователя”). (→2.7.1 Конфигурирование уставок, относящихся к аутентификации пользователя [Идент. польз.])
2.
Щелкают по кнопке функции, которую хочется использовать.
Переключение камеры
Управление AUX
Описание каждой функции приведено ниже.
Переключение камеры
Нажмите данную кнопку для отображения кнопок, применяемых для выбора камеры на экране.
Камеру, которую нужно отобразить, можно переключить, выбрав одну из отображенных кнопок.
Изображения с камер 1, 2, 3 или 4 отображаются как 640x360 или JPEG в VGA.
Управление AUX
Нажимают кнопку для отображения кнопок, применяемых для управления коннекторами выхода AUX на экране.
Коннекторами выхода AUX можно управлять с помощью кнопок и .
Данная функция отображается только тогда, когда параметр [Клемма 3] настроен на [Выход AUX] в меню настройки. (→2.3.3.2 Тревога: Сконфигурируйте клемму и VMD (меню установки тревоги))
Замечание
•
При изменении номера порта HTTP с “80” вводят “http://IP-адрес: (двоеточие) + номер порта/cam”*1 в поле адреса браузера. При использовании DDNS-функции получают доступ к “http://Имя хоста, зарегистрированное в DDNS-сервере: (двоеточие) + номер порта/cam”*2.
•
Когда выбрано “HTTPS” для “HTTPS” - “Связь” на вкладке [Расширенное] на странице “Сеть”, то вводится следующее.
“https://IP-адрес: (двоеточие) + номер порта/cam” или “https://Имя хоста, зарегистрированное в DDNS-сервере: (двоеточие) + номер порта/cam”
•
Если появляется окно аутентификации, то вводят имя и пароль администратора или пользователя. В зависимости от используемого мобильного терминала может потребоваться ввод пароля при каждом переключении экрана.
•
Невозможно принимать аудиосигналы, используя мобильный терминал.
•
В зависимости от используемого мобильного терминала может случиться, что изображения большого размера не отображаются. В этом случае, выбор настройки, близкой к настройке самого низкого качества для “Настройка качества изображения” для “JPEG” (→2.5.2 Конфигурирование уставок, относящихся к изображениям JPEG [Изображение]) может иногда решить данную проблему.
•
В зависимости от используемого мобильного терминала или соответствующего контрактного плана доступ может отсутствовать.
*1
IP-адрес является глобальным IP-адресом маршрутизатора в сети WAN, к которому можно получать доступ через Интернет. Однако при получении доступа к той же сети LAN, к которой относится и камера, с беспроводного совместимого мобильного терминала IP-адресом является локальный IP-адрес.
*2
Только при доступе к камере через Интернет.