1.1.2 О странице “Живое”
Замечание
•
Кнопки и элементы уставок, отображенные на странице “Живое”, можно изменить в зависимости от прав пользователя для доступа. Можно установить настройки прав пользователя в параметре “Идент. польз.” в “Mng. пользователя”. (→2.7.1 Конфигурирование уставок, относящихся к аутентификации пользователя [Идент. польз.])
Выпадающее меню [select language]
Можно выбрать отображаемый язык для камеры. Язык по умолчанию может быть настроен в [Язык] в параметре [Основная]. (→2.4.1 Конфигурирование основных параметров [Основная])
Кнопка [Login]
Эта кнопка отображается, когда “Идент. польз.” “Вкл.”, и вход в систему выполняет другое лицо, отличное от администратора, или когда “Идент. польз.” “Откл.”, а параметр “Гостевой пользователь” установлен на “Использовать”. (→2.7.1 Конфигурирование уставок, относящихся к аутентификации пользователя [Идент. польз.])
Если не удается выполнить вход, закройте все браузеры, откройте страницу “Живое” и войдите в систему еще раз.
Кнопка [Установ.]*1
Служит для вывода меню настройки на экран.
Выберите камеру для отображения
Выберите камеру для отображения в главной зоне.
Quad: Отображает изображения с камер 1, 2, 3 и 4 на экране, разделенном на 4 сегмента.
1: Отображает изображения с камеры 1.
2: Отображает изображения с камеры 2.
3: Отображает изображения с камеры 3.
4: Отображает изображения с камеры 4.
[Live view] спускающегося меню
Вы можете выбрать и переключить изображение для отображения в главной зоне из следующих:
Когда выбран параметр “Quad”: Поток(2)/JPEG(2)
Когда выбран параметр “1”, “2”, “3” или “4”: Поток(1)/ Поток(2)/ JPEG(1)
Изображение в главной зоне отображается на основании содержания, заданного в параметре Поток(1) – (2) (→Поток(1)/Поток(2)), или JPEG(1) – (2) (→JPEG).
Можно задать также первый поток, отображаемый при доступе к камере, с “Поток первоначального изображения” во вкладке [Изображение].
Замечание
•
Когда выбрано “1”, “2”, “3” или “4”, а для размера изображения выбрано одно из значений “3840×2160”, “2560×1440”, “1600×1200”, “1920×1080”, “1280×960” или “1280×720”, то в зависимости от размера окна веб-браузера размер изображения может оказаться меньше фактического. Когда выбран параметр “Quad”, изображение может стать меньше фактического размера в зависимости от размера окна веб-браузера.
Отображение информации о потоке
Отображает установку для формата кодирования потока, размера изображения, скорости передачи в битах и приоритета скорости передачи кадров для Live view потока.
Замечание
•
Отображает значения, заданные в потоке. Фактическая скорость передачи в битах и скорость передачи кадров варьируются в зависимости от сетевой среды и используемого ПК.
[Интервал обновления] спускающегося меню
Данное выпадающее меню будет отображаться только тогда, когда отображается изображение JPEG. Используйте его для выбора способа отображения изображения формата JPEG.
•
MJPEG: Использует Viewer Software (программа просмотра) для отображения изображений JPEG по порядку как MJPEG (Motion JPEG). Недоступно, если Viewer Software (программа просмотра) не установлена.
•
Интервал обновления: 1s/Интервал обновления: 3s/Интервал обновления: 5s/Интервал обновления: 10s/Интервал обновления: 30s/Интервал обновления: 60s: Обновляет изображения формата JPEG (неподвижные изображения) с указанным интервалом.
Замечание
•
В зависимости от сетевой среды или используемого ПК, изображения формата JPEG (неподвижные изображения) могут не обновляться с указанным интервалом.
•
Когда функция “Quad” настроена на “JPEG(2)”, то “Интервал обновления : 1s” и “Интервал обновления : 3s” недоступны.
[Структура] спускающегося меню
Данное выпадающее меню будет отображаться только тогда, когда изображения будут отображаться в режиме “Quad”.
Выберите структуру отображения изображений камеры из основных опций: “4 разделенных дисплея”, “360 градусов” или “270 град.+непосредств.снизу”.
Кнопки [Масштабирование]
Изображения масштабируются за счет функции электронного масштабирования с использованием вьюера “Network Camera View 4S”. При выборе “Quad” данная кнопка отображаться не будет.
•
Кнопка [x1]: Изображения в главной зоне будут отображаться при x1.
•
Кнопка [x2]: Изображения в главной зоне будут отображаться при x2.
•
Кнопка [x4]: Изображения в главной зоне будут отображаться при x4.
Кнопки [Яркость]*2
Яркость может быть отрегулирована от 0 до 255. Щелкните на кнопку , чтобы сделать изображение ярче, или щелкните на кнопку , чтобы сделать изображение темнее. Если нажать кнопку [Нормальная], дисплей будет сброшен до значения по умолчанию. При выборе “Quad” данная кнопка отображаться не будет.
Кнопка [AUX]
Данные кнопки отображаются только тогда, когда для настройки “Клемма 3” параметра “Тревога” задано значение “Выход AUX” в меню настройки. (→2.3.3.2 Тревога: Сконфигурируйте клемму и VMD (меню установки тревоги))
•
Кнопка [Open]: Статус разъема AUX будет открыт.
•
Кнопка [Close]: Статус разъема AUX будет закрыт.
Замечание
•
Имена “AUX”, “Open” и “Close” могут быть изменены. (→2.6.3 Изменение имени AUX [Тревога] )
Кнопка [Запись на SD]*2
Кнопка [Запись на SD] будет отображаться, только когда “Ручной” выбрано для “Сохранить триггер” на вкладке [Карта памяти SD]. (→[Сохранить триггер])
Щелкают по этой кнопке для ручной записи изображений на карту памяти SD. О порядке ручной записи изображений на карту памяти SD см. 1.3 Ручная запись изображений на карте памяти SD.
Кнопка [Журнал]
При щелчке по кнопке [Журнал] отображается перечень журналов и могут быть воспроизведены изображения, сохраненные на карте памяти SD.
Более подробно о перечне журналов и порядке воспроизведения изображений, сохраненных на карте памяти SD, см. 1.5 Представление перечня журналов.
Кнопка [Viewer Software]
Начинает установку Viewer Software (программы просмотра) для отображения. Данная кнопка не будет доступна, если Viewer Software (программа просмотра) уже установлена на ПК, или если “Автоматическая установка” параметра [Программа просмотра (nwcv4Ssetup.exe)] вкладки [Основная] установлена в положение “Откл.”. (→[Программа просмотра (nwcv4Ssetup.exe)] - [Автоматическая установка])
Имя камеры
Представляется имя камеры, введенное для “Имя камеры” на вкладке [Основная]. (→[Имя камеры])
Кнопка Поддержка:
При щелчке по данной кнопке сайт поддержки, показанный ниже, будет отображен во вновь открытом окне. Это Веб-узел содержит техническую информацию, часто задаваемые вопросы и другую информацию.
https://security.panasonic.com/support/
Кнопка индикации возникновения тревоги*2
Данная кнопка будет мигать при возникновении тревоги, а кнопка камеры, к которой относится сигнал тревоги, будет гореть (одна из кнопок (1) – (4)). Эта кнопка при щелчке исчезает, и все разъемы выхода тревоги сбрасываются в исходное состояние. (→1.4 Действие при возникновении тревоги)
Замечание
•
Поскольку мигание кнопки, указывающей на появление сигнала оповещения, не связано с записью изображений на карту памяти SD, отправкой электронной почты, или другими операциями, проверьте параметры каждой операции отдельно.
Кнопка полного экрана
Изображения представляются на весь экран. Если кнопка полного экрана нажата один раз, когда изображение, отображенное в главной зоне, меньше главной зоны, изображение отображается в соответствии с его размером. Если кнопка полного экрана нажата один раз, когда изображения отображаются в соответствии с их размерами, изображения отображаются на полный экран. Для возврата к странице “Живое” при отображении изображения на весь экран, нажмите кнопку [Esc]. При выборе “Quad” данная кнопка отображаться не будет.
Кнопка моментального снимка
Щелкают по этой кнопке для фотографирования (съемки неподвижного изображения). Неподвижное изображение отображается во вновь открытом окне. При щелчке правой кнопкой на представленном изображении, появляется всплывающее меню. Отображенное изображение может быть сохранено в ПК путем выбора “Save” во всплывающем меню.
При выборе “Print” возможен вывод на принтер. При выборе “Quad” данная кнопка отображаться не будет.
Замечание
•
Всплывающее меню [Save] и [Print] не будет отображаться, если программа для просмотра Viewer Software не установлена.
•
Могут понадобиться следующие настройки.
Открыв Internet Explorer, щелкают по [Сервис] → [Свойства обозревателя] → [Безопасность] → [Надежные узлы] → [Узлы]. Следует зарегистрировать адрес камеры на [Веб-узлы] из отображенных надежных окон. После регистрации следует закрыть веб-браузер, а затем снова осуществить доступ к камере.
•
Если выполнение моментального снимка занимает больше указанного времени из-за сетевого окружения, моментальный снимок может не отобразиться.
•
Если размер изображения, указанный для JPEG, нельзя получить, изображения формата JPEG отображаются в размере изображения, который можно получить.
Поэтому, когда на ПК отображаются изображения формата JPEG, полученные с помощью моментального снимка, размер отображаемого изображения может отличаться от размера изображений.
Кнопка микрофонного входа
Применяется для включения/отключения приема аудиосигналов (прослушивание звучания с камеры на ПК). Данная кнопка отображается только при выборе “Микрофонный вход” для “Режим передачи аудио” в меню установки. (→2.5.5 Конфигурирование уставок, относящихся к аудио [Аудио] )
Когда аудиоприем выключен, эта кнопка преобразуется в кнопку и не будет слышно аудио с камеры.
Возможно регулировать громкость звучания (Низ./Средн./Выс.) путем перемещения курсора для громкости .
Замечание
•
Когда “Отрегулируйте микрофонный вход” задан на “Режим управления громкостью аудио” в меню установки, курсор громкости не отображается при использовании “Аудио-запись”.
•
При повторном включении камеры отрегулированная громкость звучания (для приема аудиосигналов) возвращается к уровню, установленному на вкладке [Аудио] в меню установки. (→2.5.5 Конфигурирование уставок, относящихся к аудио [Аудио] )
•
Фактический уровень громкости меняется в трех степенях несмотря на бесступенчатое движение курсора для громкости.
•
Если работают несколько браузеров камеры одновременно на одном компьютере, звук не будет слышен из браузеров камер, которые были открыты позже. Пожалуйста, подключайтесь только к 1 камере за раз.
Контрольная лампочка статуса записи SD
По этой лампочке можно узнать статус записи SD.
Когда началась запись на память SD контрольная лампочка состояния записи на SD загорается ровным красным светом. Лампочка гаснет, когда запись на память SD прекращается.
Данная лампочка отображается, когда выбрано “Ручной” или “Расписание”в параметре “Сохранить триггер” в меню настройки. (→2.4.2 Конфигурирование параметров, относящихся к карте памяти SD [Карта памяти SD])
Главная область
В этой зоне представляются изображения с камеры.
В соответствии с уставками, конфигурированными в параметрах “Формат отображения времени” и “Формат отображения даты/времени”, отображается текущее время и дата. (→2.4.1 Конфигурирование основных параметров [Основная])
Кроме того, после выполнения настройки, отобразится статус яркости (→[Отображение статуса яркости]), а также знаки, сконфигурированные для “Изображение имени камеры на экране” (→[Отображение на экране]).
Операцию масштабирования можно выполнять с помощью колесика мыши. (кроме “Quad”)
При щелчке на нужной точке во время отображения в главной области изображений прямой передачи с увеличением x2 или x4 камера сдвинется так, чтобы нажатая точка отобразилась в центре главной области.
Замечание
•
При управлении камерой пользователем с низким уровнем доступа изображения, представленные на экране, могут временно меняться. Это не оказывает влияния на работу прибора.
•
В зависимости от применяемого ПК, если снимаемая сцена резко изменяется, из-за ограничений интерфейса графических устройств GDI ОС может возникнуть разрыв экрана*.
*Явление, при котором участки картинки на экране отображаются немного разорванными по горизонтали.
*1
Управление может производиться только пользователями, чей уровень доступа - “1. Администратор”.
*2
Управление может производиться только пользователями, чей уровень доступа - “1. Администратор” или “2. Управ. камер.”, когда выбрано “Вкл.” для “Идент. польз.” (→2.7.1 Конфигурирование уставок, относящихся к аутентификации пользователя [Идент. польз.]).