2.7.4 Настройте IEEE 802.1X [IEEE 802.1X]
Щелкают по вкладке [IEEE 802.1X] на странице “Mng. пользователя”. (→Экранное меню и порядок управления см. на 2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
На этой странице могут быть конфигурированы параметры, относящиеся к IEEE 802.1X.
[IEEE 802.1X]
Выберите “Вкл.” или “Откл.” для определения, нужно ли выполнять идентификацию порта с помощью IEEE 802.1X.
•
По умолчанию: Откл.
[Имя пользователя]
Введите имя пользователя для доступа к аутентификации переключателя LAN.
•
Доступное число знаков: 1 - 32 знаков
•
Недопустимые знаки: " & : ; \
[Пароль]
[Повторить пароль]
Введите пароль для доступа к аутентификации переключателя LAN.
•
Доступное число знаков: 4 - 32 знаков
•
Недопустимые знаки: " &
[Метод EAP]
Выберите метод идентификации из EAP-MD5 или EAP-PEAP.