2.2.3 Об окне меню настройки
Кнопка [Установ.]
Отображает страницу “Установ.”.
Кнопка [Живое]
Отображает страницу “Живое”.
Кнопка [Простая установка]
Отображает страницу “Простая установка”. Страница “Простая установка” используется для простой установки, соединения с Интернетом, а также для установки действий событий, таких как параметры тревоги и движение камеры по тревоге. (→2.3 Используйте параметр Простая установка [Простая установка])
Кнопка [Основная]
Отображает страницу “Основная”. На странице “Основная” могут быть конфигурированы основные уставки, такие как время и дата и имя камеры, а также уставки, относящиеся к карте памяти SD. (→2.4 Конфигурирование основных параметров камеры [Основная])
Кнопка [Изображение/Аудио] Кнопка [Изображение]
Служит для отображения страницы “Изображение/Аудио” , страницы “Изображение” . Настройки, относящиеся к качеству и размеру изображения камеры и др. в формате JPEG, H.265 и H.264, можно сконфигурировать на странице “Изображение/Аудио” или на странице “Изображение” . (→2.5 Выполните конфигурацию настроек, относящихся к изображениям и аудио [Изображение/Аудио , Изображение ])
Кнопка [Тревога]
Отображает страницу “Тревога”. На странице “Тревога” могут быть конфигурированы параметры, относящиеся к возникновению тревоги, такие как параметры действия при возникновении тревоги, извещения о возникновении тревоги и параметры зоны VMD. (→2.6 Конфигурирование уставок тревоги [Тревога])
Кнопка [Mng. пользователя]
Отображает страницу “Mng. пользователя”. На странице “Mng. пользователя” могут быть конфигурированы параметры, относящиеся к аутентификации, такие как ограничение доступа пользователей и ПК к камере. (→2.7 Конфигурирование уставок, относящихся к аутентификации [Mng. пользователя])
Кнопка [Сеть]
Отображает страницу “Сеть”. Настройки сети и установки, связанные с DDNS (Dynamic DNS - Динамической системой доменных имен), SNMP (Simple Network Management Protocol - Простым протоколом управления сетью), сервером NTP и QoS можно сконфигурировать на странице “Сеть”. (→2.8 Конфигурирование сетевых параметров [Сеть])
Кнопка [Расписание]
Отображает страницу “Расписание”. На странице “Расписание” можно назначить часовые пояса для включения функции видеодетектирования движения (VMD). (→2.9 Конфигурирование установок, относящихся к расписаниям [Расписание])
Кнопка [Техобслуживание]
Отображает страницу “Техобслуживание”. На странице “Техобслуживание” могут быть выполнены проверка системного журнала, обновление прошивки, проверка статуса и инициализация меню настройки. (→2.10 Техобслуживание камеры [Техобслуживание])
Кнопка [Поддержка]
Отображает страницу поддержки. На странице поддержки указан способ доступа к веб-сайту поддержки Panasonic. (→2.11 Отображает веб-узел поддержки Panasonic [Поддержка])
Имя камеры
Представляется имя камеры, параметры которой конфигурируются в настоящее время.
Страница установки
Представляются страницы каждого меню установки. Имеются вкладки для некоторых меню установки.
Нижняя часть страницы установок была пропущена.