2.3.3 Настройте действие события [Действие события]
Нажмите на вкладку [Действие события] на странице “Простая установка”. (→2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
Текущие параметры отображаются здесь.
Действия события для записи расписания SD и обнаружения тревоги можно задать во вкладке [Действие события]. После того, как настройки будут завершены в каждом меню установки, щелкните на кнопку [Следующий], чтобы продолжить.
Процесс установки следующий.
Замечание
•
Если нажать кнопку [Следующий], установки на экране будут сохранены.
Порядок установки действия события

| Тип функции события: Выберите триггер согласно назначению установки. |  | Тревога (→2.3.3 Настройте действие события [Действие события]) |  | Запись по расписанию (→2.3.3.7 Расписание: Настройка записи на SD (меню установки формата записи)) |
|  | Клемма /VMD |  |  |
| Установка действия события: Настройте условия действия, выбранные в установке типа функции события. |  | Запись на карту памяти SD: H.265/H.264 (→2.3.3.4 Тревога: Настройте детали для условий записи) |  | Запись на карту памяти SD: H.265/H.264 (→2.3.3.8 Расписание: Установите Запись на карту памяти SD (меню установки записи видео)) |
| Подробная установка события: Настройте детали установок в параметре действия события. |  | Уставки условий записи |  | Уставки условий записи |
|  | Выход тревоги (Клемма) |  |  |
|  | Установки электронной почты |  | Параметры расписания |
|  | Завершенный |  | Завершенный |

2.3.3.1 Настройте расписание/тревогу (меню установки типа функции события)
Выберите тип функции события здесь.
[Триггер]
•
Тревога: Выберите при установке уставок обнаружения тревоги.
•
Расписание: Выберите во время “Запись на карту памяти SD”
•
По умолчанию: Тревога
[Форматирование карты памяти SD]
Для форматирования карты памяти SD щелкают по кнопке [Выполнить].
Как только Вы щелкните на кнопку [Выполнить], отобразится экран подтверждения “Формат”.
Если Вы нажмете на кнопку [Хорошо], начнется форматирование.
Как только отобразится экран подтверждения параметра “Формат”, нажмите кнопку .
ВНИМАНИЕ
•
Когда карта памяти SD форматирована, то все данные, сохраненные на ней, удаляются.
•
В процессе форматирования нельзя отключать питание камеры.
Кнопка [Следующий]
При выборе “Тревога” и щелчке по кнопке [Следующий] отобразится меню установки тревоги. (→2.3.3.2 Тревога: Сконфигурируйте клемму и VMD (меню установки тревоги))
При выборе “Расписание” и щелчке по кнопке [Следующий] отобразится меню установки типа функции расписания. (→2.3.3.7 Расписание: Настройка записи на SD (меню установки формата записи))
2.3.3.2 Тревога: Сконфигурируйте клемму и VMD (меню установки тревоги)
В этой секции могут быть сконфигурированы установки, относящиеся к действиям, при обнаружении тревоги.
Тревога
[Клемма 1]
Определяют порядок использования входа 1.
•
Откл.: Не используется.
•
Ввод тревоги(TRM1): Принимает ввод тревоги по входу.
–
Закрыть: Тревога детектируется при переключении статуса разъема в состояние “Вкл.”.
–
Открыть: Тревога детектируется при переключении статуса разъема в состояние “Откл.”.
Кроме того, отобразится выпадающее меню для выбора номера камеры при выборе параметра “Ввод тревоги(TRM1)”.
–
Камера 1: Функционирует как ввод тревоги камеры 1.
–
Камера 2: Функционирует как ввод тревоги камеры 2.
–
Камера 3: Функционирует как ввод тревоги камеры 3.
–
Камера 4: Функционирует как ввод тревоги камеры 4.
•
Вход сигнала переключения черно-белого режима: Принимает вход сигнала переключения черно-белого режима. (Когда вход настроен на “Вкл.”, то включается черно-белый режим)
•
Авто коррекция времени: Принимает уставки времени через входную клемму. При вводе сигнала, если разница во времени от одного часа (каждый час) менее 29 минут, время регулируется на 00 минут 00 секунд. Время не меняется при действиях, которые сбрасывают время менее чем через 5 секунд. При выборе авто коррекции времени отображается выпадающее меню для выбора закрытия или открытия.
–
Закрыть: Выполняет авто коррекцию времени, когда статус клеммы изменен на “Закрыть”.
–
Открыть: Выполняет авто коррекцию времени, когда статус клеммы изменен на “Открыть”.
•
По умолчанию: Откл.
[Клемма 2]
Определяют порядок использования входа 2.
•
Откл.: Не используется.
•
Ввод тревоги(TRM2): Принимает ввод тревоги по входу.
–
Закрыть: Тревога детектируется при переключении статуса разъема в состояние “Вкл.”.
–
Открыть: Тревога детектируется при переключении статуса разъема в состояние “Откл.”.
Кроме того, отобразится выпадающее меню для выбора номера камеры при выборе параметра “Ввод тревоги(TRM2)”.
–
Камера 1: Функционирует как ввод тревоги камеры 1.
–
Камера 2: Функционирует как ввод тревоги камеры 2.
–
Камера 3: Функционирует как ввод тревоги камеры 3.
–
Камера 4: Функционирует как ввод тревоги камеры 4.
•
Выход тревоги: Выход тревоги осуществляется в соответствии с уставками “Выходная клемма” (→2.6.2 Сконфигурируйте установки, относящиеся к выходной клемме [Тревога] ).
Кроме того, отобразится выпадающее меню для выбора номера камеры при выборе параметра “Выход тревоги”.
–
Камера 1: Выполняет вывод при обнаружении тревоги камерой 1.
–
Камера 2: Выполняет вывод при обнаружении тревоги камерой 2.
–
Камера 3: Выполняет вывод при обнаружении тревоги камерой 3.
–
Камера 4: Выполняет вывод при обнаружении тревоги камерой 4.
•
По умолчанию: Откл.
[Клемма 3]
Определяют порядок использования входа 3.
•
Откл.: Не используется.
•
Ввод тревоги(TRM3): Принимает ввод тревоги по входу.
–
Закрыть: Тревога детектируется при переключении статуса разъема в состояние “Вкл.”.
–
Открыть: Тревога детектируется при переключении статуса разъема в состояние “Откл.”.
Кроме того, отобразится выпадающее меню для выбора номера камеры при выборе параметра “Ввод тревоги(TRM3)”.
–
Камера 1: Функционирует как ввод тревоги камеры 1.
–
Камера 2: Функционирует как ввод тревоги камеры 2.
–
Камера 3: Функционирует как ввод тревоги камеры 3.
–
Камера 4: Функционирует как ввод тревоги камеры 4.
•
Выход тревоги: Выход тревоги осуществляется в соответствии с уставками “Выходная клемма” (→2.6.2 Сконфигурируйте установки, относящиеся к выходной клемме [Тревога] ).
Кроме того, отобразится выпадающее меню для выбора номера камеры при выборе параметра “Выход тревоги”.
–
Камера 1: Выполняет вывод при обнаружении тревоги камерой 1.
–
Камера 2: Выполняет вывод при обнаружении тревоги камерой 2.
–
Камера 3: Выполняет вывод при обнаружении тревоги камерой 3.
–
Камера 4: Выполняет вывод при обнаружении тревоги камерой 4.
•
Выход AUX: Выполняется выход AUX. На странице “Живое” отображаются кнопка [AUX].
•
По умолчанию: Откл.
Тревога по VMD
•
Вкл.: Если зона VMD не сконфигурирована, сконфигурирован весь регион. Для конфигурации зоны VMD используйте вкладку [Зона VMD] на странице “Тревога”. (→2.6.6 Установка зон VMD [Зона VMD])
•
Откл.: Запрещает все регионы VMD.
•
По умолчанию: Откл.
[Время выключения тревоги]
Задайте продолжительность, детектирование которой не выполняется, после обнаружения тревоги. Например, при использовании данной функции можно предотвратить слишком частую отправку почты, когда сконфигурирована отправка извещения об электронной почте на мобильные телефоны при обнаружении тревоги.
5 – 600 секунд
•
По умолчанию: 5s
Замечание
•
Продолжительность времени выключения тревоги можно указать для каждого типа тревоги. Например, когда обнаружения для “Тревога по входу 1” не будут выполнены, обнаружения для “Тревога по VMD” могут быть выполнены.
Кнопка [Следующий]
Нажмите кнопку [Следующий], чтобы отобразить меню установки потока записи (→2.3.3.3 Тревога: Служит для установки потока записи (меню установки потока записи).)
Замечание
•
Если нажать кнопку [Следующий], элементы настройки на экране сохраняются.
Кнопка [Назад]
Если щелкнуть по кнопке [Назад], отобразится меню установки типа функции события. (→2.3.3.1 Настройте расписание/тревогу (меню установки типа функции события))
2.3.3.3 Тревога: Служит для установки потока записи (меню установки потока записи).
Выберите тип потока для записи на карту памяти SD.
[Формат записи]
Выберите формат кодирования потока для изображений для записи с Поток(1) или Поток(2).
Кнопка [Следующий]
Нажмите кнопку [Следующий], чтобы отобразить меню установки записи видео.
Замечание
•
Если нажать кнопку [Следующий], элементы настройки на экране сохраняются.
Кнопка [Назад]
При щелчке по кнопке [Назад] отобразится меню установки тревоги. (→2.3.3.2 Тревога: Сконфигурируйте клемму и VMD (меню установки тревоги))
2.3.3.4 Тревога: Настройте детали для условий записи
Настройте Запись на карту памяти SD (H.265 или H.264) (меню установки записи видео)
В данном разделе сконфигурирована Запись на карту памяти SD (Н.265 или H.264) при обнаружении тревоги.
[Аудио-запись]
Выберите Вкл./Откл. для того, чтобы определить, осуществлять ли запись аудиоданных.
•
Вкл.: Сохраняет аудиоданные в видео (формат MP4).
•
Откл.: Не сохраняет аудиоданные в видео (формат МР4).
[Приоритет скорости передачи кадров]
Выберите скорость передачи кадров для H.265 (или H.264) для записи.
Замечание
•
См. [Скорость передачи кадров*] в разделе “2.3.3.8 Расписание: Установите Запись на карту памяти SD (меню установки записи видео)” для получения информации о доступной скорости передачи данных и скорости передачи в битах, которые заданы согласно скорости передачи кадров.
[Длительность записи]
Определяют, выполнять запись до тревоги или нет. Установите продолж. для сохранения данных изображений на карте памяти SD.
Откл./ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 8s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 90s/ 120s
•
По умолчанию: Откл.
Замечание
•
Значения изменяются в зависимости от скорости передачи в битах и размера изображения потока записи. Так как выбранная скорость передачи данных увеличивается, доступное максимальное значение продолжительности предварительного оповещения уменьшается.
[Длительность (записи) после тревоги]
Настраивают длительность записи для сохранения данных-изображений на карте памяти SD после возникновения тревоги.
10s/ 20s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 120s/ 180s/ 240s/ 300s
•
По умолчанию: 30s
* Фактическое время записи иногда может оказываться большим, чем длительность, выбранная для данной настройки.
Кнопка [Следующий]
При выборе “Выход тревоги” в меню установки тревоги и щелчке кнопки [Следующий] отобразится меню установки выхода тревоги. (→2.3.3.5 Тревога: Настройте выходную клемму )
При щелчке по кнопке [Следующий] в меню установки тревоги, не выбирая “Выход тревоги”, отобразится меню установки почты. (→2.3.3.6 Тревога: настройте извещения по почте и почтовый сервер)
Замечание
•
Если нажать кнопку [Следующий], элементы настройки на экране сохраняются.
Кнопка [Назад]
При щелчке по кнопке [Назад] отобразится меню установки потока записи. (→2.3.3.3 Тревога: Служит для установки потока записи (меню установки потока записи).)
2.3.3.5 Тревога: Настройте выходную клемму
В данном разделе сконфигурирован выход тревоги.
•
Чтобы сконфигурировать установки, относящиеся к выходной клемме:
См. 2.6.2 Сконфигурируйте установки, относящиеся к выходной клемме [Тревога] для получения информации о способе конфигурации вышеуказанного экрана.
Кнопка [Следующий]
При щелчке по кнопке [Следующий] отобразится меню установки почты. (→2.3.3.6 Тревога: настройте извещения по почте и почтовый сервер)
Замечание
•
Если нажать кнопку [Следующий], элементы настройки на экране сохраняются.
Кнопка [Назад]
При щелчке по кнопке [Назад] отобразится меню установки записи видео (→ Настройте Запись на карту памяти SD (H.265 или H.264) (меню установки записи видео)).
2.3.3.6 Тревога: настройте извещения по почте и почтовый сервер
В данном разделе могут быть сконфигурированы параметры, относящиеся к электронной почте.
•
Для конфигурации параметров, связанных с электронной почтой:
См. 2.8.2.1 Конфигурирование уставок, относящихся к отправке электронной почты для получения информации о способе конфигурации вышеуказанного экрана.
Кнопка [Установ.]
Если Вы нажмете на кнопку [Установ.], установка будет завершена.
Кнопка [Назад]
Если нажать кнопку [Назад], отобразится меню установки записи видео (→2.3.3.8 Расписание: Установите Запись на карту памяти SD (меню установки записи видео)) или меню установки выхода тревоги (→2.3.3.5 Тревога: Настройте выходную клемму ).
2.3.3.7 Расписание: Настройка записи на SD (меню установки формата записи)
Выберите тип потока для записи на карту памяти SD.
[Формат записи]
Выберите поток для записи с Поток(1) или Поток(2).
Кнопка [Следующий]
Нажмите кнопку [Следующий], чтобы отобразить меню установки записи видео. (→2.3.3.8 Расписание: Установите Запись на карту памяти SD (меню установки записи видео))
Замечание
•
Если нажать кнопку [Следующий], элементы настройки на экране сохраняются.
Кнопка [Назад]
Если щелкнуть по кнопке [Назад], отобразится меню установки типа функции события. (→2.3.3.1 Настройте расписание/тревогу (меню установки типа функции события))
2.3.3.8 Расписание: Установите Запись на карту памяти SD (меню установки записи видео)
Здесь сконфигурирована Запись на карту памяти SD (Н.265 или H.264) согласно расписанию.
[Аудио-запись]
Определите, выполнять ли аудио-запись.
•
Вкл.: Сохраняет аудиоданные в видео (формат MP4).
•
Откл.: Не сохраняет аудиоданные в видео (формат МР4).
•
По умолчанию: Откл.
ВНИМАНИЕ
•
Когда параметр [Перезаписать] изменяется с “Откл.” на “Вкл.”, если остаточная емкость карты памяти SD низкая, старые изображения могут быть удалены, чтобы подготовить сохранение новых изображений.
[Скорость передачи кадров*]
Выберите скорость передачи кадров для H.265 или H.264 для записи из следующего.
1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*
1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps*
•
По умолчанию: 15fps* 30fps*
Замечание
•
Если щелкнуть по кнопке [Следующий], параметр “Приоритет передачи” будет задан на “Приоритет скорости передачи кадров”. (→[Приоритет передачи])
Скорость передачи в битах следующая в зависимости от выбранного размера изображения и скорости передачи кадров.
Единица измерения: kbps

Размер изображения | Скорость передачи кадров (fps)
--- | ---
1 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
320×180 | 128 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 384
QVGA | 128 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 384
640×360 | 256 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 512 | 512
VGA | 256 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 512 | 512
1280×720 | 384 | 512 | 512 | 512 | 768 | 768 | 768 | 768 | 1024
1280×960 | 512 | 768 | 768 | 768 | 768 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024
1600×1200 | 768 | 1024 | 1024 | 1024 | 1536 | 1536 | 1536 | 2048 | 2048
1920×1080 | 768 | 1024 | 1024 | 1024 | 1536 | 1536 | 1536 | 2048 | 2048
2560×1440 | 1536 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | – | –
3840×2160 | 3072 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | – | –

[Перезаписать]
Определите, осуществлять ли перезапись изображений или нет, когда на карте памяти SD не хватает емкости.
•
Вкл.: Перезапись происходит, когда на карте памяти SD не хватает емкости. (В первую очередь перезаписывается наиболее старое изображение.)
•
Откл.: Прекращается сохранение изображений на карте памяти SD по окончании свободного места в карте.
•
По умолчанию: Откл.
ВНИМАНИЕ
•
Когда параметр [Перезаписать] изменяется с “Откл.” на “Вкл.”, если остаточная емкость карты памяти SD низкая, старые изображения могут быть удалены, чтобы подготовить сохранение новых изображений.
Кнопка [Следующий]
Если нажать кнопку [Следующий], отобразится меню установки для установки расписания для записи на карту памяти SD. (→2.3.3.8 Расписание: Установите Запись на карту памяти SD (меню установки записи видео))
Кнопка [Назад]
Если щелкнуть по кнопке [Назад], отобразится меню установки типа функции расписания. (→2.3.3.8 Расписание: Установите Запись на карту памяти SD (меню установки записи видео))
•
Для настройки параметров расписания:
См. 2.9 Конфигурирование установок, относящихся к расписаниям [Расписание] для получения информации о порядке установки вышеуказанного экрана.
Кнопка [Установ.]
Если Вы нажмете на кнопку [Установ.], установка будет завершена.
Кнопка [Назад]
При щелчке по кнопке [Назад] отобразится меню установки записи видео. (→2.3.3.8 Расписание: Установите Запись на карту памяти SD (меню установки записи видео))
Замечание
•
Запись видео не выполняется, если параметр “Запись на карту памяти SD” не выбран в “Режим расписания”.