2.4.1 Конфигурирование основных параметров [Основная]
Щелкают по вкладке [Основная] на странице “Основная”. (→2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
На данной странице могут быть конфигурированы уставки, такие как имя камеры, время и дата и пр.
[Язык]
Выбирают язык, отображаемый при доступе к камере, из следующих.
Авто/Английский/Японский/Итальянский/Французский/Немецкий/Испанский/Китайский/Русский/Португальский
•
Авто: Используемый браузером язык выбирается автоматически. Если язык, используемый браузером, не поддерживается камерой, будет выбран английский.
•
По умолчанию: Авто
Возможно изменить и язык, отображаемый на странице“Живое”. (→1.1.2 О странице “Живое”)
Замечание
•
Если выбран японский язык, диагностические сообщения электронной почты и информация на экране планшета будут отображаться на японском языке.
Если выбран китайский язык, информация на экране планшета будет отображаться на китайском языке.
Когда выбран какой-либо другой язык, диагностические сообщения электронной почты и информация на экране планшета будут отображаться на английском языке.
[Имя камеры]
Вводят имя камеры. После ввода имени камеры щелкают по кнопке [Установ.]. Введенное имя отображается в поле “Имя камеры”.
•
Доступное число знаков: 0 - 20 знаков
•
Недопустимые знаки: " &
•
По умолчанию: Отображается номер модели.
[Дата/время]
Вводят текущее время и дату. Когда для “Формат отображения времени” выбрано “12h”, то можно выбрать “AM” или “PM”.
•
Возможный диапазон: Jan/01/2013 00:00:00 - Dec/31/2035 23:59:59
ВНИМАНИЕ
•
В случае, если для выполнения операции с системой требуется более точная настройка времени и даты, следует использовать NTP-сервер. (→2.8.2.2 Конфигурирование уставок, относящихся к NTP-серверу)
[Формат отображения времени]
Выберите формат представления времени: “24ч” и “12h”. Вводят текущее время (час) в выбранном формате при вводе текущего времени и даты для “Дата/время”.
•
По умолчанию: 24ч
[Формат отображения даты/времени]
Выбирают формат представления даты/времени. Когда в параметре “Дата/время” задано “2018/04/01 13:10:00” после выбора “24ч” в параметре “Формат отображения времени”, то время и дата отображаются соответственно следующим образом.
•
DD/MM/YYYY: 01/04/2018 13:10:00
•
MM/DD/YYYY: 04/01/2018 13:10:00
•
DD/Mmm/YYYY: 01/Apr/2018 13:10:00
•
YYYY/MM/DD: 2018/04/01 13:10:00
•
Mmm/DD/YYYY: Apr/01/2018 13:10:00
•
По умолчанию: Mmm/DD/YYYY
[NTP]
При щелчке по “NTP >>” представляется вкладка [Расширенное] на странице “Сеть”. (→2.8.2.2 Конфигурирование уставок, относящихся к NTP-серверу)
[Часовой пояс]
Выбирают временной пояс в соответствии с местом, где камера используется.
•
По умолчанию: (GMT +09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
[DST(Летнее время)]
Выбирают “Вход”, “Выход” или “Авто” для того, чтобы определить, применять ли летнее время или нет. Конфигурируют данную настройку, если летнее время применяется в месте использования камеры.
•
Вход: Применяется летнее время. Слева от отображаемой даты и времени представляется звездочка (*).
•
Выход: Летнее время не применяется.
•
Авто: Вводит летнее время в действие в соответствии с настройками “Время и дата инициации” и “Время и дата завершения” (месяц, неделя, день недели, время).
•
По умолчанию: Выход
[Время и дата инициации] [Время и дата завершения]
Когда выбрано “Авто” в параметре “DST(Летнее время)”, то выбирают время и дату для времени начала и времени завершения (месяц, неделя, день недели, время).
[Отображение на экране]
Камера 1/ Камера 2/ Камера 3/ Камера 4: Выберите каждую камеру и выполните настройку.
•
[Отображение даты/времени]
Выберите Вкл./Откл. для определения того, нужно ли отображать дату и время на изображении. Чтобы скрыть дату и время, выберите “Откл.”. При выборе настройки “Примените настройку камеры 1 к камерам 2, 3, 4.” отразится настройка, измененная при помощи настройки камеры 1, относительно других камер (2, 3 и 4).
•
По умолчанию: Вкл.
•
[Положение даты/времени]
Выберите положение для отображения времени и даты на изображении. При выборе настройки “Примените настройку камеры 1 к камерам 2, 3, 4.” отразится настройка, измененная при помощи настройки камеры 1, относительно других камер (2, 3 и 4).
•
Верхний левый: Информация будет отображаться в верхнем левом углу экрана.
•
Нижний левый: Информация будет отображаться в нижнем левом углу экрана.
•
Верхний центральный: Информация будет отображаться в верхнем центральном углу экрана.
•
Нижний центральный: Информация будет отображаться в нижнем центральном углу экрана.
•
Верхний правый: Информация будет отображаться в верхнем правом углу экрана.
•
Нижний правый: Информация будет отображаться в нижнем правом углу экрана.
•
По умолчанию: Верхний левый
Замечание
•
Только верхний левый или нижний левый можно сконфигурировать для позиции дисплея OSD, когда выбрано “90 °” или “270 °” для “Вращение изображения”.
•
[Отображение имени камеры на экране]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, отображать ли имя камеры на экране или нет. Когда выбрано “Вкл.”, то цепочка знаков, введенная в параметр “Изображение имени камеры на экране”, отображается в положении, выбранном в параметре “Положение имени камеры”. При выборе настройки “Примените настройку камеры 1 к камерам 2, 3, 4.” отразится настройка, измененная при помощи настройки камеры 1, относительно других камер (2, 3 и 4).
•
По умолчанию: Вкл.
•
[Положение имени камеры]
Выберите положение, где отображается символьная строка на экране. При выборе настройки “Примените настройку камеры 1 к камерам 2, 3, 4.” отразится настройка, измененная при помощи настройки камеры 1, относительно других камер (2, 3 и 4).
•
Верхний левый: Символьная строка будет отображаться в верхней левой части экрана.
•
Нижний левый: Символьная строка будет отображаться в нижней левой части экрана.
•
Верхний центральный: Символьная строка будет отображаться в верхней центральной части экрана.
•
Нижний центральный: Символьная строка будет отображаться в нижней центральной части экрана.
•
Верхний правый: Символьная строка будет отображаться в верхней правой части экрана.
•
Нижний правый: Символьная строка будет отображаться в нижней правой части экрана.
•
По умолчанию: Верхний левый
•
[Изображение имени камеры на экране]
Вводят цепочку знаков, отображаемую на изображении. Отображается символьная строка, заданная для камеры 1, 2, 3 и 4 в потоковом изображении камеры.
•
Доступное число знаков: 0 - 20 знаков
•
Возможные знаки: 0-9, A-Z, a-z и следующие знаки.
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; = ?
•
По умолчанию:
–
Камера 1: Камера 1
–
Камера 2: Камера 2
–
Камера 3: Камера 3
–
Камера 4: Камера 4
[Размер знака]
Выберите размер знака даты и времени, а также текст, отображаемый на изображении.
•
100%: Отображается в виде стандартного размера.
•
150%: Отображается на 150% от стандартного размера.
•
200%: Отображается на 200% от стандартного размера.
•
По умолчанию: 100%
ВНИМАНИЕ
•
Если установки для параметра [Положение даты/времени] и [Положение имени камеры] отличаются, скорость передачи кадров может быть меньше указанного значения.
•
Если установки для параметра [Положение даты/времени] и [Положение имени камеры] различные, символы могут отображаться некорректно или налагаться в зависимости от настройки [Размер знака] и количества использованных символов. После завершения настройки параметров, выполните проверку результата на странице “Живое”.
•
Если “150%” или “200%” выбрано для пункта [Размер знака], то скорость передачи кадров может быть ниже, чем заданное значение.
•
В зависимости от настройки и количества символов, используемых для [Размер знака], и размера захвата изображения, символы, отображаемые на экране, могут оказаться обрезанными. После завершения настройки параметров, выполните проверку результата на странице “Живое”.
[Отображение статуса яркости]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, отображать ли статус яркости изображений, отображаемых на странице “Живое”, или нет, при регулировке яркости.
•
По умолчанию: Вкл.
[Вверх дном]
Выберите, переворачивать изображение (JPEG, H.265 или H.264) или нет. Можно задать параметр Вкл./Откл. для Камера 1, Камера 2, Камера 3 и Камера 4.
•
По умолчанию:
Камера 1: Откл.
Камера 2: Откл.
Камера 3: Откл.
Камера 4: Откл.
ВНИМАНИЕ
•
Если установки опции “Вверх дном” изменяются при установке следующих настроек зоны, следует выполнить проверку и сброс зон.
–
Максированная зона (→2.5.4.2 Установка маскированных зон)
–
Зона прайвеси (→2.5.4.3 Конфигурирование настроек, относящихся к зоне прайвеси (меню настройки “Зона прайвеси”))
–
Зона VMD (→2.6.5 Конфигурирование настроек VMD [Зона VMD])
–
Зона VIQS (→2.5.4.4 Конфигурирование настройки VIQS)
[Контрольная лампочка]
Определяют, использовать ли нижеуказанные контрольные лампочки или нет. Выбирают “Вкл.” для использования нижеуказанных контрольных лампочек в целях проверки состояния работы путем их включения.
–
Контрольная лампочка связи (LINK)
–
Контрольная лампа доступа (ACT)
–
Контрольная лампочка ошибки карты памяти SD (SD ERROR)
–
Лампочка SD MOUNT (SD MOUNT)
•
По умолчанию: Вкл.
Замечание
•
Контрольная лампочка связи (LINK) (Оранжевый): Данная контрольная лампочка загорается, когда возможна связь с подсоединенным устройством.
•
Контрольная лампа доступа (ACT) (Зеленый): Данная контрольная лампочка будет мигать при доступе к сети.
•
Контрольная лампочка ошибки карты памяти SD (SD ERROR) (красная): Горит, когда данные нельзя сохранить на карте памяти SD.
•
Лампочка SD MOUNT (SD MOUNT) (зеленая): Горит, когда данные можно сохранить на карте памяти SD. Она мигает или выключена, когда данные не могут быть сохранены на карте памяти SD.
–
Контрольная лампочка выключена: Показывает, что опция “Не использовать” выбрана для карты памяти SD, или что произошла ошибка карты памяти SD.
–
Контрольная лампочка мигает: Указывает на то, что идет распознавание карты памяти SD или выполнение необходимой обработки для извлечения карты памяти SD.
–
Контрольная лампочка горит: Указывает на то, что данные можно сохранить на карте памяти SD.
[Режим обновления статуса]
Выбирают интервал извещения о статусе камеры из нижеуказанных уставок.
При изменении статуса камеры отображается кнопка индикации возникновения тревоги, кнопка [AUX] или “Контрольная лампочка статуса записи на карте памяти SD” на странице “Живое” для извещения о статусе камеры.
•
Опрос(30s): Обновляется информация о статусе через каждые 30 секунд и передается соответствующее извещение.
•
Реальное время: Передается извещение о статусе камеры при изменении статуса.
•
По умолчанию: Реальное время
Замечание
•
В зависимости от сетевых условий извещение может быть не передано в реальном времени.
•
Когда несколько камер используют один и тот же “Порт приема статуса”, даже если “Реальное время” выбрано для “Режим обновления статуса”, извещение о статусе не предоставляется в реальном времени. В этом случае измените уставки “Порт приема статуса”.
[Порт приема статуса]
При выборе “Реальное время” для “Режим обновления статуса” назначают номер порта, куда передается извещение об изменении статуса.
•
Возможный номер порта: 1 - 65535
•
По умолчанию: 31004
Нижеуказанные номера порта не могут применяться, так как они уже использованы.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Программа просмотра (nwcv4Ssetup.exe)] - [Автоматическая установка]
Определяет, инсталлировать ли программу просмотра с этой камеры.
•
Вкл.: Автоматически инсталлируют программу просмотра с камеры.
•
Откл.: Программа просмотра не может быть инсталлирована с камеры.
•
По умолчанию: Вкл.
ВНИМАНИЕ
•
Для ПК, на которых не установлена Viewer Software (программа просмотра) “Network Camera View 4S”, отображаются изображения формата JPEG. Отображение изображений в формате H.265 (или H.264) или прием аудио с камеры недоступны. Для отображения изображений H.265 (или H.264) или получения аудио с камеры следует установить Viewer Software (программу просмотра). Нажмите “Viewer Software” на странице “Живое”
•
Количество инсталляции программы просмотра может быть подтверждено на вкладке [Обновление] на странице “Техобслуживание”.
[Программа просмотра (nwcv4Ssetup.exe)- [Метод рисования]
Выполните установки отображения изображения при отображении изображений камеры с помощью программы для просмотра.
•
GDI: Метод рисования, который обычно используется в Windows.
•
Direct2D: Можно уменьшить изображения прерывистых рисунков.
•
По умолчанию: GDI
ВНИМАНИЕ
•
Используйте “Direct2D” на компьютере, на котором инсталлирована новейшая версия драйвера графики.
•
При использовании “Direct2D”, установите “Плавное живое отображение на браузере (буферизация)” в положение “Вкл.”.
Если выбрана опция “Откл.” для параметра “Н.264 Более плавное живое видеоизображение в браузере (буферизация)”, настройка “Direct2D” может не быть очень эффективной.
Замечание
•
Если операционной системой Вашего компьютера является Windows 7, а функция Aero отключена, параметр “Direct2D” может не быть очень эффективным.
•
Когда для “Метод рисования” выбрано “Direct2D”, видео может не отображаться или отображенное изображение может быть видно как частично поврежденное, в зависимости от используемого ПК.
•
Для дополнительной информации о ПК для которого возможен выбор “Direct2D” см. веб-узел поддержки Panasonic.
Веб-узел Panasonic (https://security.panasonic.com/support/info/ <Контрольный №: C0313>)
[Программа просмотра (nwcv4Ssetup.exe)] - [Опции декодирования]
Выберите способ декодирования для изображений H.265/H.264 на странице “Живое”.
•
Программн обесп: Декодирование выполняется программным обеспечением.
•
Аппаратн обесп: Использует функцию Аппаратное ускорение (QSV/DXVA), которая выполняет быстрое декодирование.
•
По умолчанию: Программн обесп
ВНИМАНИЕ
•
Возможно, “Аппаратн обесп” нельзя будет использовать в зависимости от используемого компьютера.
Отображается одно из следующих сообщений, когда нажата кнопка [Проверка].
–
Аппаратное обеспечение доступно как для H.265 так и для H.264 на Вашем ПК.
→
В зависимости от среды установки ПК, изображения могут не выводиться. В этом случае, выберите “Программн обесп” для “Опции декодирования”.
–
Аппаратное декодирование доступно для H.264 на Вашем ПК, но недоступно для H.265 на Вашем ПК.
→
В зависимости от среды установки ПК, изображения могут не выводиться. В этом случае, выберите “Программн обесп” для “Опции декодирования”.
–
“Аппаратное декодирование недоступно на Вашем ПК.”
→
Выбрать “Программн обесп” в параметре “Опции декодирования”.
Замечание
•
Когда для “Опции декодирования” выбрано “Аппаратн обесп”, видео может не отображаться или отображенное изображение может быть видно как частично поврежденное, в зависимости от используемого ПК.
•
Для дополнительной информации о ПК для которого возможен выбор “Аппаратн обесп” см. веб-узел поддержки Panasonic, указанный ниже.
Веб-узел Panasonic (https://security.panasonic.com/support/info/ <Контрольный №: C0313>)
[Программа просмотра (nwcv4Ssetup.exe)] - [Плавное живое отображение на браузере (буферизация)]
Необходимо выполнить настройки для отображения изображений с камеры в программе просмотра.
•
Вкл.: Изображения временно сохраняются на компьютере и плавно отображаются.
•
Откл.: Изображения отображаются в режиме реального времени и не сохраняются на компьютере.
•
По умолчанию: Вкл.
[Программа просмотра (nwcv4Ssetup.exe)] - [Отображение пропуска кадров видеоизображения (Когда ПК с высокой нагрузкой)]
Необходимо выполнить настройки для отображения изображений с камеры в программе просмотра.
•
Авто: Если присутствует задержка при отображении изображений с камеры, ее можно устранить путем автоматического пропуска кадров.
•
Ручной: Если присутствует задержка при отображении изображений с камеры, кадры не пропускаются автоматически.
•
По умолчанию: Авто
Замечание
•
Когда выбрана опция “Ручной”, можно выбрать параметр “Откл.”, “1 Frame Skip”, “2 Frames Skip”, “4 Frames Skip”, “6 Frames Skip” или “8 Frames Skip” для пропуска кадров путем нажатия правой кнопки на странице “Живое”. Значение, выбранное здесь, вернется к значению “Откл.” при закрытии браузера.
[Программа просмотра (nwcv4Ssetup.exe)] - [Отображение полного спектра (RGB: от 0 до 255)]
Выберите “Вкл.” или “Откл.”, чтобы определить, повысить ли или нет контрастность изображений H.265 или H.264 на странице “Живое”.
Если выбрано “Вкл.”, диапазон сигнала RGB на дисплее увеличивается от 16-235 до 0-255.
Если на изображении имеется яркая область, возможно, интенсивность переэкспонирована. Выберите установку, подходящую среде использования.
•
По умолчанию: Откл.
Замечание
•
Данная настройка доступна только при просмотре изображений на странице “Живое” с помощью Internet Explorer.
•
Даже если данная настройка изменена, данные переданного изображения и данные, сохраненные на карте памяти SD, не меняются.