Программа просмотра
Для отображения изображений H.265 (или H.264), получения аудио с камеры и воспроизведения изображений, сохраненных на карте памяти SD, следует установить Viewer Software (программу просмотра) “Network Camera View 4S” (ActiveX®). Инсталляция данного программного обеспечения может осуществляться непосредственно с камеры или путем выбора кнопки [Install] рядом с [Viewer Software] в меню поставленного CD-ROM с последующим исполнением появляющихся на экране указаний.
ВНИМАНИЕ
•
Заводская стандартная уставка для “Автоматическая установка” – “Вкл.”. Выполняют указания на Строка информации, когда сообщение показывается на строке информации браузера.
•
В зависимости от среды ПО Вашего ПК может потребоваться время для отображения сообщения в информационной строке браузера.
•
Если отобразить страницу “Живое” на ПК и щелкнуть кнопку [Viewer Software], отобразится экран установки для ActiveX, необходимый для просмотра изображений камеры. Следуйте инструкциям на экране и установите программное обеспечение. При отображении изображений JPEG (неподвижных изображений) нет необходимости устанавливать ActiveX.
•
Когда мастер установки представляется снова даже после завершения инсталляции ActiveX, перезапускают ПК.
•
Программа просмотра, используемая на каждом ПК, должна быть лицензирована в индивидуальном порядке. Количество инсталляции программы просмотра с камеры может быть подтверждено на вкладке [Обновление] на странице “Техобслуживание” (→2.10.2 Обновление прошивки [Обновление]). За информацией о лицензировании ПО следует обращаться к вашему дилеру.