2.4.4 Как конфигурировать уставки детектирования изменения
На данной странице могут быть конфигурированы настройки, относящиеся к детектированию изменения, которые определяют, когда данные на карте памяти SD изменяются или редактируются.
Настройки детектирования изменения конфигурируются в следующем порядке.
2.4.4.1 Генерирование ключа CRT (ключа шифрования)
ВНИМАНИЕ
•
Когда сертификат (Сертификат СА), выданный СА, действителен, то нельзя генерировать ключ CRT.
•
При использовании сертификата (Сертификат СА), выданного CA, доступный размер ключа варьируется в зависимости от CA. Заранее проверьте доступный размер ключа.
•
Для генерации ключа CRT может понадобиться 2 минуты. Не следует управлять веб-браузером, пока генерация ключа CRT не завершится. Пока идет генерация ключа CRT, могут уменьшаться интервал обновления и скорость линии.
1.
Щелкают по кнопке [Выполнить] для “Генерировать ключ CRT”.
→
Отображается диалоговое окно “Генерировать ключ CRT”.
2.
Щелкают по кнопке [Выполнить].
→
Начинается генерация ключа CRT. По окончании генерации на “Текущий ключ CRT” отображаются размер ключа и время и дата генерации ключа.
Замечание
•
Для изменения (или обновления) генерированного ключа CRT выполняют операции по шагам 1 – 2. Ключ CRT и сертификат, выданный CA, действительны в комплекте. Когда ключ CRT меняется, необходимо подать повторную заявку на получение сертификата СА от СА.
•
При обновлении ключа CRT сохраняется журнал прежнего ключа CRT. При щелчке по кнопке [История] пункта “Текущий ключ CRT” в диалоговом окне “Генерировать ключ CRT” отображается диалоговое окно “Прежний ключ CRT” и становится возможным проверить размер ключа и время и дату генерации прежнего ключа. При щелчке по кнопке [Применить] в диалогом окне “Прежний ключ CRT” становится возможным заменить текущий ключ CRT прежним.
2.4.4.2 Генерирование CSR (запроса на подписание сертификата)
ВНИМАНИЕ
•
Если ключ CRT не генерируется, то нельзя генерировать CSR.
•
Перед генерированием файла CSR следует конфигурировать нижеуказанные настройки в пункте [Свойства обозревателя] веб-браузера. Щелкают сначала по [Свойства обозревателя…] под [Сервис] строки меню Internet Explorer, а затем по вкладке [Безопасность].
–
Регистрируют камеру в пункте [Надежные узлы].
–
Щелчком по кнопке [Другой...] открывают окно [Установка безопасности], затем отмечают переключатель [Разрешить] пункта [Скачивание файла] в разделе [Скачать].
–
Щелчком по кнопке [Другой...] открывают окно [Установка безопасности], затем отмечают переключатель [Разрешить] пункта [Автоматические подсказки при скачивании файлов] в разделе [Скачать].
1.
Щелкают по кнопке [Выполнить] для “Сертификат СА - Генерировать запрос о подписании сертификата”.
→
Отображается диалоговое окно “Сертификат СА - Генерировать запрос о подписании сертификата”.
2.
Вводят информацию о генерируемом сертификате.

Параметры | Описание | Доступное число знаков
--- | --- | ---
[Общее имя] | Ввод адреса камеры или имени хоста. | 64 знаков
[Страна] | Ввод названия страны. | 2 знака (код страны)
[Регион] | Ввод названия региона или района. | 128 знаков
[Город] | Ввод названия местонахождения. | 128 знаков
[Организация] | Ввод названия организации. | 64 знаков
[Организационное подразделение] | Ввод названия организационного подразделения. | 64 знаков
[Ключ CRT] | Выводит на экран размер ключа и время и дату генерации текущего ключа. | —

3.
По окончании ввода параметров щелкают по кнопке [Хорошо].
→
Отображается диалоговое окно [Сохранить как].
4.
Вводят имя файла в пункт CSR в диалогом окне [Сохранить как] для сохранения в ПК.
→
Сохраненный файл CSR подается в CA.
ВНИМАНИЕ
•
Сертификат выдается для комплекта из сгенерированного запроса CSR и ключа CRT. Если ключ CRT регенерируется или обновляется после подачи в СА, то выданный сертификат становится недействительным.
Замечание
•
Данная камера генерирует файл CSR в формате PEM.
2.4.4.3 Инсталляция сертификата, выданного CA
ВНИМАНИЕ
•
Если файл CSR не генерируется, то нельзя инсталлировать сертификат (Сертификат СА), выданный CA.
•
Для инсталляции сертификата, выданного CA, требуется сертификат СА, выданный CA.
1.
Щелкают по кнопке [Oбзop…] для “Сертификат СА - Установка сертификата”.
→
Отображается диалоговое окно [Открыть].
2.
Выбрав файл сертификата, кликните по кнопке [Открыть]. Затем щелкают по кнопке [Выполнить].
→
Сертификат будет инсталлирован.
Замечание
•
Имя хоста, зарегистрированное в инсталлированном сертификате, отображается в пункте “Сертификат СА - Информация”. В зависимости от статуса сертификата отображается следующее.

Представление | Описание
--- | ---
Недействительно | Сертификат СА не установлен.
[Имя хоста сертификата] | Сертификат уже инсталлирован и действителен.
Истек срок годности | Сертификат уже просрочен.

•
При щелчке по кнопке [Проверка] зарегистрированная информация установленного сертификата (сертификат СА) отображается в диалоговом окне “Сертификат СА - Проверка”. (Со звездочкой (*) отображается только “Организационное подразделение”.)
•
При щелчке по кнопке [Удалить] установленный сертификат (Сертификат СА) удаляется.
•
Когда параметр “Вкл.” выбран для “Дополнительная информация обнаружения изменения”, невозможно удалить сертификат (Сертификат СА), выданный CA.
•
Для изменения (или обновления) сертификата, выданного CA, выполняют операции по шагам 1 и 2.
ВНИМАНИЕ
•
Перед удалением действительного сертификата (Сертификат СА) следует подтвердить, что в ПК или другом носителе информации сохранен резервный файл с сертификатом (Сертификат СА). Резервный файл будет требоваться при повторной инсталляции сертификата (Сертификат СА).
•
Дата окончания действия сертификата, выданного CA, может быть проверена двойным щелчком по файлу сертификата сервера, выданному СА.
2.4.4.4 Конфигурация детектирования изменения
1.
Выберите “Вкл.” для “Дополнительная информация обнаружения изменения”, и щелкните по кнопке [Установ.].
2.
Подробная информация для детектирования изменения будет добавлена к видео файлам (формат MP4), записанным после изменения настройки.
ВНИМАНИЕ
•
Когда настройка “Дополнительная информация обнаружения изменения” изменена, ручная запись на карту памяти SD остановится. Начните сохранение вручную снова при необходимости.
Замечание
•
Детектирование изменения может быть выполнено на видео файлах (формат MP4), записанных когда параметр “Вкл.” выбран для “Дополнительная информация обнаружения изменения” с помощью специального программного обеспечения.
Для получения более подробной информации о специальном программном обеспечении и способе его использования см. наш веб-узел, представленный ниже.
https://security.panasonic.com/support/info/ <Контрольный №: C0304>