2.4.4 Método de configuración de los ajustes de detección de alteración
Los ajustes relacionados con la detección de alteración que detectan las alteraciones o ediciones de los datos de la tarjeta de memoria SD pueden configurarse en esta página.
Los ajustes de la detección de alteración se configurarán mediante los procedimientos siguientes.
2.4.4.1 Generación de la clave CRT (clave de encriptación)
IMPORTANTE
•
Cuando el certificado (certificado CA) emitido por CA es válido, es imposible generar la clave CRT.
•
Cuando se utiliza el certificado (certificado CA) emitido por CA, el tamaño disponible para la clave varía dependiendo de CA. Compruebe de antemano el tamaño disponible para la clave.
•
La generación de la clave CRT puede tardar unos 2 minutos. No opere el explorador de Web hasta que se haya completado la generación de la clave CRT. Mientras se esté generando la clave CRT, es posible que el intervalo de actualización y la velocidad de línea sean más lentos.
1.
Haga clic en el botón [Ejecutar] de “Generar clave CRT”.
→
Se visualizará el cuadro de diálogo de “Generar clave CRT”.
2.
Haga clic en el botón [Ejecutar].
→
Se iniciará la generación de la clave CRT. Cuando finalice la generación, el tamaño de la clave y la hora y fecha de generación de la clave generada se visualizarán en “Clave CRT actual”.
Nota
•
Para cambiar (o actualizar) la clave CRT generada, efectúe los pasos 1 al 2. La clave CRT y el certificado emitido por CA se validan de una vez. Cuando se cambia la clave CRT, es necesario volver a solicitar el certificado CA emitido por CA.
•
Cuando se actualiza la clave CRT, se guarda el registro cronológico de la clave CRT anterior. Cuando se hace clic en el botón [Historial] de la “Clave CRT actual” en el cuadro de diálogo de “Generar clave CRT”, se visualiza el cuadro de diálogo de “Clave CRT anterior” y puede verificarse el tamaño de la clave y la hora y fecha de generación de la Cuando se hace clic en el botón [Aplicar] del cuadro de diálogo de “Clave CRT anterior”, podrá cambiarse la clave CRT actual por la anterior.
2.4.4.2 Generación de la CSR (solicitud de firma de certificado)
IMPORTANTE
•
Si no se genera la clave CRT, será imposible generar el CSR.
•
Antes de generar el archivo CSR, configure de antemano los ajustes siguientes en [Opciones de Internet] del explorador de Web. Haga clic en [Opciones de Internet…] de [Herramientas] de la barra del menú de Internet Explorer, y luego haga clic en la ficha [Seguridad].
–
Registre la cámara para [Sitios de confianza].
–
Haga clic en el botón [Nivel personalizado...] para abrir la ventana de [Configuración de seguridad] y marque el botón de la opción [Habilitar] de [Descarga de archivos] de debajo de [Descargas].
–
Haga clic en el botón [Nivel personalizado...] para abrir la ventana de [Configuración de seguridad] y marque el botón de la opción [Habilitar] de [Pedir la intervención del usuario para descargas de archivo] de debajo de [Descargas].
1.
Haga clic en el botón [Ejecutar] de “Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado”.
→
Se visualizará el cuadro de diálogo de “Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado”.
2.
Introduzca la información del certificado a generarse.

Elemento | Descripción | Número de caracteres disponibles
--- | --- | ---
[Nombre popular] | Introduzca la dirección de la cámara o el nombre de anfitrión. | 64 caracteres
[País] | Introduzca el nombre del país. | 2 caracteres (Código de país)
[Estado] | Introduzca el nombre del estado. | 128 caracteres
[Localidad] | Introduzca el nombre de la localidad. | 128 caracteres
[Administrativo] | Introduzca el nombre de la organización. | 64 caracteres
[Unidad administrativa] | Introduzca el nombre de la unidad de la organización. | 64 caracteres
[Clave CRT] | Muestra el tamaño de la clave y la hora y fecha de generación de la clave actual. | —

3.
Haga clic en el botón [Aceptar] después de haber introducido los elementos.
→
Se visualizará el cuadro de diálogo de [Guardar como].
4.
Introduzca un nombre de archivo para la CSR en el cuadro de diálogo de [Guardar como] para guardarlo en el ordenador.
→
El archivo CSR guardado se aplicará a la CA.
IMPORTANTE
•
Se emitirá el certificado para el juego de claves CSR y CRT generadas. Si se vuelve a generar o se actualiza la clave CRT después de haber aplicado la CA, se invalidará el certificado emitido.
Nota
•
Esta cámara genera el archivo CSR en el formato PEM.
2.4.4.3 Instalación del certificado emitido por CA
IMPORTANTE
•
Si no se genera el archivo CSR, será imposible instalar el certificado (certificado CA) emitido por CA.
•
Para la instalación del certificado emitido por CA, se requiera el certificado CA emitido por CA.
1.
Haga clic en el botón [Examinar...] de “Certificado CA - Instalación del certificado”.
→
Se visualizará el cuadro de diálogo de [Abrir].
2.
Seleccione el archivo del certificado y haga clic en el botón [Abrir]. Luego, haga clic en el botón [Ejecutar].
→
Se instalará el certificado.
Nota
•
El nombre de anfitrión registrado en el certificado instalado se visualizará en “Certificado CA - Información”. Dependiendo del estado del certificado, se visualizará lo siguiente.

Indicación | Descripción
--- | ---
Inválido | El certificado CA no está instalado.
[Nombre de anfitrión del certificado] | Ya se ha instalado y validado el certificado.
Expirado | El certificado ya ha expirado.

•
Cuando se hace clic en el botón [Confirmar], se visualizará la información registrada del certificado (certificado CA) en el cuadro de diálogo “Certificado CA - Confirmar”. (Sólo se visualizará “Unidad administrativa” con un asterisco (*).)
•
Cuando se haga clic en el botón [Borrar], se borrará el certificado (certificado CA) instalado.
•
Cuando seleccione “On”, para “Información adicional para detección de alteración”, será imposible borrar el certificado (certificado CA) emitido por CA.
•
Para cambiar (o actualizar) el certificado emitido por CA, efectúe los pasos 1 y 2.
IMPORTANTE
•
Antes de borrar el certificado (certificado CA) válido, confirme que tenga una copia de seguridad del archivo del certificado (certificado CA) en el ordenador o en otro medio de grabación. La copia de seguridad del archivo será necesaria cuando se deba volver a instalar el certificado (certificado CA).
•
La fecha de expiración del certificado emitido por CA puede verificarse haciendo doble clic en el archivo del certificado del servidor emitido por CA.
2.4.4.4 Configuración de la detección de alteración
1.
Seleccione “On” para “Información adicional para detección de alteración” y haga clic en el botón [Ajustar].
2.
Se añadirá amplia información para detección de alteración a los archivos de vídeo (formato MP4) grabados después de cambiar el ajuste.
IMPORTANTE
•
Cuando cambie el ajuste de “Información adicional para detección de alteración”, se detendrá la grabación manual en la tarjeta de memoria SD. Vuelva a iniciar la grabación manual cuando sea necesario.
Nota
•
La detección de alteración puede efectuarse en los archivos de vídeo (formato MP4) grabados cuando se ha seleccionado “On” para “Información adicional para detección de alteración” utilizando el software exclusivo.
Para encontrar más información sobre el software exclusivo y su modo de empleo, visite nuestro sitio Web indicado a continuación.
https://security.panasonic.com/support/info/ <N.° de control: C0304>