2.7.2 Configuración de los ajustes relacionados con la acción de cámara al ocurrir una alarma [Alarma]
Haga clic en la ficha [Alarma] de la página “Alarma”. (→2.2.1 Cómo visualizar el menú de configuración, 2.2.2 Cómo operar el menú de configuración)
Los ajustes relacionados con el movimiento de la cámara en caso de alarma pueden configurarse en esta sección.
[Relación de compresión de imagen en detección de alarma]
Haga clic en “Relación de compresión de imagen en detección de alarma >>” para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la calidad de imagen al ocurrir una alarma. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→2.7.2.1 Configure los ajustes relacionados con la calidad de imagen para acción de alarma)
[Notificación de alarma por correo electrónico]
Haga clic en “Servidor de correo electrónico >>” para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la notificación por correo electrónico al ocurrir una alarma. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→2.7.2.2 Configure los ajustes relacionados con las notificaciones de alarma por correo electrónico)
[Transmisión FTP de imágenes de alarma]
Haga clic en “FTP >>” para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la transmisión FTP al ocurrir una alarma. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→2.7.2.3 Configure los ajustes relacionados con las transmisiones FTP de imágenes de alarma)
[Grabación de imágenes de alarma (Tarjeta de memoria SD)]
Haga clic en “Tarjeta de memoria SD >>” para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la grabación de imágenes en una tarjeta de memoria SD al ocurrir una alarma. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→2.7.2.4 Configure los ajustes relacionados con la grabación en una tarjeta de memoria SD cuando ocurre una alarma)
[Protocolo de alarma Panasonic]
Haga clic en “Notificación del protocolo de alarma Panasonic >>” para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la transmisión de notificaciones del protocolo de alarma Panasonic al ocurrir una alarma. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→2.7.2.5 Configure los ajustes relacionados con la notificación del protocolo de alarma Panasonic cuando ocurre una alarma)
[Notificación de alarma de HTTP]
Haga clic en “Notificación de alarma de HTTP >>” para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la transmisión de notificaciones de alarma HTTP al ocurrir una alarma. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→2.7.2.6 Configure los ajustes relacionados con la notificación de alarma de HTTP cuando ocurre una alarma)
2.7.2.1 Configure los ajustes relacionados con la calidad de imagen para acción de alarma
Haga clic en “Relación de compresión de imagen en detección de alarma >>” de “Movimiento de cámara por alarma” de la ficha [Alarma] de la página “Alarma”. (→2.7.2 Configuración de los ajustes relacionados con la acción de cámara al ocurrir una alarma [Alarma])
[Relación de compresión de imagen en detección de alarma]
Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe o no cambiarse la calidad de imagen (→2.5.2 Configuración de los ajustes relacionados con las imágenes JPEG [Imagen]) cuando se detecta una alarma.
•
On: Las imágenes se transmitirán con la calidad de imagen seleccionada para “Calidad de imagen para detección de alarma”.
•
Off: La calidad de imagen no cambia cuando se detecta una alarma.
•
Ajuste predeterminado: Off
[Calidad de imagen para detección de alarma]
La calidad de imagen puede cambiarse cuando ocurre una alarma. Seleccione una de las siguientes calidades de imagen.
0 Muy buena/ 1 Buena/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Baja
•
Ajuste predeterminado: 5 Normal
2.7.2.2 Configure los ajustes relacionados con las notificaciones de alarma por correo electrónico
Haga clic en “Servidor de correo electrónico >>” de “Movimiento de cámara por alarma” de la ficha [Alarma] de la página “Alarma”. (→2.7.2 Configuración de los ajustes relacionados con la acción de cámara al ocurrir una alarma [Alarma])
Consulte la 2.9.2.1 Configuración de los ajustes relacionados con el envío de correos electrónicos para ver la información sobre la configuración de estos ajustes.
2.7.2.3 Configure los ajustes relacionados con las transmisiones FTP de imágenes de alarma
Haga clic en “FTP >>” de “Movimiento de cámara por alarma” de la ficha [Alarma] de la página “Alarma”. (→2.7.2 Configuración de los ajustes relacionados con la acción de cámara al ocurrir una alarma [Alarma])
Consulte la 2.9.2.2 Configuración de los ajustes relacionados con la transmisión FTP para ver la información sobre la configuración de estos ajustes.
2.7.2.4 Configure los ajustes relacionados con la grabación en una tarjeta de memoria SD cuando ocurre una alarma
Haga clic en “Tarjeta de memoria SD >>” de “Movimiento de cámara por alarma” de la ficha [Alarma] de la página “Alarma”. (→2.7.2 Configuración de los ajustes relacionados con la acción de cámara al ocurrir una alarma [Alarma])
Consulte la 2.4.2 Configuración de los ajustes relacionados con la tarjeta de memoria SD [Tarjeta memoria SD] para ver la información sobre la configuración de estos ajustes.
2.7.2.5 Configure los ajustes relacionados con la notificación del protocolo de alarma Panasonic cuando ocurre una alarma
Haga clic en “Notificación del protocolo de alarma Panasonic >>” de “Movimiento de cámara por alarma” de la ficha [Alarma] de la página “Alarma”. (→2.7.2 Configuración de los ajustes relacionados con la acción de cámara al ocurrir una alarma [Alarma])
Consulte la 2.7.6.1 Configuración de los ajustes relacionados con el protocolo de alarma Panasonic para ver la información sobre la configuración de estos ajustes.
2.7.2.6 Configure los ajustes relacionados con la notificación de alarma de HTTP cuando ocurre una alarma
Haga clic en “Notificación de alarma de HTTP >>” de “Movimiento de cámara por alarma” de la ficha [Alarma] de la página “Alarma”. (→2.7.2 Configuración de los ajustes relacionados con la acción de cámara al ocurrir una alarma [Alarma])
Consulte la 2.7.6.2 Configuración de los ajustes relacionados con la notificación de alarma de HTTP para ver la información sobre la configuración de estos ajustes.