1.4.1 Tipo de alarma
•
Alarma de VMD: Cuando se detecte movimiento en el área VMD, se llevará a cabo la acción de alarma.
*VMD son las siglas inglesas de “Detección de movimiento de vídeo”.
•
Alarma de detección de sonido: Cuando se exceda el nivel configurado de detección de sonido, se llevará a cabo la acción de alarma.
•
Alarma de comando: Cuando reciba un protocolo de alarma Panasonic desde el dispositivo conectado a través de una red, se llevará a cabo la acción de alarma.