2.9.3 Método de configuración de los ajustes de HTTPS
Los ajustes relacionados con el protocolo HTTPS que pueden mejorar la seguridad de la red mediante la encriptación del acceso a las cámaras se encuentran en esta página.
Los ajustes de HTTPS pueden configurarse empleando el certificado preinstalado en la cámara o empleando un certificado CA que haya obtenido por su cuenta desde la CA (CA: Autoridad de certificación). Los ajustes se configurarán mediante los procedimientos siguientes.

| Cuando se utilice un certificado preinstalado: |  | Cuando se utilice un certificado CA: |
| Cuando se selecciona un certificado preinstalado |  |  |  | Cuando se selecciona un certificado CA |  |  |
|  | Genere la CSR (solicitud de firma de certificado) (→2.4.4.2 Generación de la CSR (solicitud de firma de certificado)) |
|  | Solicite la aprobación y la emisión del certificado CA a la CA (→2.4.4.2 Generación de la CSR (solicitud de firma de certificado)) |
| Obtenga el certificado de raíz (→2.9.3.2 Obtención del certificado de raíz) |  | Instale el certificado CA (→2.9.3.6 Instalación del certificado CA) |
| Configure las conexiones de HTTPS (→2.9.3.3 Configuración de las conexiones de HTTPS) |
| Acceda a la cámara empleando el HTTPS |  | Acceda a la cámara empleando el HTTPS |
|  |  | Cuando se selecciona un certificado preinstalado (→2.9.4 Acceso a la cámara empleando el protocolo HTTPS (para certificado preinstalado)) |  |  |  |  |  | Cuando se selecciona un certificado CA (→2.9.5 Acceso a la cámara empleando el protocolo HTTPS (para Certificado CA)) |  |  |

Configure la conexión de HTTPS (→2.9.3.3 Configuración de las conexiones de HTTPS)
Seleccione el certificado (→2.9.3.1 Seleccione el certificado que deba usarse para el acceso con HTTPS)
Obtenga el certificado de raíz (→2.9.3.2 Obtención del certificado de raíz)
Generación de la clave CRT (clave de encriptación SSL) (→2.9.3.4 Generación de la clave CRT (clave de encriptación SSL))
Generación de la CSR (solicitud de firma de certificado) (→2.9.3.5 Generación de la CSR (solicitud de firma de certificado))
Instale el certificado CA (→2.9.3.6 Instalación del certificado CA)
Nota
•
Para emplear el certificado CA, es necesario que se solicite la aprobación y la emisión del certificado CA a la CA.
2.9.3.1 Seleccione el certificado que deba usarse para el acceso con HTTPS
Seleccione el certificado que desee emplear con HTTPS con [HTTPS – Seleccionar certificado].
•
Cuando se utilice un certificado preinstalado: Seleccione “Preinstalado”.
Cuando se seleccione “Preinstalado”, deberá obtenerse un certificado de raíz (2.9.3.2 Obtención del certificado de raíz).
•
Cuando se utilice un certificado CA: Seleccione “CA”.
Nota
•
“CA” sólo puede seleccionarse cuando se ha agregado un certificado CA. Consulte la 2.9.3 Método de configuración de los ajustes de HTTPS para ver la información sobre la adición de un certificado CA.
2.9.3.2 Obtención del certificado de raíz
Este procedimiento sólo necesita hacerse una vez por cada ordenador que tenga acceso a la cámara.
1.
Acceda a la cámara y haga clic en el botón [Ejecutar] para “Certificado preinstalado - Descargue el certificado de raíz” bajo “HTTPS” en la ficha [Avanzadas] del menú de configuración de la página “Red”. Haga clic en “Abrir” que se visualiza la parte inferior del navegador.
2.
Haga clic en “Instalar certificado...”.
3.
Haga clic en “Siguiente
” que se visualiza en el “Asistente para importación de certificados”.
4.
Seleccione “Colocar todos los certificados en el siguiente almacén” y haga clic en “Examinar...”.
5.
Seleccione “Autoridades de certificación raíz de confianza” y haga clic en “Aceptar”.
6.
Haga clic en “Siguiente”.
7.
Haga clic en “Finalizar”.
8.
Confirme que el contenido que se muestra junto a “Huella digital” en la ventana de “Advertencia de seguridad” sea como sigue y luego haga clic en “Sí”.
•
Huella digital (sha1): 0B886A3C E7F2DBA8 1035DDFA 2B21F80B 06778932
Nota
•
Ninguna otra persona puede crear otra impresión del pulgar que tenga los mismos valores. Podrá confirmar que ha recuperado el certificado de raíz correcto de la cámara especificada mediante la confirmación de los valores de la impresión del pulgar.
→ Cuando se haya completado con éxito la importación, aparecerá la ventana de “La importación se completó correctamente”.
9.
Haga clic en el botón [Aceptar].
10.
Haga clic en el botón [Aceptar] de la ventana “Certificado” para cerrar la ventana.
2.9.3.3 Configuración de las conexiones de HTTPS
1.
Seleccione “HTTPS” para acceder a la cámara en [HTTPS – Conexión].
2.
Designe el número de puerto HTTPS que desee utilizar para [HTTPS – Puerto HTTPS].
•
Número de puerto disponible: 1 - 65535
•
Ajuste predeterminado: 443
Los siguientes números de puerto no estarán disponibles porque ya se están utilizando.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10669, 10670, 59000 - 61000
3.
Haga clic en el botón [Ajustar].
→
Será posible acceder a las cámaras utilizando el protocolo HTTPS.
Reinicie el navegador y vuelva a acceder.
Consulte la siguiente información para ver los métodos de acceso a cámaras empleando HTTPS.
•
Para mirar las imágenes en un ordenador: 1.1 Para mirar las imágenes en un ordenador
•
Observación de las imágenes en un teléfono móvil: 1.2.1 Observación de las imágenes en un teléfono móvil
•
Observación de las imágenes en un terminal móvil: 1.2.2 Observación de las imágenes en un terminal móvil (incluyendo teléfonos inteligentes)
4.
Si se visualiza “Error de certificado”, consulte lo siguiente.
•
Cuando se utilice un certificado preinstalado: 2.9.3.2 Obtención del certificado de raíz
•
Cuando se utilice un certificado CA: 2.9.5 Acceso a la cámara empleando el protocolo HTTPS (para Certificado CA)
Nota
•
Cuando se cambia el ajuste de la conexión, después de haber esperado cierto tiempo, acceda de nuevo a la cámara mediante “http://dirección IP de la cámara” o “https://dirección IP de la cámara” dependiendo del ajuste cambiado.
•
Cuando se utilice el certificado preinstalado:
Instale de antemano el certificado de raíz y el Certificado preinstalado en el ordenador utilizado. Consulte la 2.9.3.2 Obtención del certificado de raíz para ver la información sobre el procedimiento de ajuste.
•
Cuando se accede a la cámara utilizando el protocolo HTTPS, es posible que el intervalo de actualización y la velocidad en fotogramas de las imágenes sean más lentos.
•
Cuando se accede a la cámara utilizando el protocolo HTTPS, es posible que se tarde cierto tiempo en visualizarse las imágenes.
•
Cuando se accede a la cámara utilizando el protocolo HTTPS, es posible que las imágenes se vean distorsionadas o que se interrumpa el audio.
•
El número máximo de accesos simultáneos de usuarios varía dependiendo del tamaño máximo de la imagen y del formato de transmisión.
2.9.3.4 Generación de la clave CRT (clave de encriptación SSL)
IMPORTANTE
•
Cuando el certificado CA es válido, es imposible generar la clave CRT.
•
Cuando se utiliza el certificado CA, el tamaño disponible para la clave varía dependiendo de CA. Confirme de antemano el tamaño disponible para la clave.
•
La generación de la clave CRT puede tardar unos 2 minutos. No opere el explorador de Web hasta que se haya completado la generación de la clave CRT. Mientras se esté generando la clave CRT, es posible que el intervalo de actualización y la velocidad de línea sean más lentos.
1.
Haga clic en el botón [Ejecutar] de “Generar clave CRT”.
→
Se visualizará el cuadro de diálogo de “Generar clave CRT”.
2.
Haga clic en el botón [Ejecutar].
→
Se iniciará la generación de la clave CRT. Cuando finalice la generación, el tamaño de la clave y la hora y fecha de generación de la clave generada se visualizarán en “Clave CRT actual”.
Nota
•
Para cambiar (o actualizar) la clave CRT generada, efectúe los pasos 1 al 2. La clave CRT y el certificado CA se validan de una vez. Cuando se cambia la clave CRT, es necesario volver a solicitar el certificado CA.
•
Cuando se actualiza la clave CRT, se guarda el registro cronológico de la clave CRT anterior. Cuando se hace clic en el botón [Historial] de la “Clave CRT actual” en el cuadro de diálogo de “Generar clave CRT”, se visualiza el cuadro de diálogo de “Clave CRT anterior” y puede verificarse el tamaño de la clave y la hora y fecha de generación de la Cuando se hace clic en el botón [Aplicar] del cuadro de diálogo de “Clave CRT anterior”, podrá cambiarse la clave CRT actual por la anterior.
2.9.3.5 Generación de la CSR (solicitud de firma de certificado)
IMPORTANTE
•
Si no se genera la clave CRT, será imposible generar el CSR.
•
Antes de generar el archivo CSR, configure de antemano los ajustes siguientes en [Opciones de Internet] del explorador de Web. Haga clic en [Opciones de Internet…] de [Herramientas] de la barra del menú de Internet Explorer, y luego haga clic en la ficha [Seguridad].
–
Registre la cámara para [Sitios de confianza].
–
Haga clic en el botón [Nivel personalizado...] para abrir la ventana de [Configuración de seguridad] y marque el botón de la opción [Habilitar] de [Descarga de archivos] de debajo de [Descargas].
–
Haga clic en el botón [Nivel personalizado...] para abrir la ventana de [Configuración de seguridad] y marque el botón de la opción [Habilitar] de [Pedir la intervención del usuario para descargas de archivo] de debajo de [Descargas].
1.
Haga clic en el botón [Ejecutar] de “Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado”.
→
Se visualizará el cuadro de diálogo de “Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado”.
2.
Introduzca la información del certificado a generarse.

Elemento | Descripción | Número de caracteres disponibles
--- | --- | ---
[Nombre popular] | Introduzca la dirección de la cámara o el nombre de anfitrión. | 64 caracteres
[País] | Introduzca el nombre del país. | 2 caracteres (Código de país)
[Estado] | Introduzca el nombre del estado. | 128 caracteres
[Localidad] | Introduzca el nombre de la localidad. | 128 caracteres
[Administrativo] | Introduzca el nombre de la organización. | 64 caracteres
[Unidad administrativa] | Introduzca el nombre de la unidad de la organización. | 64 caracteres
[Clave CRT] | Muestra el tamaño de la clave y la hora y fecha de generación de la clave actual. | —

Nota
•
Para utilizar el certificado CA, siga las solicitudes de la CA acerca de la información que deba introducirse.
•
Los caracteres disponibles para [Nombre popular], [Estado], [Localidad], [Administrativo], y [Unidad administrativa] son 0-9, A-Z, a-z y las marcas siguientes.
- . _ , + / ( )
3.
Haga clic en el botón [Aceptar] después de haber introducido los elementos.
→
Se visualizará el cuadro de diálogo de [Guardar como].
4.
Introduzca un nombre de archivo para la CSR en el cuadro de diálogo de [Guardar como] para guardarlo en el ordenador.
→
El archivo CSR guardado se aplicará a la CA.
IMPORTANTE
•
Se emitirá el certificado CA para el juego de claves CSR y CRT generadas. Si se vuelve a generar o se actualiza la clave CRT después de haberla solicitado a la CA, se invalidará el certificado CA emitido.
Nota
•
Esta cámara genera el archivo CSR en el formato PEM.
2.9.3.6 Instalación del certificado CA
IMPORTANTE
•
Si no se genera el archivo CSR, será imposible instalar el certificado CA.
•
Para la instalación del certificado CA, se requiere el certificado CA emitido por la CA.
1.
Haga clic en el botón [Examinar...] de “Certificado CA - Instalar certificado CA”.
→
Se visualizará el cuadro de diálogo de [Abrir].
2.
Seleccione el archivo del certificado CA y haga clic en el botón [Abrir]. Luego, haga clic en el botón [Ejecutar].
→
Se instalará el certificado CA.
Nota
•
El nombre de anfitrión registrado en el certificado CA instalado se visualizará en “Certificado CA - Información”. Dependiendo del estado del certificado CA, se visualizará lo siguiente.

Indicación | Descripción
--- | ---
Inválido | El certificado CA no está instalado.
[Nombre de anfitrión del certificado CA] | Ya se ha instalado y validado el certificado CA.
Expirado | El certificado CA ya ha expirado.

•
Cuando se hace clic en el botón [Confirmar], se visualizará la información registrada del certificado CA en el cuadro de diálogo “Certificado CA - Confirmar”. (Sólo se visualizará “Unidad administrativa” con un asterisco (*).)
•
Cuando se haga clic en el botón [Borrar], se borrará del certificado CA instalado.
•
Cuando se haya seleccionado “HTTPS” para “Conexión”, será imposible borrar el certificado CA.
•
Para actualizar el certificado CA, efectúe los pasos 1 y 2.
IMPORTANTE
•
Antes de borrar el certificado válido, confirme que tenga una copia de seguridad del archivo del certificado CA en el ordenador o en otro medio de grabación. La copia de seguridad del archivo del certificado CA será necesaria cuando se deba volver a instalar el certificado CA.
•
Cuando expire el certificado CA, la función HTTPS ya no estará disponible. Cuando se reinicie la cámara, el protocolo de conexión cambiará al de HTTP. Actualice el certificado CA antes de que expire.
•
La fecha de expiración del certificado CA puede verificarse haciendo doble clic en el archivo del certificado CA emitido por la CA.